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УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК

[bookmark: _GoBack]На основание чл. 66, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 46, чл. 47, т. 3 и т. 5, чл. 48, т. 2, б. „г“, чл. 50, ал. 1, т. 2, чл. 69, ал. 1, чл. 79, ал. 1-5 от Закона за културното наследство (ЗКН) и във връзка с чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности, Министерството на културата уведомява заинтересованите лица, че във връзка с предложение по реда на чл. 64, ал. 1 от ЗКН с вх. № 33-00-570/08.10.2024 г. от директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и предоставени окончателни текстови и графични материали с писма с вх. № 33-00-570 от 14.11.2025 г. и 20.08.2026 г., открива производство по издаване на общ административен акт за актуализиране на статута, класификацията и режимите за опазване (териториален обхват и предписания за опазване) на обект „Историческо селище „Арбанаси“, с. Арбанаси, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, с класификация на групова урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от периода на Възраждането (Предвъзрожденски период, Османски период – XVI -XVIII в.) и с категория „национално значение“.

Основни съображения за издаване на акта:

С писмо с вх. № 33-00-570/08.10.2024 г. директорът на НИНКН внася в Министерството на културата предложение по чл. 64, ал. 1 от ЗКН, с приложен Фиш 4 по чл. 28 от Наредба № 3 от 10 юли 2019 г., утвърден със Заповед № РД-76/18.12.2019 г. на директора на НИНКН. Предложението е разгледано като т. 4 от Дневния ред с рег. № 33-00-545/11.12.2024 г. и гласувано по реда на чл. 64, ал. 3 от ЗКН като т. 4 на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) № 109-1, съгласно одобрен от министъра на културата Протокол с рег. № ПР-22/28.03.2025 г., където са посочени следните мотиви за направеното предложение и гласуваното решение:

Село Арбанаси се характеризира с частично съхранена улична и имотно-квартална структура от предвъзрожденския период, както и значителен масив от автентични обекти от предвъзрожденския период в историческото ядро – представителната жилищна архитектура със съхранена автентична битова среда и отделни архитектурни елементи, наред с култовата архитектура с художествена украса със значителна стойност, които съхраняват представата за селището във вида, в който то съществува в периода XVI-XVIII в. Арбанашката къща, със своята планова схема, изчистено архитектурно решение, каменни сводове в приземието, както и художествени елементи в интериор е сред най-ценните представители на Българската архитектура, строена през периода. Отношението между единните обеми на къщите и озелененото дворното пространство, липсата на стопански двор в периода на разцвет на селището, както и високите оградни зидове и порти са свидетелство за бита и културата на своите оригинални обитатели – богати търговци. Съществуващите в момента оградни зидове, отделящи имотите от уличното пространство в по-голямата си част не са автентични, но за тяхното съществуване в облика на селището от XVI век съдим по очерци и пътеписи. Те и няколкото различни типа порти доминират в изграждането на образа на уличното пространство. Неговият автентичен облик частично е загубен в следствие на полагане на асфалт. На някои улици са съхранени оригиналните улични настилки – трошляк, калдъръм, затревена земна основа. Селището е условно разделено на две от преминаващия главен път със засилено транзитно движение, който възпрепятства възприемането на исторически развилата се структура в нейната цялост и развитието на селището като туристическа дестинация. 
Констатирани са няколко големи групи проблеми, които водят до загуба на ценностните характеристики на НКЦ. Те до голяма степен произтичат от предвижданията на устройствените планове на селището, изготвяни от 70-те години на ХХ век насам. Имотно кварталната структура се надребнява. Възможността за разделяне на имоти и реализиране на ново строителство създава преуплътняване на застрояването. Допуснатата възможност за делба на имоти и недостатъчният контрол при одобряване на ЧИПР на практика са довели до създаване на имоти с изключително малка площ – нехарактерно за селището. Отделно се наблюдават случаи, при които с формална промяна в отреждането на имоти от жилищни за обществено-обслужващи нужди се създават имоти в нарушение на предвижданията, с нехарактерен обем и застрояване. Изгражда се ново строителство, което е в разрез със и нарушава с историческата архитектурна среда на село Арбанаси. Към селището са включени териториите към скалния венец, в които се изграждат твърде едри обеми, грубо нарушаващи културния ландшафт и визуалните връзки между двете исторически селища – Арбанаси и Велико Търново. Появяват се нехармонични нови обеми, които именно се виждат от Велико Търново. Същото се случва и на високата североизточна част на селото, която променя облика му, гледано от съхраненото историческо ядро. Засаждат се нехарактерни за селището растителни видове. В селището е даден прекален превес на автомобилното движение, за сметка на пешеходното придвижване. Масово се паркира и се обособяват паркинги в самото ядро на селището. Наблюдава се влошаване на техническото състояние на старите сгради поради липса на поддръжка, което на практика довежда и до унищожаване на някои от недвижимите културни ценности, предимно частна собственост. Съществува силен частен и обществен интерес, насочен към развитието на селището. Реализацията на този интерес, обаче, е довела до редица конфликти между недвижимото културно наследство и новото застрояване, до неглижиране на наследството.
Това актуално състояние е изключително неблагоприятно по отношение възприемането на ГНКЦ.
Прилежащите към селището територии са важни от гледна точка на главните транспортни подходи към Арбанаси. Тези от юг и запад са от изключителна важност, предвид визуалните връзки между селището и историческата зона на Велико Търново.
 
Предложено е следното актуализиране на статута – класификация:

1. Актуализиране на статута на групова недвижима културна ценност на урбанизма и културния пейзаж „Историческо селище Арбанаси“,  с категория „национално значение“, обявена с Протокол № 4 от 08.05.2000 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от министъра на културата, както следва:

„Историческо селище „Арбанаси“, с. Арбанаси, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, с класификация на групова урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от периода на Възраждането (Предвъзрожденски период, Османски период – XVI -XVIII в.) и с категория „национално значение“.

Предложени са следните режими за опазване:

2. Териториален обхват на груповата недвижима културна ценност (ГНКЦ):
2.1 Териториален обхват на Зона А:
Поземлени имоти с идентификатори 00583.501.441, 00583.501.150, 00583.501.133, 00583.501.307, 00583.501.9534, 00583.501.219, 00583.501.9512, 00583.501.216, 00583.501.217, 00583.501.267, 00583.501.146, 00583.501.255, 00583.501.253, 00583.501.254, 00583.501.117, 00583.501.88, 00583.501.9511, 00583.501.178, 00583.501.179, 00583.501.107, 00583.501.108, 00583.501.426, 00583.501.427, 00583.501.9516, 00583.501.428, 00583.501.110, 00583.501.109, 00583.501.28, 00583.501.137, 00583.501.9524, 00583.501.103, 00583.501.9532, 00583.501.329, 00583.501.420, 00583.501.421, 00583.501.195, 00583.501.196, 00583.501.256, 00583.501.295, 00583.501.346, 00583.501.142, 00583.501.374, 00583.501.9520, 00583.501.207, 00583.501.316, 00583.501.229, 00583.501.228, 00583.501.318, 00583.501.306, 00583.501.328, 00583.501.321, 00583.501.9531, 00583.501.332, 00583.501.112, 00583.501.111, 00583.501.9533, 00583.501.60, 00583.501.7, 00583.501.54, 00583.501.99, 00583.501.160, 00583.501.231, 00583.501.310, 00583.501.134, 00583.501.348, 00583.501.136, 00583.501.415, 00583.501.416, 00583.501.172, 00583.501.25, 00583.501.39, 00583.501.205, 00583.501.414, 00583.501.206, 00583.501.124, 00583.501.30, 00583.501.162, 00583.501.29, 00583.501.409, 00583.501.283, 00583.501.406, 00583.501.237, 00583.501.41, 00583.501.408, 00583.501.21, 00583.501.9519, 00583.501.102, 00583.501.5, 00583.501.225, 00583.501.401, 00583.501.301, 00583.501.144, 00583.501.20, 00583.501.285, 00583.501.26, 00583.501.42, 00583.501.246, 00583.501.135, 00583.501.73, 00583.501.233, 00583.501.214, 00583.501.252, 00583.501.100, 00583.501.70, 00583.501.9508, 00583.501.18, 00583.501.17,  00583.501.269,  00583.501.19, 00583.501.3, 00583.501.22, 00583.501.23, 00583.501.27, 00583.501.38, 00583.501.43, 00583.501.35, 00583.501.52, 00583.501.51, 00583.501.286,  00583.501.4,  00583.501.45, 00583.501.44, 00583.501.40, 00583.501.87, 00583.501.64, 00583.501.289, 00583.501.65, 00583.501.78, 00583.501.57, 00583.501.62, 00583.501.63, 00583.501.82, 00583.501.83, 00583.501.113, 00583.501.66, 00583.501.67, 00583.501.68, 00583.501.80, 00583.501.290, 00583.501.114, 00583.501.101, 00583.501.323, 00583.501.174, 00583.501.120, 00583.501.72, 00583.501.175, 00583.501.168, 00583.501.248, 00583.501.234, 00583.501.235, 00583.501.236, 00583.501.238, 00583.501.241, 00583.501.317, 00583.501.240, 00583.501.242, 00583.501.308, 00583.501.215, 00583.501.262, 00583.501.121, 00583.501.294, 00583.501.371, 00583.501.9518, 00583.501.232, 00583.501.224, 00583.501.218, 00583.501.284, 00583.501.239, 00583.501.243, 00583.501.213, 00583.501.376, 00583.501.386, 00583.501.387, 00583.501.388, 00583.501.180, 00583.501.186, 00583.501.223, 00583.501.182, 00583.501.181, 00583.501.185, 00583.501.9506, 00583.501.377, 00583.501.183, 00583.501.157, 00583.501.273, 00583.501.211, 00583.501.9504, 00583.501.9545, 00583.501.159, 00583.501.192, 00583.501.193, 00583.501.212, 00583.501.210, 00583.501.197, 00583.501.154, 00583.501.164, 00583.501.176, 00583.501.170, 00583.501.106, 00583.501.147, 00583.501.139, 00583.501.138, 00583.501.244, 00583.501.311, 00583.501.245, 00583.501.314, 00583.501.315, 00583.501.257, 00583.501.259, 00583.501.264, 00583.501.302, 00583.501.303, 00583.501.145, 00583.501.76, 00583.501.9509, 00583.501.9505, 00583.501.331, 00583.501.327, 00583.501.324, 00583.501.84, 00583.501.390, 00583.501.389, 00583.501.405, 00583.501.309, 00583.501.92, 00583.501.122, 00583.501.123, 00583.501.126, 00583.501.9529, 00583.501.125, 00583.501.156, 00583.501.131, 00583.501.418, 00583.501.419, 00583.501.48, 00583.501.260, 00583.501.105, 00583.501.81, 00583.501.79, 00583.501.9538, 00583.501.461, 00583.501.429, 00583.501.9536, 00583.501.462, 00583.501.194, 00583.501.208, 00583.501.161, 00583.501.413, 00583.501.165, 00583.501.169, 00583.501.166, 00583.501.268, 00583.501.6, 00583.501.9521, 00583.501.454, 00583.501.455, 00583.501.438, 00583.501.9523, 00583.501.440, 00583.501.50, 00583.501.9539, 00583.38.229, 00583.501.333, 00583.501.370, 00583.35.53, 00583.501.9510, 00583.501.220, 00583.501.177, 00583.501.116, 00583.501.158, 00583.501.69, 00583.501.384, 00583.501.9528, 00583.501.49, 00583.501.293, 00583.501.458, 00583.501.9527, 00583.501.250, 00583.501.445, 00583.501.437, 00583.501.189, 00583.501.199, 00583.501.9517, 00583.501.118, 00583.501.230, 00583.501.9513, 00583.501.227, 00583.501.173, 00583.501.300, 00583.501.191, 00583.501.304, 00583.501.9540, 00583.501.222, 00583.501.46, 00583.501.152, 00583.501.326, 00583.501.9535, 00583.501.375, 00583.501.163, 00583.501.478, 00583.501.479, 00583.501.9522, 00583.501.53, 00583.501.151, 00583.501.407, 00583.501.93, 00583.501.115, 00583.501.132, 00583.501.184, 00583.501.410, 00583.501.9515, 00583.501.75, 00583.501.74, 00583.501.71, 00583.501.36, 00583.501.226, 00583.501.86, 00583.501.85, 00583.501.459, 00583.501.460, 00583.501.104, 00583.501.187, 00583.501.288, 00583.501.141, 00583.501.435, 00583.501.465, 00583.501.155, 00583.501.9507, 00583.501.9530,  00583.501.474,   00583.501.140,    00583.501.475,   00583.501.198,   00583.501.77;
2.2 Граници на Зона А:
· На север: По част от северната и по източната граници на ПИ 00583.501.9501 до североизточния ъгъл на ПИ 00583.501.154, по източната граница на ПИ 00583.501.154 до пресичането ѝ със северната граница на ПИ 00583.501.9507 и по нея до югозападния ъгъл на ПИ 00583.501.151, по западната, северната и източната граници на ПИ 00583.501.151, отново по северната граница на ПИ 00583.501.9507, по северната граница на ПИ 00583.501.9514 до западната граница на ПИ 00583.501.9536 и по нея, по част от северната граница на ПИ 00583.501.9536 до пресичането със западната граница на ПИ 00583.268.217 и по нея до пресичането с продължението на северозападната граница на ПИ 00583.501.455, по северозападните граници на ПИ 00583.501.455 и ПИ 00583.501.9535, по югоизточната граница на ПИ 00583.501.9535, по североизточната граница на ПИ 00583.501.9540 до северозападната граница на ПИ 00583.501.20, по североизточната граница на ПИ 00583.501.20 до пресичането ѝ със северозападната граница на ПИ 00583.501.19 и по нея, по североизточната граница на ПИ 00583.501.19 до пресичането ѝ със северната граница на ПИ 00583.501.18 и по нея; по част от северната граница на                          ПИ 00583.501.9539 и от там под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9539 до североизточния ъгъл на   ПИ 00583.501.17, по източната граница на ПИ 00583.501.17 до северната граница на                    ПИ 00583.501.283, по северната и по източната граници на ПИ 00583.501.283;
· На изток: По част от северната и част от източната граници на ПИ 00583.501.36, по част от северната и по източната граници на ПИ 00583.501.35, по част от северната граница на ПИ 00583.501.9537 и под прав ъгъл до северозападния ъгъл на ПИ 00583.35.209, по западната граница на ПИ 00583.35.209, по източната и по южната граници на ПИ 00583.501.57 и по продължението на южната граница на ПИ 00583.501.57 до пресичането му с източната граница на ПИ 00583.501.435, по източната граница на ПИ 00583.501.435, по линията, свързваща югоизточния ъгъл на ПИ 00583.501.435 със североизточния ъгъл на ПИ 00583.501.85, по част от източната граница на ПИ 00583.501.85, по северната граница на ПИ 00583.501.87, по част от западната и по северната граници на ПИ 00583.501.324, по северната граница на  ПИ 00583.501.9532, по северозападната, северната и източната граници на ПИ 00583.501.88, по източните граници на ПИ 00583.501.348 и 00583.501.152, по част от южната граница на ПИ 00583.501.152, по източната граница на ПИ 00583.501.92, по източната граница на ПИ 00583.501.93 и по продължението ѝ до пресичането му със северната граница на ПИ 00583.37.206, по западната и част от южната граници на ПИ 00583.37.206 и под прав ъгъл през ПИ 00583.38.229 и 00583.501.9529 до североизточния ъгъл на ПИ 00583.501.99, по част от източната граница на ПИ 00583.501.99, по северната и източната граници на ПИ 00583.501.333, по североизточната граница на ПИ 00583.501.329, по североизточната и югоизточната граници на ПИ 00583.501.441, по южната граница на ПИ 00583.501.9528 до източния ъгъл на ПИ 00583.501.475 и от там по права линия до северния ъгъл на ПИ 00583.501.330, по северозападните граници на ПИ 00583.501.330 и ПИ 00583.501.143, по източните граници на ПИ 00583.501.142 и 00583.501.300, по част от северната, по източната и по част от южната граници на ПИ 00583.501.9527 до североизточния ъгъл на ПИ 00583.501.268;
· На юг: По източната, южната и част от западната граници на ПИ 00583.501.268, по южната граница на ПИ 00583.501.303, по част от източната, по южната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.267, по южните граници на ПИ 00583.501.302, 00583.501.465, 00583.501.264, по част от източната граница на ПИ 00583.501.440, по южните граници на ПИ 00583.501.440 и 00583.501.438, от югозападния ъгъл на ПИ 00583.501.438 по плава линия до югоизточния ъгъл на ПИ 00583.501.260, по южните граници на ПИ 00583.501.260 и 00583.501.259, по част от източната, по южната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.257, по южната и част от западната граници на ПИ 00583.501.255, по южната и югозападната граници на ПИ 00583.501.254, по южната и част от западната граници на ПИ 00583.501.9522, по югоизточната, югозападната и западната граници на ПИ 00583.501.479, по западната и част от северната граници на ПИ по източните граници на ПИ 00583.501.335 и 00583.501.344, по северната и западната граници на ПИ 00583.501.478, по западните граници на ПИ 00583.501.248, 00583.501.246, 00583.501.245, по част от северната граница на ПИ 00583.501.245, по западната граница на ПИ 00583.501.244, по северните граници на ПИ 00583.501.9543 и 00583.501.355, по част от западната граница на ПИ 00583.501.355, по северната и западната граници на                  ПИ 00583.501.345, по част от западната граница на ПИ 00583.501.355, по южната, западната и северната граници на ПИ 00583.501.9521 до пресичането с южната граница на ПИ 00583.501.321, по част от южната и по западната граници на ПИ 00583.501.321, по част от западната на ПИ 00583.501.318, по южните граници на ПИ 00583.501.9517 и 00583.501.9520;
· На запад: По южната, западната и северната граници на ПИ 00583.501.9519, по северната граници на ПИ 00583.501.9508 до западната граница на ПИ 00583.501.9507 и по нея до пресичането ѝ с южната граница на ПИ 00583.501.305, по южната граница на ПИ 00583.501.305, по западната граница на ПИ 00583.501.162 и по нейното продължение до пресичането му със северната граница на ПИ 00583.501.9501и затваряне на контура.
2.3 Териториален обхват на Зона Б:
Включва територията на бившата правителствена резиденция и прилежаща паркова среда – ПИ 00583.501.355, 00583.59.198, 00583.501.345, 00583.501.344, 00583.501.335 и част от                ПИ 00583.501.9543;
2.4 Граници на Зона Б:
· На север: По северните граници на ПИ 00583.501.355 и 00583.501.9543;
· На изток: По източната граница на ПИ 00583.501.344, по източната, южната и част от западната граници на ПИ 00583.501.335, под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9543 - улица, до източния ъгъл на ПИ 00583.501.336, по североизточната граница на ПИ 00583.501.336, по част от югоизточната граница на ПИ 00583.501.9543 - улица, по част от източната граница на ПИ 00583.501.355;
· На юг: По южната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.355, по южната граница на ПИ 00583.59.198;
· На запад: По западната и северозападната граници на ПИ 00583.59.198, по северозападната граница на ПИ 00583.501.355, по западната и северната граници на ПИ 00583.501.345, по част от западната граница на ПИ 00583.501.355 до затваряне на контура.
2.5 Териториален обхват на Охранителна зона І:
Включва четири групи имоти, както следва:
А) Група северозапад: ПИ 00583.501.200, 00583.501.305, 00583.501.201, 00583.501.202, 00583.501.203, 00583.501.204, 00583.501.9502, 00583.501.9503, част от 00583.501.9501,              част от 00583.28.13, част от ПИ 00583.268.222, част от ПИ 00583.268.226;
Б) Група югозапад: ПИ 00583.28.6, 00583.28.7, 00583.28.12, 00583.28.16, 00583.28.17, 00583.28.18, 00583.28.20, 00583.28.21, 00583.28.22, 00583.28.23, 00583.28.24, 00583.28.25, 00583.28.26, 00583.28.27, 00583.28.28, 00583.28.29, 00583.501.9546, 00583.501.368, 00583.501.422, 00583.501.417, 00583.501.313, 00583.501.325 и 00583.501.369, част от 00583.28.13, част от 00583.28.14 и част от 00583.28.15;
В) Група юг: ПИ 00583.501.399, 00583.501.336, 00583.501.272, 00583.501.449, 00583.501.450, 00583.501.9543, 00583.501.339, 00583.501.340, 00583.501.423, 00583.501.342, 00583.501.451, 00583.501.320, 00583.501.198, част от 00583.501.9526, част от 00583.52.8, част от 00583.52.9 и  част от 00583.52.199;
Г) Група изток: 00583.501.9535, 00583.501.4, 00583.501.457, част от 00583.501.9540, 00583.501.275, 00583.501.9549, 00583.501.9548, 00583.501.9541, част от 00583.255.24,                част от 00583.151.5, част от 00583.151.6, част от 00583.53.1, част от 00583.31.211, част от 00583.31.212, 00583.501.247, 00583.501.11, 00583.501.350, 00583.501.351, 00583.501.353, 00583.501.349, 00583.501.277, 00583.501.279, 00583.501.278, 00583.501.444, 00583.501.281, част от 00583.53.17, част от 00583.501.9539, 00583.501.282, 00583.501.9, 00583.501.8, 00583.501.15, 00583.501.14, 00583.501.13, 00583.35.210, 00583.34.207, 00583.35.210, 00583.501.31, 00583.501.433, 00583.35.209, 00583.501.9537, 00583.35.53, 00583.36.54, 00583.37.2, част от 00583.501.9533, 00583.501.287, 00583.501.57, 00583.501.393, 00583.501.392, 00583.501.291, 00583.501.89, 00583.37.3, част от 00583.501.9534, 00583.37.206, 00583.501.91, 00583.501.322, 00583.501.94, 00583.501.90, част от 00583.501.9529, част от 00583.38.229, 00583.501.95, 00583.501.412, 00583.38.6, 00583.501.98, 00583.501.9530, 00583.501.411, 00583.501.96, 00583.501.442, 00583.501.297, 00583.501.330, 00583.501.143, 00583.501.298, 00583.501.9542, 00583.501.2299, 00583.38.204 и 00583.38.203
2.6 Граници на Охранителна зона І:
А) Граници на Група северозапад: 
· На север: По част от северната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., по част от северната граница на ПИ 00583.501.9501 - улица, под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9501 – улица, до североизточния ъгъл на ПИ 00583.501.305;
· На изток: По източната и по част от южната граници на ПИ 00583.501.305, по югоизточните граници на ПИ 00583.501.9503, ПИ 00583.501.201, 00583.501.9502 и 00583.501.204;
· На юг: По югозападните граници на ПИ 00583.501.204 и 00583.501.203, по югоизточната и по част от югозападната граници на ПИ 00583.501.202, по северната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.9519 – улица; 
· На запад: По част от западната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., до затваряне на контура.
Б) Граници на Група югозапад:
· На север: По северната граница на ПИ 00583.28.20, по част от северозападната и по част от северната граници на ПИ 00583.28.18, по северозападната граница на ПИ 00583.28.12, по северната и по част от източната граници на ПИ 00583.28.7, по източната и североизточната граници на ПИ 00583.28.6, по северните граници на ПИ 00583.501.9546 – улица, и 00583.501.417, по северната и част от източната граници на ПИ 00583.501.313;
· На изток: По северната и източната граници на ПИ 00583.501.325, по част от северната и по източната граници на ПИ 00583.501.369, по източната и по част от южната граници на ПИ 00583.501.9546 - улица; 
· На юг: По североизточната и по част от северната граници на ПИ 00583.501.9521 – улица, до пресичането ѝ със западната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., по част от западната строителна граница на селището – проектна, до пресичането ѝ с южната граница на ПИ 00583.28.23, по част от южната граница на ПИ 00583.28.23;
· На запад: По западните граници на ПИ 00583.28.23 и 00583.28.22, по част от южната и по западната граници на ПИ 00583.28.20 до затваряне на контура.
В) Граници на Група юг:
· На север: По северозападните граници на ПИ 00583.501.399 и 00583.501.336, по североизточната граница на ПИ 00583.501.336, по северната и по част от източната граници на ПИ 00583.501.9543 – улица, по северозападната, северната и източната граници на ПИ 00583.501.9526 – улица;
· На изток: По източната граница на ПИ 00583.501.320;
· На юг: По Южната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.320 до пресичането с южната строителна граница на селището – съществуваща, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., по южната строителна граница на селището – съществуваща, до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 00583.501.355;
· На запад: По част от източната граница на ПИ 00583.501.355, по западната граница на          ПИ 00583.501.450, по част от южната и по западната граници на ПИ 00583.501.399 до затваряне на контура.
Г) Граници на Група изток: 
· На север: По част от северната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г.;
· На изток: По част от източната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., до пресичането ѝ с източната строителна граница на селището – съществуваща, по част от източната строителна граница на селището – съществуваща до пресичането ѝ със строителната граница на селището – проектна, и по нея до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 00583.501.431;
· На юг: По северната граница на ПИ 00583.501.431, по южната граница на ПИ 00583.38.203 до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 000583.501.9527 и по тази граница до пресичането ѝ с южната граница на ПИ 00583.501.299, по част от южната граница на 00583.501.299 до югозападния ъгъл на същия имот;
· На запад: по западната граница на ПИ 00583.501.299, по западната и северозападната граници на 143, по северозападната граници на 330 до северния ъгъл на същия имот и по нейното продължение през ПИ 00583.501.9530, по част от северната граница на 00583.501.9530 до южния ъгъл на ПИ 00583.501.442, по западната граници на ПИ 00583.501.442, 00583.501.96 и 00583.501.98 до северозападния ъгъл на този имот и от там под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9529 и 00583.38.229 до пресичането с южната граница на ПИ 00583.37.206, по част от южната, по западната и по част от северната граници на ПИ 00583.37.206 и от там под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9534 до южния ъгъл на ПИ 00583.501.91, по западната и по част от северната граници на ПИ 00583.501.91, по западните граници на ПИ 00583.501.322 и 00583.501.291, по част от южната граница на ПИ 00583.501.9533 – улица, и под прав ъгъл през нея до югоизточния ъгъл на ПИ 00583.501.435, по част от източната граница на същия имот и под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9533 – улица, до югозападния ъгъл на ПИ 00583.501.392, по западната и северната граници на ПИ 00583.501.392, по западните граници на ПИ 00583.501.287 и 00583.501.57, по част от западната граница на ПИ 00583.501.9533, по западните граници на ПИ 00583.35.209 и 00583.501.9537 – улица, по част от южната и по западната граници на ПИ 00583.501.443, по част от южната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.8, по южната и по част от западната граници на ПИ 00583.501.9, по южната и западната граници на ПИ 00583.501.282 и от там под прав ъгъл през  ПИ 00583.501.9539 - улица до южната граница на ПИ 00583.501.279, по югозападните граници на ПИ 00583.501.279, 00583.501.349, 00583.501.350 и 00583.501.11, по част от югоизточната и по част от югозападната граници на ПИ 00583.501.9549, по югоизточната граница на ПИ 00583.501.457 и под прав ъгъл през ПИ 00583.501.9540 – улица, и по югозападната граница на същата улица, по югозападната и северозападната граници на ПИ 00583.501.9535 и по част от западната строителна граница на селището – съществуваща, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г. до затваряне на контура.
2.7 Териториален обхват на Охранителна зона ІІ:
ПИ 00583.501.425, част от ПИ 00583.501.9526 - улица, части от ПИ 00583.501.10 и 00583.501.9, ПИ 00583.501.19, ПИ 00583.501.20, ПИ 00583.501.7, част от ПИ 00583.51.11, ПИ 00583.501.9525 – улица, ПИ 00583.501.434, ПИ 00583.501.433, ПИ 00583.501.380, ПИ 00583.501.432, ПИ 00583.501.431 – улица.
2.8 Граници на Охранителна зона ІІ:
· На север: От югозападния ъгъл на ПИ 00583.501.255 по северната граница на ПИ 00583.501.9526 – улица, до най-източната ѝ точка, по част от северните граници на ПИ 00583.51.7 и 00583.51.11, по северната граница на ПИ 00583.501.9525 – улица, по част от западната и по северната граници на ПИ 00583.501.380, по северните граници на ПИ 00583.501.432 и 00583.501.431 – улица;
· На изток: По източните граници на ПИ 00583.501.431 – улица, и 00583.501.433;
· На юг: По южните граници на ПИ 00583.501.433 и 00583.501.434, по западните граници на ПИ 00583.501.434 и 00583.501.431 – улица, по част от южната граница на ПИ 00583.501.9525 – улица, до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г. и по нея през ПИ 00583.51.11 до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 00583.501.7, по част от източната и по южната граници на ПИ 00583.501.7, по южните граници на ПИ 00583.501.20 и 00583.501.19, по част от западната граница на ПИ 00583.501.19 до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – проектна, и по нея през ПИ 00583.501.9 и 00583.501.10 до пресичането ѝ с южната граница на  ПИ 00583.501.9526 – улица, и по тази граница до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 00583.501.425, по източната, югоизточната и югозападната граници на ПИ 00583.501.425;
· На запад: По западната граница на ПИ 00583.501.425 до пресичането ѝ с южната граница на    ПИ 00583.501.9526 – улица, и по права линия през същата улица до югозападния ъгъл на ПИ 00583.501.255 и затваряне на контура.
2.9 Териториален обхват на Охранителна зона III:
Състои се от две групи имоти:
Група югозапад: ПИ 00583.501.334, 00583.501.403, 00583.501.404, 00583.501.357, 00583.501.358, 00583.501.359, 00583.501.360, 00583.501.361, 00583.501.362, 00583.501.363, част от ПИ 00583.501.9501 – улица, част от ПИ 00583.268.236, 00583.27.143, 00583.501.481, 00583.501.480, 00583.501.2, 00583.501.354, 00583.501.319, 00583.501.378, 00583.501.379, 00583.501.9514 – улица, част от ПИ 00583.268.220 – местен път, ПИ 00583.268.219, 00583.268.238 и 00583.268.237; 
Група северозапад: ПИ 00583.268.228 и 00583.268.227, части от ПИ 00583.255.25, 00583.255.24, 00583.268.217 и 00583.501.9535 – улица.
2.10 Граници на Охранителна зона III:
Граници на Група югозапад: 
· На север: От северозападния ъгъл на ПИ 00583.501.334 по част от северната строителна граница на селището – проектна, по ПРЗ-актуализация, 2002 г., до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – съществуваща, по ПРЗ-актуализация, 2002 г., и по тази граница до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – проектна, в северозападния ъгъл на ПИ 00583.27.143, и по нея до пресичането ѝ със североизточната граница на ПИ 00583.501.220;
· На изток: По част от северната строителна граница на селището – съществуваща, до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – проектна, и по нея до пресичането ѝ със североизточната граница на ПИ 00583.501.220, по част от североизточната и по югоизточната граници на ПИ 00583.501.220, по югоизточната и южната граници на ПИ 00583.501.219;
· На юг: По южните граници на ПИ 00583.501.220, 00583.501.9514 – улица, 00583.501.481, 00583.501.354, 00583.501.2, 00583.501.481, 00583.501.480 и отново по южната граница на ПИ 00583.501.481, по западната граница на ПИ 00583.501.481 и през ПИ 00583.501.9501 – улица, до южния ъгъл на ПИ 00583.501.363, по южните граници на 00583.501.363, 00583.501.362, 00583.501.361, 00583.501.360, 00583.501.359, 00583.501.358, 00583.501.357, 00583.501.404, 00583.501.403 и 00583.501.334;
· На запад: По западната граница на ПИ 00583.501.334 до затварянето на контура.
Граници на Група северозапад: 
· На север: По част от северната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., минаваща през ПИ 00583.255.24;
· На изток: По част от северната строителна граница на селището – проектна, минаваща през ПИ 00583.255.24 до пресичането ѝ със западната граница на ПИ 00583.501.9535 – улица;
· На юг: По част от западната граница на ПИ 00583.501.9535 – улица, и по нейното продължение до пресичането ѝ със североизточната граница на ПИ 00583.501.326 и по част от нея, по северната, североизточната и северозападната граници на ПИ 00583.501.326, по северозападната граница на ПИ 00583.501.3 до най-западния ъгъл на имота и от там през ПИ 00583.501.9535 – улица, до югоизточния ъгъл на ПИ 00583.268.228, по южната граница на ПИ 00583.268.228 и по нейното продължение през ПИ 00583.268.217 до най-източния ъгъл на ПИ 00583.255.25, по част от югоизточната граница на ПИ 00583.255.25 до пресичането ѝ със строителната граница на селището – проектна, минаваща през същия имот;
· На запад: По строителната граница на селището – проектна, минаваща през ПИ 00583.255.25 и 00583.255.24 до затварянето на контура.
2.11 Териториален обхват на Охранителна зона ІV:
Поземлени имоти с идентификатори  00583.151.4,  00583.148.18,  00583.269.73,  00583.51.15,  00583.32.36,  00583.148.7,  00583.148.8,  00583.55.8,  00583.53.14,  00583.149.13,  00583.53.7,  00583.149.6,  00583.147.32,  00583.147.33,  00583.269.266,  00583.34.23,  00583.33.29,  00583.32.16,  00583.269.269,  00583.269.268,  00583.269.272,  00583.269.270,  00583.269.273,  00583.34.248,  00583.268.236,  00583.34.22,  00583.38.4,  00583.40.13,  00583.40.15,  00583.40.14,  00583.33.36,  00583.33.35,  00583.34.125,  00583.33.27,  00583.32.6,  00583.50.193,  00583.59.202,  00583.59.189,  00583.31.9,  00583.31.21,  00583.31.20,  00583.30.16,  00583.30.6,  00583.30.11,  00583.31.18,  00583.31.3,  00583.30.5,  00583.30.3,  00583.57.23,  00583.148.10,  00583.31.6,  00583.31.4,  00583.28.11,  00583.255.8,  00583.255.7,  00583.52.9,  00583.33.19,  00583.255.9,  00583.255.22,  00583.255.27,  00583.255.26,  00583.127.48,  00583.268.64,  00583.255.257,  00583.255.254,  00583.255.21,  00583.255.15,  00583.255.14,  00583.255.13,  00583.255.12,  00583.255.11,  00583.255.10,  00583.255.6,  00583.255.5,  00583.255.4,  00583.255.3,  00583.255.2,  00583.255.1,  00583.147.14,  00583.147.13,  00583.147.12,  00583.147.10,  00583.147.6,  00583.147.3,  00583.147.2,  00583.146.15,  00583.146.10,  00583.146.9,  00583.146.5,  00583.146.4,  00583.146.1,  00583.55.4,  00583.55.2,  00583.55.1,  00583.54.7,  00583.54.6,  00583.54.5,  00583.54.4,  00583.54.3,  00583.54.2,  00583.31.7,  00583.31.5,  00583.30.10,  00583.30.4,  00583.146.19,  00583.146.18,  00583.146.12,  00583.146.13,  00583.56.3,  00583.255.207,  00583.255.213,  00583.255.214,  00583.30.2,  00583.255.296,  00583.255.215,  00583.255.212,  00583.255.211,  00583.255.201,  00583.255.112,  00583.150.4,  00583.147.43,  00583.147.39,  00583.147.36,  00583.147.30,  00583.147.29,  00583.147.26,  00583.268.88,  00583.32.35,  00583.150.5,  00583.148.5,  00583.32.38,  00583.32.37,  00583.52.1,  00583.51.18,  00583.51.17,  00583.51.6,  00583.41.24,  00583.41.9,  00583.41.8,  00583.41.6,  00583.41.5,  00583.41.4,  00583.41.3,  00583.41.2,  00583.41.1,  00583.40.12,  00583.40.11,  00583.40.10,  00583.40.9,  00583.40.8,  00583.40.7,  00583.40.4,  00583.40.3,  00583.39.10,  00583.39.9,  00583.39.8,  00583.39.7,  00583.39.6,  00583.39.5,  00583.39.3,  00583.39.2,  00583.39.1,  00583.38.144,  00583.38.143,  00583.38.138,  00583.38.10,  00583.34.149,  00583.34.128,  00583.33.34,  00583.33.33,  00583.33.32,  00583.33.31,  00583.33.30,  00583.33.28,  00583.33.26,  00583.33.25,  00583.33.23,  00583.33.21,  00583.33.20,  00583.33.17,  00583.33.16,  00583.33.15,  00583.33.14,  00583.33.13,  00583.33.12,  00583.33.11,  00583.33.8,  00583.33.7,  00583.33.4,  00583.33.3,  00583.26.2,  00583.59.3,  00583.59.2,  00583.59.1,  00583.52.10,  00583.52.6,  00583.52.4,  00583.52.3,  00583.52.2,  00583.31.17,  00583.26.7,  00583.26.5,  00583.26.4,  00583.26.3,  00583.270.262,  00583.270.261,  00583.269.265,  00583.269.264,  00583.269.263,  00583.269.258,  00583.59.188,  00583.268.223,  00583.59.195,  00583.59.201,  00583.271.111,  00583.151.1,  00583.149.16,  00583.149.11,  00583.149.10,  00583.149.8,  00583.149.7,  00583.149.3,  00583.149.2,  00583.149.1,  00583.148.19,  00583.148.17,  00583.148.16,  00583.148.15,  00583.148.13,  00583.148.9,  00583.148.4,  00583.268.79,  00583.268.74,  00583.255.99,  00583.255.19,  00583.255.18,  00583.38.8,  00583.38.3,  00583.38.2,  00583.34.123,  00583.34.24,  00583.34.21,  00583.34.20,  00583.34.19,  00583.34.18,  00583.34.17,  00583.34.16,  00583.34.14,  00583.34.13,  00583.34.12,  00583.34.11,  00583.32.19,  00583.32.18,  00583.32.17,  00583.32.15,  00583.32.12,  00583.32.11,  00583.32.8,  00583.32.5,  00583.32.4,  00583.32.3,  00583.32.2,  00583.32.1,  00583.31.1,  00583.59.192,  00583.59.5,  00583.57.24,  00583.57.19,  00583.57.18,  00583.57.17,  00583.57.16,  00583.57.12,  00583.53.13,  00583.53.12,  00583.53.8,  00583.53.6,  00583.53.5,  00583.53.2,  00583.53.1,  00583.34.8,  00583.34.7,  00583.34.6,  00583.34.5,  00583.34.3,  00583.34.2,  00583.32.40,  00583.32.39,  00583.32.34,  00583.32.32,  00583.32.31,  00583.32.30,  00583.32.29,  00583.32.28,  00583.32.27,  00583.32.25,  00583.32.24,  00583.32.23,  00583.32.22,  00583.32.21,  00583.32.20,  00583.31.14,  00583.149.4,  00583.147.37,  00583.32.33,  00583.51.3,  00583.51.13,  00583.149.17,  00583.149.14,  00583.34.10,  00583.32.9,  00583.148.3,  00583.51.5,  00583.51.4,  00583.38.229,  00583.149.9,  00583.59.4,  00583.30.9,  00583.147.23,  00583.255.252,  00583.255.17,  00583.26.6,  00583.59.200,  00583.34.147,  00583.34.130,  00583.147.44,  00583.147.45,  00583.52.202,  00583.41.7,  00583.40.1,  00583.34.9,  00583.34.15,  00583.33.22,  00583.32.26,  00583.28.13,  00583.149.12,  00583.147.42,  00583.147.38,  00583.147.35,  00583.147.34,  00583.147.28,  00583.147.22,  00583.146.3,  00583.146.17,  00583.146.16,  00583.126.47,  00583.150.3,  00583.150.2,  00583.52.199,  00583.30.15,  00583.30.14,  00583.268.225,  00583.53.15,  00583.149.15,  00583.57.84,  00583.270.86,  00583.147.9,  00583.149.5,  00583.41.23,  00583.53.9,  00583.147.27,  00583.53.19,  00583.31.106,  00583.53.18,  00583.31.211,  00583.53.17,  00583.53.21,  00583.53.20,  00583.148.14,  00583.53.4,  00583.38.11,  00583.59.187,  00583.151.2,  00583.31.16,  00583.28.15,  00583.56.2,  00583.255.24,  00583.150.1, 00583.268.226, 00583.52.8, 00583.255.25, 00583.151.5, 00583.151.6, 00583.268.218, 00583.31.2, 00583.28.14, част от 00583.57.9
2.12 Граници на Охранителна зона ІV:
Външни граници на Охранителна зона IV
· На североизток: От западния ъгъл на ПИ 00583.269.263 по южната граница на ПИ 00583.269.71 – горски, ведомствен път, до най-северната точка на ПИ 00583.269.272, от там по линия, пресичаща под прав ъгъл 00583.269.71 – горски, ведомствен път, до северната граница на същия път и по нея до пресичането ѝ със северната граница на ПИ 00583.268.64, по северната и източната граници на ПИ 00583.268.64 до източния ъгъл на същия имот, от там по права линия до северния ъгъл на ПИ 00583.255.21, по част от източната граница на ПИ 00583.255.21, по североизточната граница на ПИ 00583.56.3 и отново по част от североизточната граница на ПИ 00583.255.21, по северните граници на ПИ 00583.255.1, ПИ 00583.255.3, ПИ 00583.255.4, ПИ 00583.255.5, ПИ 00583.255.6, ПИ 00583.255.7, ПИ 00583.255.8, 00583.255.9, 00583.255.254 – горски, ведомствен път, по част от северозападната граница на ПИ 00583.255.10, по северните граници на ПИ 00583.255.22, 00583.255.26, 00583.255.27, 00583.255.17, 00583.255.252 и 00583.255.18;
· На югоизток: По източната граница на ПИ 00583.255.18, по част от източната граница на ПИ 00583.255.252, по североизточната граница на ПИ 00583.255.19;
· На юг: По южните граници на ПИ 00583.255.19 и 00583.255.252, по част от южната граница на ПИ 00583.255.17, по източните граници на ПИ 00583.41.7 и 00583.41.9, по южната граница на 00583.41.9, по източните граници на ПИ 00583.41.24, 00583.40.10 – селскостопански, горски, ведомствен път, и продължението им през ПИ 00583.44.170 – селскостопански, горски, ведомствен път, до пресичането му с южната граница на същия път, по южната граница на ПИ 00583.44.170 и нейното продължение през ПИ 00583.38.229 – местен път, до пресичането му с югозападната граница на същия път и по нея до най-източната точка на ПИ 00583.50.193, по южната и югозападната граници на ПИ 00583.50.193, по югозападната граница на ПИ 00583.59.188, по югоизточните граници на ПИ 00583.59.189, 00583.59.202 и 00583.59.4
· На запад: По западните граници на ПИ 00583.59.4, 00583.59.195, 00583.26.2, 00583.26.7, 00583.26.6, 00583.26.5, 00583.26.4, 00583.26.3, 00583.268.225 – път, по южната граница на ПИ 00583.268.79, по част от източната, по южната, западната и по част от северната граници на ПИ 00583.268.88, по северозападните граници на ПИ 00583.57.24, 00583.57.17 и 00583.57.12 до най-северната точка на ПИ 00583.57.12, от там по права линия през ПИ 00583.57.9 до най-южната точка на ПИ 00583.57.84, по югозападната, западната и северната граници на ПИ 00583.57.84, по част от северната граница на ПИ 00583.57.9 и нейното продължение до северния ъгъл на ПИ 00583.270.86, по северните граници на ПИ 00583.270.86, 00583.270.261, 00583.270.262, отново 00583.270.261 и 00583.269.258, по част от западната граница на ПИ 00583.269.73, по западните граници на ПИ 00583.269.273 – просека, 00583.269.269 и  00583.269.270 - селскостопански, горски, ведомствен път, по южните граници на ПИ 00583.269.268, 00583.269.266, 00583.269.265, 00583.269.264 и 00583.269.263 до затваряне на контура.
Вътрешни граници на Охранителна зона IV: 
· На север: От най-западната точка на северната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., разположена в ПИ 00583.28.13, по част от тази строителна граница до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – съществуваща, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г., и по част от нея до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – проектна, в югозападния ъгъл на ПИ 00583.501.334, и по част от нея до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – съществуваща, в най-северната точка на ПИ 00583.501.404, по част от северната строителна граница на селището – съществуваща, до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – проектна, в северозападния ъгъл на ПИ 00583.27.143, по част от северната строителна граница на селището – проектна, до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – съществуваща, и по нея до пресичането ѝ със североизточната граница на ПИ 00583.268.220 и по нея до пресичането ѝ северната строителна граница на селището – проектна, и по нея до пресичането ѝ северната строителна граница на селището – съществуваща, в точка от северозападната граница на ПИ 00583.501.9535, от там по северната строителна граница на селището – съществуваща, до пресичането ѝ със северната строителна граница на селището – проектна, в т. от ПИ 00583.255.24, от там по част от северната строителна граница на селището – проектна;
· На изток: По източната строителна граница – проектна, до пресичането ѝ с източната строителна граница – съществуваща, в точка от северната граница на ПИ 00583.38.229, и по нея до пресичането ѝ с източната строителна граница – проектна, и по нея до североизточния ъгъл на ПИ 00583.501.431, по източните граници на ПИ 00583.501.431 и 00583.501.433;
· На юг: По южните граници на ПИ 00583.501.433 и 00583.501.434, по западните граници на ПИ 00583.501.434 и 00583.501.431 – улица, по част от южната граница на ПИ 00583.501.9525 – улица, до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – проектна, по План за регулация и застрояване – актуализация, 2002 г. и по нея през ПИ 00583.51.11 до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 00583.501.7, по част от източната и по южната граници на ПИ 00583.501.7, по южните граници на ПИ 00583.501.20 и 00583.501.19, по част от западната граница на ПИ 00583.501.19 до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – проектна, и по нея през ПИ 00583.501.9 и 00583.501.10 до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – съществуваща, в точка от южната граница на ПИ 00583.501.9526 – улица, и по част от тази граница до пресичането ѝ с източната граница на ПИ 00583.501.425, по източната, югоизточната, югозападната и част от западната граници на ПИ 00583.501.425 до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – съществуваща, и по част от нея до пресичането ѝ с южната строителна граница на селището – проектна, в точка от източната граница на ПИ 00583.59.198, и по нея;
· На запад: По част от западната строителна граница на селището – проектна, до пресичането ѝ със западната строителна граница на селището – съществуваща, и по част от нея до пресичането ѝ със западната строителна граница на селището – проектна, в т. от северната граница на ПИ 00583.501.9521 – улица, от там по част от западната строителна граница на селището – проектна, преминаваща през ПИ 00583.28.15, 00583.501.9546 – местен път, 00583.501.369, отново през 00583.28.15, 00583.28.14 и 00583.28.13 до пресичането ѝ с южната граница на ПИ 00583.28.23, по част от южната граница на ПИ 00583.28.23, по западните граници на ПИ 00583.28.23, 00583.28.22 и 00583.28.20, по северната граница на ПИ 00583.28.20 до пресичането ѝ със западната строителна граница – съществуваща, и по нея до пресичането ѝ със западната строителна граница – проектна, в т. от западната граница на ПИ 00583.501.9519 – улица, по част от западната строителна граница – проектна, до затварянето на контура.

3. Предписания за опазване:
3.1 Предписания за опазване на ГНКЦ – Зона А:
3.1.1 Всяка намеса на територията на Зона А се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Зона А се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите - предмет на намеса, и всички имоти в радиус от 100 м, мерено по хоризонтална проекция, както и всички визуални връзки от обществените пространства към имота/имотите - предмет на намеса. 
3.1.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Зона А:
3.1.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – скали, дерета, възвишения, растителност и пр.
3.1.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали. 
3.1.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.1.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се сеч на иглолистната растителност за трансформация в естествена широколистна растителност по планове или програми съобразно собствеността на имота. Допуска се ново залесяване. 
3.1.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района. 
3.1.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Зона А:
3.1.3.1 Изисква се устройството на територията на Зона А да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.1.3.2 Не се допускат частични изменения на регулационния и застроителния план в Зона А с изключение на такива, необходими за реализиране на настоящия режим за опазване. 
3.1.3.3 Не се допуска делба на имоти с изключение на имоти с площ по-голяма от 4000 кв. м, като се изисква след разделянето новообразуваните поземлени имоти да са с площ не по-малка от 2000 кв. м. 
3.1.3.4 Не се допуска промяна на предназначението на имотите за озеленяване, паркове, градини, спорт и пр. Не се допуска промяна на отреждането и големината на площите и зоните за задължително озеленяване в УПИ, отреждането и големината на площите със зеленина за ограничено ползване.
3.1.4 Изисквания по отношение на единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ) и техните имоти в Зона А:
3.1.4.1 Всички намеси в имоти и обекти със статут на ЕНКЦ се извършват при стриктно спазване на определените за тях индивидуални режими за опазване. 
3.1.4.2 При липса на определени индивидуални режими за опазване, до определянето на такива се изисква спазването на следните предписания:
3.1.4.3 Не се допуска промяна на имотните граници на имоти с обекти със статут на ЕНКЦ. 
3.1.4.4 Изисква се опазване, консервация и реставрация на единичните недвижими културни ценности в тяхната цялост – сгради, огради, порти, дворове и елементи в дворовете. За художествените ЕНКЦ се изисква и консервация и реставрация на елементите с художествена стойност. 
3.1.4.5 При наличие на инициатива за консервация и реставрация на единична недвижима културна ценност или части от нея, преди изготвяне на съответната проектна документация се изисква провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на индивидуален режим за опазване. 
3.1.4.6 Проектната документация за консервация и реставрация се изготвя въз основа на определения индивидуален режим за опазване за всяка ЕНКЦ.
3.1.4.7 До определяне на индивидуални режими за опазване за ЕНКЦ се допускат само дейности за аварийна консервация, текущи и аварийни ремонти, при спазване на следните изисквания:
А) Да се използват материали, детайли, обработка, фактури, завършек, цветове, техники на изпълнение и пр., идентични с оригиналните/автентичните за всяка ЕНКЦ, доказано чрез подробно проучване и заснемане с детайли. Не се допуска използване на бетон в оригиналните /автентичните конструкции на сградите. Допустимо е укрепване с метал, дърво, пластмаса при условие че намесите са напълно обратими. Не се допуска използване на цимент по фасадите. 
Б) Покривните покрития да са от едноулучни керамични керемиди в традиционната форма и размери, без плоска част и с традиционен червен цвят и матова повърхност – съобразно оригиналното/автентичното оформяне на всяка ЕНКЦ.
В) Не се допускат олуци и водосточни тръби – водоотвеждането е чрез капчуците. 
Г) Не се допускат външни щори, външни капаци, тенти, цветни и огледални стъкла и др. подобни елементи, нехарактерни за оригиналното архитектурно оформяне на сградите в село Арбанаси.
Д) Каменната зидария да е от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр. като се спазва оригиналния/автентичния начин на подреждане: хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи или без такива; градежът е на глинена или хоросанова спойка; фугите са плоски или изпъкнали, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло – съобразно автентичното оформяне на всяка ЕНКЦ. Допуска се и суха каменна зидария за подпорни и оградни зидове, съобразно автентичното им оформяне.
Е) Дървените елементи да са с традиционни форми и детайли, традиционно оцветяване на дървото в тъмни кафяви тонове в екстериора и приземния етаж, светли кафяви тонове в интериора, с матов завършек, без гланцови финиши и блажни бои – съобразно автентичното оформяне на всяка ЕНКЦ.
Ж) Мазилките да са глинени и/или гладки варови мазилки – съобразно автентичното оформяне на всяка ЕНКЦ.
З) Настилките на алеи и плочници да са от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на плочите, с традиционна обработка на повърхностите, подредени на тревна фуга, съобразно индивидуалните характеристики на ЕНКЦ.
3.1.4.8 При извършване на текущи ремонти без инвестиционен проект задължително се изготвят количествено-стойностна сметка, подробно фото заснемане и обяснителна записка с технология. При извършване на аварийни ремонти задължително се изготвят инвестиционен проект с част „Технология“, подробно архитектурно и фото заснемане и обяснителна записка.
3.1.4.9 Не се допуска демонтиране на ЕНКЦ или части от тях, освен съгласно процедурата за демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни по реда на ЗКН. При наличие на обстоятелства, застрашаващи ЕНКЦ от увреждане или разрушаване и необходимост от извършване на укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, подмяна на елементи от носещата конструкция или демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни, преди предприемане на каквито и да било дейности се изисква провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на индивидуален режим за опазване на ЕНКЦ. Проектната документация се изготвя въз основа на определения индивидуален режим за опазване. Проектна документация за демонтиране и реконструкция по автентични данни се изготвя само при наличие на такова допускане в режима за опазване. До приключване на процедурата за определяне на индивидуален режим за опазване на ЕНКЦ се допускат единствено дейности по обезопасяване, аварийно временно укрепване и направа на защитна ограда и/или покритие на обекта, при изискване намесите да са напълно обратими и да се изпълняват под наблюдението на археолог и реставратор.
3.1.4.10 При наличие на инициатива за адаптация на ЕНКЦ – сгради, огради, порти, двор, преди изготвяне на съответната проектна документация се изисква провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на индивидуален режим за опазване. 
3.1.4.11 Не се допуска ново строителство, с изключение на възстановяване на изчезнали обеми, но само при наличие на архивни данни относно местоположението, обемно-пространствените параметри и външния облик на изчезналата сграда и при наличие на такова изискване/допускане в индивидуалния режим за опазване на ЕНКЦ. При наличие на инициатива за възстановяване на изчезнал обем или части от него, преди изготвяне на съответната проектна документация се изисква провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на индивидуален режим за опазване на ЕНКЦ. Проектната документация за възстановяване на изчезнал обем или части от него се изготвя въз основа на определения индивидуален режим за опазване за всяка ЕНКЦ.
3.1.4.12 Допуска се премахване на храстова и дървесна растителност само при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка. На мястото на премахнатата растителност се изисква незабавно засаждане на нова растителност само от местни видове и/или традиционни плодни дървета и храсти въз основа на проект. 
3.1.4.13 Не се допуска разполагане на реклами, фотоволтаици, соларни колектори, сателитни чинии, антени и пр. на територията на ЕНКЦ. Допуска се разполагане на външни тела на климатици и др. технически елементи, при условие че те не увреждат и не създават условия за увреждане на НКЦ и не се виждат от обществените пространства. В имотите с обществен достъп се изисква техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от обществено достъпните части във вътрешността на имотите. Техническите елементи се монтират въз основа на съгласувана проектна документация и под наблюдението на реставратор. Не се допуска разполагане на ел. табла, разпределителни кутии и други технически елементи по оградите и портите на НКЦ. Изисква се тези елементи, както и кофите и контейнерите за боклук, да се разполагат скрито и в максимална отдалеченост от портите на НКЦ, по проект.
3.1.4.14 Допуска се разполагане на информационни табели за статута на НКЦ и за дейностите в НКЦ при спазване изискванията на настоящия режим за опазване. Оформянето, материалите, размерите на табелите и пр. следва да са в хармония с облика на НКЦ, а местата и начините на разполагане и закрепване се определят така, че да не увреждат и да не създават условия за увреждане на НКЦ или части от тях, да не пречат на експонирането на НКЦ и на достъпа до тях. 
3.1.4.15 Допуска се паркиране на до 2 автомобила в имот. Не се допуска паркиране в имотите на църквите.
3.1.4.16 Изисква се всяка намеса на територията на единичните НКЦ да се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство.
3.1.4.17 Изисква се проектната документация да се изготвя въз основа на пълно предварително проучване и документиране на ЕНКЦ и нейната среда, които отразяват и изясняват оригиналната структура, реализираните намеси – етапи, места и видове, вложените материали, приложените техники и технологии, актуалното състояние. Изисква се предварителното проучване и документиране да включва историческо проучване и събиране на архивна графична, текстова, фото, видео и пр. документация, устни и писмени сведения за ЕНКЦ и нейната среда, както и обемно-устройствено проучване на ЕНКЦ и нейната среда, придружени от подробно фото заснемане на ЕНКЦ в интериор и екстериор и подробно фото заснемане на имота и средата на обекта. Изисква се предварителното проучване и документиране да включва подробно архитектурно заснемане на съществуващото положение – разпределения, покривни линии, фасади и разрези в М 1:50 или М 1:100; пълен набор от заснемане на характерни архитектурни интериорни и екстериорни детайли в М 1:20, М 1:5 или М 1:1; шаблони на характерни детайли – при необходимост; съществуващи силуети в М 1:500 или М 1:200; извадки от ПУП, КК и ситуации в М 1:1000 или 1:500. Избират се подходящи мащаби за пълно изясняване на обекта, детайла, силуета. 
3.1.4.18 Изисква се проектната документация да се изготвя само при наличие на пълно предварително проучване и документиране и въз основа на него. Изисква се проектната документация да изяснява проектното предложение в детайли по отношение на материалите, начините на тяхната обработка, формите, финишните повърхности, цветовете и др., както и детайлите на подреждане и закрепване на елементите – каменни зидове и облицовки, дъсчени обшивки и пр.; точната спецификация на използваните готови изделия – керемиди, мазилки и пр. Проектната документация да се изготвя в мащаб, съобразно изискванията в точка 3.1.4.17 от настоящите предписания за Зона А. 
3.1.4.19 Изисква се проектното предложение за консервационно-реставрационни дейности, изготвено въз основа на предварителните проучвания, да включва задължително технология за изпълнението на консервационно-реставрационни дейности, рецепти, специфични предписания, мостри и др., необходими за пълно изясняване на предложената технология.
3.1.4.20 По време на извършване на всички изкопни работи и други дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове в границите на ЕНКЦ се изисква задължително осъществяване на археологическо наблюдение. Когато се открият структури или находки, които имат признаци на културни ценности, се изисква незабавно спиране на дейността и провеждане на регламентираните в действащата нормативна уредба процедури като за целта изпълнителят и извършващият археологическото наблюдение незабавно уведомяват Община Велико Търново, Министерство на културата, РИМ – Велико Търново и НИНКН.
3.1.5 Изисквания по отношение на груповите недвижими културни ценност – комплекси:
3.1.5.1 Всички намеси в имоти и обекти със статут на ГНКЦ се извършват въз основа на определените за тях режими за опазване и определените режими за опазване на ЕНКЦ в техните граници, както и при спазване на настоящия режим за опазване.
3.1.5.2 Допуска се разполагане на информационни табели за статута на НКЦ и за дейностите в НКЦ при спазване изискванията на настоящия режим за опазване. Оформянето, материалите, размерите на табелите следва да са в хармония с облика на НКЦ, а местата и начините на разполагане и закрепване да се определят така, че да не увреждат и да не създават условия за увреждане на НКЦ или части от тях, да не пречат на експонирането им и на достъпа до тях. 
3.1.5.3 Не се допуска разполагане на ел. табла, разпределителни кутии и други технически елементи по оградите и портите на НКЦ. Изисква се тези елементи, както и кофите и контейнерите за боклук, да се разполагат скрито и в максимална отдалеченост от портите на НКЦ, по проект.
3.1.6 Изисквания по отношение на църквите – единични недвижими културни ценности, и манастирите – групови недвижими културни ценности – комплекси:
3.1.6.1 Изисква се предварително провеждане на спасителни археологически проучвания преди извършване на каквито и да е изкопни работи в имотите на ЕНКЦ – църкви „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги“ – ПИ 00583.501.114, 00583.501.132, 00583.501.239 и 00583.501.192, както и в имотите на ГНКЦ – манастири „Св. Богородица“, „Св. Никола“ и Църковно-гробищен комплекс „Св. Атанасий“ – ПИ 00583.501.205, 00583.501.262 и 00583.501.19. 
3.1.6.2 Изисква се осъществяване на археологическо наблюдение по време на извършване на всички изкопни работи в имотите, съседни на имотите на НКЦ – църкви и манастири, включително всички тангиращи имотите на тези НКЦ улици и имотите през улиците: ПИ 00583.501.120, 00583.501.115, 00583.501.116, 00583.501.117, 00583.501.72, 00583.501.80, 00583.501.290, част от 00583.501.9531, 00583.501.111, 00583.501.112, 00583.501.107, 00583.501.110, 00583.501.136, 00583.501.416, 00583.501.121, 00583.501.294, част от 00583.501.9524, 00583.501.137, 00583.501.133, 00583.501.134, 00583.501.135, част от 00583.501.9523,   00583.501.256,   00583.501.238,    00583.501.241,   00583.501.317,   00583.501.240, част от 00583.501.9517, 00583.501.242, 00583.501.243, 00583.501.284, част от 00583.501.9513, 00583.501.217, 00583.501.226, 00583.501.227, 00583.501.237, 00583.501.20, 00583.501.21, 00583.501.9549, 00583.501.9548, 00583.501.247, 00583.501.11, 00583.501.350, 00583.501.18, 00583.501.269,  част от 00583.501.9540, 00583.501.25,  00583.501.26,  00583.501.196, 00583.501.195, 00583.501.194, 00583.501.193, част от 00583.501.9545, 00583.501.212, 00583.501.189, 00583.501.158, 00583.501.157, 00583.501.191, 00583.501.304, част от 00583.501.9507,   00583.501.198,   00583.501.9508,   00583.501.9519,   част от 00583.28.13, 00583.28.11,   00583.28.20, 00583.28.18,   00583.28.12, 00583.501.413, 00583.501.206, 00583.501.459,   00583.501.202,   00583.501.9521,   00583.501.345,   00583.501.355,   00583.28.15, част от 00583.501.9546. 
За големи имоти не се изисква осъществяване на археологическо наблюдение на целите имоти. Частите от имотите, за които се изисква прилагане на археологическо наблюдение, се измерват на 25 м извън границите на всяка НКЦ, посочена в т. 3.1.6.1 от предписанията за Зона А.
3.1.6.3 Когато при извършване на изкопни работи се открият структури или находки, които имат признаци на културни ценности, се изисква незабавно спиране на дейността и провеждане на регламентираните в действащата нормативна уредба процедури като за целта изпълнителят и извършващият археологическото наблюдение незабавно уведомяват Община Велико Търново, Министерство на културата, РИМ - Велико Търново и НИНКН.
3.1.7 Изисквания по отношение на публичните пространства в Зона А:
3.1.7.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табели с имена на улици и улични номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, външни маси за хранене, защитни огради, алеи, бордюри, озеленени площи и др.
3.1.7.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – вграждане в оградните зидове, каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането на бетоновите стълбове за електричество и антените на мобилните оператори с увивна растителност. 
3.1.7.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 0,5 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.1.7.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др. подобни.
3.1.7.5 Не се допускат едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.1.7.6 Не се допуска трайно разполагане на преместваеми обекти. Допуска се временно разполагане на преместваеми обекти единствено при провеждане на събори, чествания, изложби, временни пазари и други събития. Преместваемите обекти се премахват веднага след приключване на събитието и територията се възстановява в нейния оригинален вид.
3.1.7.7 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, фотоволтаици и пр.  
3.1.7.8 Изисква се подземно провеждане на мрежите на техническата инфраструктура, при условие че това не застрашава опазването на обекти със статут на НКЦ. 
За улиците и площадите:
3.1.7.9 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. При изграждане на веломаршрут се допуска той да е на принципа на споделеното пространство.
3.1.7.10 Изисква се съхраняване на всички традиционни улици, улични уширения, тупици и пътеки и възстановяване на заличените такива, доказано с архивна документация и проучване на място, по проект. 
3.1.7.11 Не се допуска изграждане на нови улици, освен предвидените с действащия ПРЗ – актуализация от 2002 г.
3.1.7.12 Не се допуска промяна на оригиналните/автентичните очертания, профили и нивелетни коти на улиците и пътеките в техните автентични части. Допуска се промяна на очертания, профили и нивелетни коти в улици или части от улици и пътеки, които са загубили свои автентични характеристики, с цел тяхното възстановяване, доказано с архивна документация и проучване на място, по проект. 
3.1.7.13 Изисква се запазване на традиционните настилки на улиците и пътеките: настилка от калдъръм или без настилка – естествена скална основа с трева. Изисква се възстановяване на традиционните настилки на улици или части от улици и пътеки, където те са унищожени или променени. Изисква се настилките пред портите, включително уширенията пред тях, да са идентични с настилките на прилежащите им улици или да са плочници от традиционни местни скални породи. Не се допуска използване на павета и други нехарактерни за историческото селище елементи. Не се допуска използване на асфалт, цимент и бетон.
3.1.7.14 Допуска се оформяне на стъпала в части от улиците и пътеките, които са с наклон по-голям от 15%. Стъпалата да са оформени с дебели каменни плочи с груб финиш от традиционни местни скални породи. Допуска се стъпалата да са с ширина до 1 м при съхраняване на затревени ивици в зоните между стъпалата и оградните зидове. Не се допуска използване на цимент и бетон. При необходимост за осигуряване на достъпна среда се допуска поставяне на парапети със самостоятелна носеща конструкция по индивидуален проект и при съобразяване с традиционните характеристики на средата.
3.1.7.15 Допускат се оформяне на тесни озеленени ивици покрай оградните зидове при използване само на традиционни и местни растителни видове – трева, цветя, увивни растения. Допуска се ограждане на озеленените ивици с тесни бордюри от местен камък с дебелина до 5 см и височина до 5 см.
3.1.7.16 Не се допуска изграждане на повдигнати тротоари, освен на главните улици – „Опълченска“, „Св. Никола“ и „Кап. Грамадов“ съответно в ПИ 00583.501.9514, 00583.501.9517 и 00583.501.9529. 
3.1.7.17 Изисква се настилките на тротоарите и площадите, както и бордюрите, да бъдат от естествен камък от местни скални породи.
3.1.7.18 Изисква се намаляване на ширината на уличните платна на главните улици „Опълченска“, „Св. Никола“ и „Кап. Грамадов“ съответно в ПИ 00583.501.9514, 00583.501.9517 и 00583.501.9529. Изисква се тротоарът от юг-югоизток в ПИ 00583.501.9517, както и тротоарът от север-северозапад в ПИ 00583.501.9514, да са с ширина минимум 1,80 м. Съответните срещулежащи тротоари да бъдат тясно обвързани с алейната мрежа на селищния парк в ПИ 00583.501.118. 
3.1.7.19 В Зона А не се допуска транзитно движение. Изисква се ограничаване на скоростта на движение:
А) до 20 км/ч в участъка от ул. „Опълченска“ в ПИ 00583.501.9514 между полигонова точка № 317 (X: 4672634.19, Y: 9457663.34; височина: 345.907 м; координатна система: 1970), намираща се на кръстовището с ул. „Света Богородица“ – ПИ 00583.501.9507, и полигонова точка № 323 (X: 4672418.97, Y: 9457714.91; височина: 359.834 м; координатна система: 1970), намираща се на кръстовището с ул. „Константин Русевич“ – ПИ 00583.501.9516. В този участък се допуска организация на движението на автомобили, пешеходци и велосипедисти в споделено улично пространство.
Б) до 40 км/ч – в останалата част от Зона А. 
3.1.7.20 Изисква се премахване на настилките от асфалт на главните улици „Опълченска“, „Св. Никола“ и „Кап. Грамадов“ съответно в ПИ 00583.501.9514, 00583.501.9517 и 00583.501.9529 и полагане на усилена настилка от естествен камък от местни скални породи по проект. Проектът следва да съдържа задължително детайли за настилките и преход между настилките.
3.1.7.21 Изисква се пространството около Коконската чешма в ПИ 00583.501.9514 – ул. „Опълченска“, да се оформи като място за рекреация и озеленяване без ограждане. Да се възстанови естественият вид на терена – естествената скална основа със затревяване, без подпорни стени. Непосредствено пред чешмата се допуска полагане на настилка от каменни плочи от местни породи на тревна фуга. 
3.1.7.22 Не се допуска използването на имотите за оформяне на паркинги, с изключение на имотите с отреждане за паркиране в действащия ЗРП - актуализация от 2002 г. Съществуващите в рамките на селището естествено озеленени площи – поляни, се запазват като публични пространства за озеленяване и места за временно паркиране – ПИ 00583.501.273, 00583.501.9509, 00583.501.9524, 00583.501.9531. На тези места се допуска оформяне на паркинги за леки коли, като паркоместата се разделят в групи чрез плътна храстова и дървесна растителност. Допускат се до 2 паркоместа в група и до 8 паркоместа общо в един имот. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат огради. Изисква се настилките на паркингите да бъдат от естествен камък от местни породи на тревна фуга или да се съхрани естествената скална основа със затревяване. 
3.1.7.23 Не се допуска дълготраен престой и паркиране на товарни автомобили и автобуси в границите на Зона А.   
За селищния парк – ПИ 00583.501.118
3.1.7.24 Изисква се благоустрояване на парка въз основа на цялостен проект при минимално моделиране на терена, без терасиране. Изисква се да се запази пейзажната композиция на парка. Изисква се подмяна на нехарактерна растителност и засаждане на традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3.
3.1.7.25 Допуска се запазване на съществуващите паркови елементи, както и изграждане на нови детски и спортни площадки, беседки. Допуска се запазване на всички паметници и паметни знаци на техните настоящи места, както и тяхното преместване по индивидуален проект. Допуска се изграждане на обществена тоалетна, която да е достъпна от пространството на парка. 
3.1.7.26 Изисква се алейната мрежа в парка да е тясно обвързана с тангиращите го тротоари, така че да поема пешеходен трафик от прилежащите улици и да осигурява достъп от всички посоки. Изисква се алейната мрежа да се обвърже с туристическите маршрути.
3.1.7.27 За функцията на съществуващата сграда за обществено хранене в ПИ 00583.501.293 се допуска разполагане на външни маси в част от територията на селищния парк непосредствено на юг от имота, по проект. Допуска се площта, заето от външни маси, да е с ширина, равна на размера на южната регулационна граница на ПИ 00583.501.293 и с дълбочина към парка не по-голяма от 10 м. Не се допуска ограждане и не се допуска изграждане на покрития на площта, заето от външни маси. Допуска се разполагане на чадъри и сенници.
3.1.7.28 Изисква се използване на традиционни материали, обработки, оцветяване, строителни техники. За парковото обзавеждане да се използват камък, дърво. Настилките да бъдат от каменни плочи от местни породи на тревна фуга. Каменните зидове да са от местни скални породи с традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр.; начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи; фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят. Допуска се и суха каменна зидария. 
За Пазарния площад с Пазарската чешма и търговската улица – т. нар. „Пазаракито“:
3.1.7.29 Изисква се да се намали до минимум площта, заета от улични платна на кръстовището на улиците в ПИ 00583.501.9514, 00583.501.9517 и 00583.501.9529 като се уширят тротоарите, а пространството непосредствено пред и около Пазарската чешма – части от ПИ 00583.501.9514 и 00583.501.9517, да се оформи като пешеходен площад – място за рекреация и озеленяване, без ограждане. Настилката на площада да бъде от каменни плочи от местни породи на тревна фуга или върху пясъчно легло. 
3.1.7.30 Изисква се пространството пред Пазарската чешма и търговската улица в              ПИ 00583.501.9529 да се обвържат със селищния парк на запад и зелените площи в източния край на селото, както и с подходите към важните обекти за културен туризъм и туристическите маршрути, чрез обединена алейна, тротоарна и велосипедна мрежа.
3.1.7.31 Изисква се да се съхрани достъпът през ПИ 00583.501.120 към църквата „Св. Димитър“ в ПИ 00583.501.114. Да се осигури безпрепятствен поглед от Пазарския площад към църквата, като се премахнат всички визуални прегради. Новото застрояване в ПИ 00583.501.115 и 00583.501.120 и оформянето на дворовете да бъде подчинено на изискването за осигуряване на максимално широк поглед към църквата откъм площада. Не се допуска допълващо застрояване във вътрешността на ПИ 00583.501.115, 00583.501.116, 00583.501.117 и 00583.501.120. 
3.1.7.32 Изисква се да се осигури непрекъснато и безпрепятствено пешеходно преминаване по тротоарите на ул. „Кап. Грамадов“ в търговската зона – ПИ 00583.501.9529. В пространството на тротоарите се допуска разполагане единствено на външни маси за хранене и търговия, само ако е изпълнено условието по изречение първо. Допуска се изграждане на навеси над тротоарите по традиционен начин с традиционни материали – камък, дърво. Не се допуска разполагане на хладилници, вендинг машини и пр. в площта на тротоарите. Настилката на тротоарите да бъде от каменни плочи от местни породи на тревна фуга или върху пясъчно легло.
3.1.7.33 Не се допуска паркиране на Пазарния площад в ПИ 00583.501.114 и търговската част от улица ПИ 00583.501.9529. Допуска се разполагане на спирка на обществения транспорт.
3.1.7.34 Допуска се разполагане на временни пазари на местни селскостопански производители и занаятчии по единна схема за поставяне и при спазване на изискванията на точка 7.6 от предписанията за Зона А.  
3.1.8 Изисквания към туристическата инфраструктура в Зона А:
3.1.8.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци. 
3.1.8.2 Изисква се създаване на туристически информационен център на подходящо място в центъра на селището, в близост с автобусната спирка и площада, обвързан с културно-туристическите маршрути. Допуска се разполагане в съществуваща сграда или в нова сграда в ПИ 00583.501.120 – общинска собственост.
3.1.9 Изисквания към оградите и портите на имотите без статут на единични и групови недвижими културни ценности в Зона А:
3.1.9.1 Изисква се ограждане на имотите с отреждане за застрояване по регулационните граници с плътни огради от каменна зидария. Не се допускат плътни огради във вътрешността на имотите - допускат се прозирни огради с традиционни материали и оформяне.
3.1.9.2 Изисква се оградните зидове да следват плавно наклона на терена, без стъпаловидни промени във височина. Изисква се над зида да се изпълнява двускатен покрив с равни стрехи, без чупки по хоризонтала и вертикала, с дървена конструкция и покритие от едноулучни керамични керемиди. Изисква се височината на оградите да не надвишава 2,00 м кота било на покрива на оградата, мерено откъм улицата, с изключение на оградите по южните граници на ПИ 00583.501.115, 00583.501.116, 00583.501.117 и 00583.501.120, за които се изисква кота било на покрива да не надвишава 1,20 м. Не се допуска ограждане на ПИ 00583.501.294 по северната граница на имота и към Пазарската чешма. 
3.1.9.3 Изисква се пешеходният и автомобилният вход в имотите да се осъществява съответно чрез еднокрили и двукрили порти. Светлата широчина на двукрилата порта, предназначена за автомобилно преминаване, да не надвишава 2,80 м, а еднокрилата порта за пешеходно преминаване – 1 м. Допуска се изграждане на порти за комбинирано пешеходно и автомобилно преминаване с обща светла широчина 3,80 м. 
3.1.9.4 Изисква се портите да се оформят чрез прекъсване на оградния зид, със или без плавен преход във височина от оградния зид към портите. Изисква се портите да са монтирани върху каменни или дървени стълбове и да се покриват с четирискатен покрив с равни стрехи, без чупки по хоризонтала и вертикала, с дървена конструкция и покритие от едноулучни керамични керемиди. Изисква се наклоните на покривните скатове да са между 18 и 22°. Стрехите да са достатъчно широки за отводняване с капчук, но не по-малко от 1,20 м при порти за автомобилно преминаване или с комбинирано пешеходно и автомобилно преминаване. Изисква се височината на двукрилите порти за автомобилно преминаване и комбинираните порти да не надвишава 3,60 м кота било на покрива, мерено откъм улицата, а височината на еднокрилата порта за пешеходно преминаване да не надвишава 2,60 м кота било на покрива, мерено откъм улицата.
3.1.9.5 Изисква се оградните зидове и стълбове да са изпълнени от каменна зидария от местни скални породи с традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр. Начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи. Фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло. Допуска се и суха каменна зидария. Изисква се всички дървени елементи да са изработени от масивно дърво с матирано байцвано покритие, с традиционно тъмно оцветяване, без гланцови финиши и блажни бои. Изисква се покривните покрития на оградите и портите да са от едноулучни керамични керемиди без плоска част, с традиционни размери, в традиционен керемиден тъмночервен цвят и матова повърхност. Не се допуска полагането на улуци и водосточни тръби, отводняването става чрез капчуци. 
3.1.9.6 Допуска се използване на подкоси само при условие, че те са изпълнени по традиционния начин – материал, размери, пропорции, оформяне, разположение, закрепване и пр.
3.1.9.7 Изисква се преизграждане и/или промяна на архитектурното оформяне на всички съществуващи оградни зидове и порти, които не отговарят на изискванията на настоящия режим за опазване, при спазване на всички изисквания по точка 3.1.9 от предписанията за Зона А. 
3.1.9.8 Оградите и портите се изграждат и преработват въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Височините на оградите и портите, разполагането им, броят на портите, тяхната големина и отстоянията между тях следва да са съобразени с традиционните характеристики на селището и се доказват с обемно-устройствено проучване и напречни разрези през терена.
3.1.10 Изисквания към оформлението на дворните пространства в имотите без статут на единични или групови недвижими културни ценности в Зона А:
3.1.10.1 Изисква се при оформлението на дворовете и всички елементи в тях да се използват традиционни материали, форми, обработки, фактури, цветове и пр., с цел постигане на хармонично вписване в традиционната среда.
3.1.10.2 Не се допускат симетрични композиционни решения на дворовете. 
3.1.10.3 Допуска се минимално моделиране на терена. Не се допуска подравняване и терасиране. 
3.1.10.4 Изисква се поддържане на богато озеленени дворове. Минималната озеленена площ се определя според площта на имота, както следва:  
А) за ПИ с площ до 800 кв. м – 60 %;
Б) за ПИ с площ от 800 до 2600 кв. м – със стъпка през 100 кв. м изискуемата минимална озеленена площ се увеличава с 1%;
В) за ПИ с площ над 2600 кв. м – 80%.
Изисква се една трета от необходимата озеленена площ да бъде осигурена за озеленяване с висока дървесна растителност.
3.1.10.5 Допуска се изграждането на басейни в дворовете при условие, че не се виждат от обществените пространства. Доказва се с обемно-устройствено проучване. Изисква се вписване на басейна в естествения релеф, с минимално моделиране на терена, без терасиране.
3.1.10.6 Изисква се визуално изолиране на съществуващите басейни, които са видими от обществените пространства, чрез засаждане на висока храстова и дървесна растителност в техните имоти.
3.1.10.7 Максималната площ, заета от алеи, плочници и басейн, се определя като процент от площта на имота, както следва: 
А) за ПИ с площ до 800 кв. м – 15 %;
Б) за ПИ с площ от 800 до 2600 кв. м – със стъпка през 200 кв. м допустимата максимална площ се намалява с 1%;
В) за ПИ с площ над 2600 кв. м – 6 %, но не повече от 200 кв. м.
3.1.10.8 За оформяне на алеите и плочниците, включително около басейните, се изисква използване на настилки от естествен камък от местни породи на тревна фуга.
3.1.10.9 Допуска се паркиране до 2 автомобила в имоти с площ до 1500 кв. м и до 4 автомобила в имоти с по-голяма площ.
3.1.10.10 Допуска се изграждането на малки архитектурни форми – беседки, чешми и др. по индивидуален проект. Доказва се с обемно-устройствено проучване.
3.1.10.11 Не се допуска разполагане на фотоволтаични инсталации, соларни колектори, сателитни чинии, антени, външни тела на климатици и пр. по покривите на основното и допълващото застрояване и по оградите и портите. Тези елементи да бъдат разположени на места, които не се възприемат от обществените пространства. В имотите с обществен достъп – техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите. 
3.1.11 Изисквания по отношение на застрояването в имотите без статут на недвижими културни ценности в Зона А:
3.1.11.1 Изисквания към сградите на основно застрояване:
3.1.11.1.1 Начин на застрояване – свободностоящо, с изключение на ПИ 00583.501.116 и 00583.501. 
А) Допуска се една сграда на основното застрояване в имоти с площ до 2300 кв. м, а за имоти с площ по-голяма от 2300 кв. м – две сгради в имот. Начините за разполагане на сградите в имота се доказват с обемно-устройствено проучване.
Б) Изисква се сградите на основното застрояване да се разполагат отдръпнати от уличните регулационни граници на имота на минимум 3 м.
В) Изисква се сградите на основното застрояване да се разполагат на минимум 6 м от сгради със статут на ЕНКЦ. 
Г) Не се допуска подравняване на сградите в имота или на сгради в съседни имоти и формиране на подравнени улични фронтове. 
За свързаното застрояване в ПИ 00583.501.116 и 00583.501.117 не се допуска подравняване на сградите и във вертикала; не се допуска и обединяване на фасадното решение и покривите – изисква се двете сгради да имат самостоятелна обемно-пространствена изява.
3.1.11.1.2 Характер на застрояване – нискоетажно, до два етажа. Максимална височина на кота било 10 м. Височината на фасадите, мерена от котата на немоделирания прилежащ терен за съответната ограждаща стена до котата на пресечната линия на фасадната плоскост с плоскостта на стрехата да не надвишава 7 м в нито една точка по контура на сградата. За ПИ 00583.501.115, 00583.501.116, 00583.501.117 и 00583.501.120 се изисква застрояването да е едноетажно към улицата, с максимална височина на кота стреха – 3,60 м, мерено откъм улицата.117, в които се допуска свързано застрояване.
3.1.11.1.3 Изисква се сградите на основното застрояване в план да са с опростени форми, близки до правоъгълник със съотношение на страните от 1 : 1,1 до 1 : 1,3.
3.1.11.1.4 Допуска се максимална плътност на застрояване от 5 до 25 % според площта на имота, но без да се надвишава следната максимално допустима застроена площ на сградите на основното застрояване: 
А) за ПИ с площ по-малка от 500 кв. м – 80 кв. м; 
Б) за ПИ с площ от 500 до 800 кв. м – 100 кв. м;
В) за ПИ с площ от 800 до 3600 кв. м – със стъпка през 100 кв. м площта на сградата на основното застрояване се увеличава с 8 кв. м, като за ПИ с площ от 2300 до 3600 кв. м допустимата максимална застроена площ се разделя в две сгради на основното застрояване с максимална застроена площ за всяка от тях 165 кв. м; 
Г) за ПИ с площ над 3600 кв. м допустимата максимална застроена площ e 350 кв. м, разделена в две сгради на основното застрояване с максимална застроена площ за всяка от тях 180 кв. м.
3.1.11.2 Изисквания към сградите на допълващото застрояване:
3.1.11.2.1 Начин на застрояване – свободностоящо, на вътрешна регулационна граница или отдръпнато от вътрешна регулационна граница на максимум 1 м за осигуряване отвеждането на покривните води в същия имот. Изисква се отдръпване на допълващото застрояване на минимум 3 м от улична регулация. 
А) Допускат се до две сгради на допълващото застрояване в имот, а за имоти с площ по-голяма от 3600 кв. м – до четири сгради в имот. Изисква се площта на всяка една от сградите на допълващото застрояване да не надвишава 35 кв. м. 
Б) Не се допуска свързано застрояване между сгради в един имот, както и между сгради в съседни поземлени имоти, с изключение на ПИ 00583.501.116 и 00583.501.117.
3.1.11.2.2 Характер на застрояване – един етаж, максимална височина на кота било – 3,60 м. Височината на фасадите, мерена от котата на немоделирания прилежащ терен за съответната ограждаща стена до котата на пресечната линия на фасадната плоскост с плоскостта на стрехата, да не надвишава 3 м в нито една точка по контура на сградата.
3.1.11.3 Разполагането на сградите на основното и допълващото застрояване, техният брой, тяхната големина и отстоянията между тях следва да са съобразени с традиционните характеристики на селището и се доказват с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена. 
3.1.11.4 Изисквания към оформлението на сградите на основното и допълващото застрояване:
3.1.11.4.1 Изисква се покривите да са обобщени, четирискатни, с късо било, с наклони на покривните скатове от 18 до 22°, без улами. Изисква се покривните скатове да са цялостни, без пробиви и без спусъци; стрехите да са равни, без чупки по хоризонтала и вертикала. Не се допускат мансарди, капандури, кули и други издатини над равнините на покривните скатове, с изключение на комини. За сградите на основното застрояване се допускат табакери при изискване те да не се виждат от обществените пространства и общата им площ да не надвишава 1/20 от застроената площ на сградата. Изисква се покривите да са с дървена конструкция и да завършват със стрехи, като за сградите на основното застрояване с квадратура над 150 кв. м минималната дълбочина на стрехите е 1,60 м. Не се допускат плоски покриви и покривни тераси. Допуска се използване на подкоси само при условие, че те са изпълнени по традиционния начин, характерен за сградите със статут на ЕНКЦ – материал, размери, пропорции, оформяне, разположение, закрепване и пр. Изисква се комините да следват традиционните сечения, размери и пропорции и да се оформят с варова мазилка в бял цвят, с шапка, оформена като покрив с керемиди. Изисква се покритията на покривите и комините да са с матови керамични керемиди с традиционен керемиден тъмночервен цвят. При използване на едноулучни керемиди те да са с традиционната форма и размери, без плоска част, в традиционен керемиден тъмночервен цвят и матова повърхност. 
3.1.11.4.2 Изисква се придържане към традиционната структура, членение, пропорции и ритъм на фасадите и прозоречните отвори, характерни за сградите със статут на единични НКЦ. Не се допускат еркери и чупки, издатини като балкони, покривчета, козирки и пр. За сградите на основното застрояване се допускат чардаци/тераси на второ ниво с ширина до 2/3 от ширината на фасадата; не се допускат отворени ъглови чардаци/тераси, т.е. такива, които се изявяват едновременно на две фасади; допускат се външни стълби, оформени аналогично на съществуващите в сгради със статут на ЕНКЦ. Отворите по фасадите да са правоъгълни прозорци и врати. Не се допускат остъклени фасади, освен за сградите с обществена функция, за които се допуска оформяне на витрини с правоъгълна форма, заемащи не повече от 50 % от площта на фасадата на партерния етаж. За сградите на допълващото застрояване се допускат остъклени фасади, при условие че те не се виждат от уличните пространства. 
3.1.11.4.3 За оформянето на фасадите се допуска използване на каменна зидария; гладка варова мазилка в бяло; дървени обшивки по стени; дървени дограми; дървени рамки около прозорци и врати; дървени парапети, сантрачи, подкоси, стрехи; за навесите – дървени или каменни колони, дървени греди. 
А) Каменната зидария да е от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр. Начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи. Фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло.
Б) Дървените елементи да са с традиционно оцветяване на дървото, в екстериора в тъмни кафяви тонове с матов завършек, без гланцови финиши и блажни бои.
В) Мазилките да са гладки варови мазилки в бял цвят.
Г) Дървените обшивки по стени да са само от хоризонтални дъски с широчина на дъските минимум 25 см.
3.1.11.4.4 Не се допускат външни щори, външни капаци и др. подобни. Не се допуска употребата на съвременни материали: метал, мозайка, синтетични материали, цветни и огледални стъкла и др. подобни, нехарактерни за автентичното архитектурно оформяне на сградите в с. Арбанаси.
3.1.12 Изисква се всички намеси по съществуващото застрояване и новото строителство да са в хармония с традиционните характеристики на единичните недвижими културни ценности в с. Арбанаси по отношение на обемно-пространствени параметри и външен архитектурно-художествен облик – мащаб, структура, пропорции, членение, архитектурни елементи, детайли и пр., както и по отношение на материалите – видове и начини на обработка, фактури, цветове и пр. Изисква се намесите по съществуващото застрояване и новото строителство да не конкурират ЕНКЦ и ГНКЦ - комплекси, да създават благоприятни условия за тяхното експониране и да се вписват хармонично в историческата среда. 
3.1.13 При извършване на строителни, ремонтни, благоустройствени и др. дейности по съществуващи обекти (сгради, огради, порти, дворове и др.) с нехармонично третиране спрямо ЕНКЦ, се изисква естетизиране и хармонизиране на връзката между тези обекти и традиционната среда чрез префасадиране, реконструиране и/или каширане с висока храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. За целта се изготвя проектна документация при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване. Проектът за естетизиране и хармонизиране на съществуващите обекти с традиционната среда е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Дейностите за естетизиране и хармонизиране се изпълняват предхождащо или едновременно с реализацията на останалите инвестиционни намерения.
3.2 Предписания за опазване на ГНКЦ – Зона Б:
3.2.1 Всяка намеса на територията на Зона Б се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Зона Б се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите - предмет на намеса, и всички съседни имоти, както и всички визуални връзки от обществените пространства към имота/имотите - предмет на намеса, включително визуалните връзки към и от Историческо селище „Велико Търново“.
3.2.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Зона Б:
3.2.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – Арбанашко плато със скални венци, растителност и пр.
3.2.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали. 
3.2.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.2.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се имотите в Зона Б, като част от територията със силна визуална връзка между двете исторически селища – Велико Търново и Арбанаси, да съхранят и доразвият изолационната си зеленина – зелени яки. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност само при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се сеч на иглолистната растителност за трансформация в естествена широколистна растителност по планове или програми съобразно собствеността на имота. Допуска се ново залесяване. 
3.2.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района. 
3.2.2.6 В границите на имотите, попадащи в защитени зони от мрежата на Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие, запазват действието си режимите на дейности, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие – в заповеди за обявяване и планове за управление. 
3.2.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Зона Б:
3.2.3.1 Изисква се устройството на територията на Зона Б да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.2.3.2 Не се допускат частични изменения на регулационния и застроителния план в Зона Б, с изключение на такива, необходими за реализиране на настоящия режим за опазване. 
3.2.3.3 Не се допуска промяна на предназначението на имотите. Не се допуска промяна на отреждането и големината на площите и зоните за задължително озеленяване в УПИ, отреждането и големината на площите със зеленина за ограничено ползване. Изисква се запазване на парковата среда на територията на цялата зона Б.
3.2.3.4 Не се допуска обособяването на паркинги, освен в част от ПИ 00583.501.335 – Парцел VIII, кв. 42, съгласно ПРЗ – актуализация от 2002 г. Изисква се паркоместата да се разделят в групи чрез плътна храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. Допускат се до 5 места в група. Изисква се настилката на паркинга да бъде от естествен камък от местни породи на тревна фуга или естествената скална основа със затревяване. Високата растителност в имота да се съхранява в максимална степен, а по периферията на паркинга да се засажда допълнително храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат огради. 
3.2.4 Изисквания по отношение на публичните пространства в Зона Б:
3.2.4.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табели с имена на улици и улични номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, външни маси за хранене, защитни огради, алеи, бордюри, озеленени площи и др. 
3.2.4.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането на бетоновите стълбове за електричество и антените на мобилните оператори с увивна растителност. 
3.2.4.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 0,5 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.2.4.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др., едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.2.4.5 Не се допуска трайно разполагане на преместваеми обекти. Допуска се временно разполагане на преместваеми обекти единствено при провеждане на чествания, изложби и други събития. Преместваемите обекти се премахват веднага след приключване на събитието и територията се възстановява в нейния оригинален вид.
3.2.4.6 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, антени на мобилни оператори, фотоволтаици и пр.  
3.2.4.7 Изисква се подземно провеждане на мрежите на техническата инфраструктура, при условие че това не застрашава опазването на обекти със статут на НКЦ. 
3.2.4.8 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. При изграждане на веломаршрут се изисква той да е на принципа на споделеното пространство без отделяща маркировка.
3.2.4.9 Изисква се съхраняване на всички традиционни улици, улични уширения, тупици и пътеки, алейна мрежа.
3.2.4.10 Не се допуска изграждане на нови улици.
3.2.4.11 Не се допуска промяна на оригиналните очертания, профили и нивелетни коти на улиците, пътеките и алеите в техните автентични части. Допуска се промяна в улици или части от улици, пътеки и алеи, които са загубили свои автентични характеристики, с цел тяхното възстановяване, доказано с архивна документация и проучване на място, по проект. Не се допуска промяна на алейната мрежа в ПИ 00583.59.198, 00583.501.345 и 00583.501.355.
3.2.4.12 Изисква се възстановяване на оригиналните настилки на улиците по архивна документация и проучване на място, по проект. 
3.2.4.13 Не се допуска оформяне на повдигнати тротоари. Изисква се преходът между уличните платна и тангиращите зелени площи да се оформя чрез ивици от каменна настилка или посипка с чакъл. Да се използва естествен камък от местни скални породи. Изисква се съхраняване на всички съществуващи бордюри от оригиналното оформяне на алеите от бившата резиденция.
3.2.4.14 Не се допуска дълготраен престой и паркиране на товарни автомобили и автобуси в границите на Зона Б.
3.2.5 Изисквания по отношение на застрояването в Зона Б:
3.2.5.1 Изисква се съхраняване на сградата на бившата правителствена резиденция – сега хотел. Не се допуска строителна намеса за изменение на обемно пространственото решение и архитектурния облик на сградата на бившата правителствена резиденция, включително надстрояване, пристрояване и др. Изисква се съхраняване на каменните оградни зидове на ПИ 00583.501.355 и 00583.501.345 и на входната арка към имота на хотела между улици в ПИ 00583.501.9543 и 00583.501.9517.
3.2.5.2 Не се допуска ново основно и допълващо застрояване. Не се допуска изграждането на нови малки архитектурни форми – беседки, чешми и др. Не се допуска разполагането на нови паметници, монументи, монументално-декоративни елементи.
3.2.5.3 Не се допуска изграждане на плътни огради.
3.2.5.4 По време на извършване на всички изкопни работи и други дейности, свързани с нарушаване целостта на почвения слой в ПИ 00583.59.198 се изисква задължително осъществяване на археологическо наблюдение. Когато се открият структури или находки, които имат признаци на културни ценности, се изисква незабавно спиране на дейността и провеждане на регламентираните в действащата нормативна уредба процедури като за целта изпълнителят и извършващият археологическото наблюдение незабавно уведомяват Община Велико Търново, Министерство на културата, РИМ - Велико Търново и НИНКН.
3.2.5.5 Не се допуска разполагане на реклами, фотоволтаици, соларни колектори, сателитни чинии, антени и пр. Външните тела на климатиците и др. технически елементи да бъдат разположени на места, които не се възприемат от обществените пространства. В имотите с обществен достъп техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите.
3.2.6 Изисквания към туристическата инфраструктура в Зона Б. 
3.2.6.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци.
3.3 Предписания за опазване на Охранителна зона І:
3.3.1 Всяка намеса на територията на Охранителна зона I се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Охранителна зона I се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите – предмет на намеса, и всички имоти в радиус от 100 м, мерено по хоризонтална проекция, както и всички визуални връзки от обществените пространства към имота/имотите – предмет на намеса, включително визуалните връзки към и от Историческо селище „Велико Търново“.
3.3.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Охранителна зона I:
3.3.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – Арбанашко плато със скали и скални венци, възвишения, дерета, растителност и пр.
3.3.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали и/или глина. 
3.3.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.3.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се имотите в Охранителна зона I, като част от територията със силна визуална връзка между двете исторически селища – Велико Търново и Арбанаси, да съхранят и доразвият изолационната си зеленина – зелени яки. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност само при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се сеч на иглолистната растителност за трансформация в естествена широколистна растителност по планове или програми съобразно собствеността на имота. Допуска се ново залесяване. 
3.3.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района.
3.3.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Охранителна зона I:
3.3.3.1 Изисква се устройството на територията на Охранителна зона І да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.3.3.2 Не се допускат частични изменения на регулационния и застроителния план в Охранителна зона І с изключение на такива, необходими за реализиране на настоящия режим за опазване.
3.3.3.3 Не се допуска делба на имоти с изключение на имоти с площ по-голяма от 4000 кв. м, като се изисква след разделянето новообразуваните поземлени имоти да са с площ не по-малка от 2000 кв. м. 
3.3.3.4 Не се допуска промяна на предназначението на имотите, освен в случаите, необходими за реализирането на настоящия режим за опазване. Не се допуска промяна на отреждането и големината на площите и зоните за задължително озеленяване в УПИ, отреждането и големината на площите със зеленина за ограничено ползване. Не се допуска промяна на предназначението на имотите за крайселищен лесопарк – ПИ 00583.28.11, 00583.28.20, 00583.28.22 и 00583.28.23. Не се допуска промяна на предназначението на имотите, които в действащия ПРЗ – актуализация 2002 г., са предвидени за озеленяване за широко обществено ползване и големината на площите за озеленяване – част от ПИ 00583.28.12; ПИ 00583.28.7, 00583.28.6 и 00583.501.368; части от ПИ 00583.501.369, 00583.501.9546 и 00583.28.15.
3.3.4 Изисквания по отношение на публичните пространства в Охранителна зона I:
3.3.4.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табели с имена на улици и улични номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, външни маси за хранене, защитни огради, алеи, бордюри, озеленени площи и др.
3.3.4.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – вграждане в оградните зидове, каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането на бетоновите стълбове за електричество и антените на мобилните оператори с увивна растителност. 
3.3.4.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 1 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.3.4.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др. подобни.
3.3.4.5 Не се допускат едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.3.4.6 Допуска се разполагане на детски площадки в ПИ 00583.501.368, 00583.501.9533, 00583.501.9541, 00583.28.6, 00583.31.212, 00583.35.209, 00583.35.210, 00583.37.2, 00583.37.3, 00583.37.206, 00583.38.6,  00583.38.204.
3.3.4.7 Не се допуска трайно разполагане на преместваеми обекти. Допуска се временно разполагане на преместваеми обекти единствено при провеждане на събори, чествания, изложби и други събития. Преместваемите обекти се премахват веднага след приключване на събитието и територията се възстановява в нейния оригинален вид.
3.3.4.8 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, антени на мобилни оператори, фотоволтаици и пр. 
3.3.4.9 Изисква се подземно провеждане на мрежите на техническата инфраструктура, при условие че това не застрашава опазването на обекти със статут на НКЦ. 
3.3.4.10 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. При изграждане на веломаршрут се изисква той да е на принципа на споделеното пространство без отделяща маркировка.
3.3.4.11 Изисква се съхраняване на всички традиционни пътища, улици, улични уширения, тупици и пешеходни пътеки. 
3.3.4.12 Не се допуска промяна на оригиналните очертания, профили и нивелетни коти на пътищата, улиците и пътеките в техните автентични части. Допуска се промяна в пътища, улици и пътеки или части от тях, които са загубили свои автентични характеристики, с цел тяхното възстановяване, доказано с архивна документация и проучване на място, по проект. Изисква се осигуряване на непрекъснато и безпрепятствено преминаване по традиционните пътища и пътеки.
3.3.4.13 Изисква се запазване на традиционните настилки на пътищата, улиците и пътеките: с настилка от калдъръм или без настилка – естествена скална основа с трева. Изисква се възстановяване на традиционните настилки на пътища, улици и пътеки, където те са унищожени или променени, по архивна документация и проучване на място, по проект. Изисква се настилките пред портите, включително уширенията пред тях, да са идентични с настилките на прилежащите им улици, да са естествена скална основа с трева или да са плочници от традиционни местни скални породи. Не се допуска използване на павета и други нехарактерни елементи. Не се допуска използване на асфалт, цимент и бетон.
3.3.4.14 Не се допуска изграждане на нови улици, освен предвидените с действащия ПРЗ – актуализация от 2002 г. Изисква се прилагане на традиционните настилки на улиците и пътищата – калдъръми, естествена скална основа с трева или усилена настилка от естествен камък от местни скални породи. Не се допуска настилка от асфалт.
3.3.4.15 Допуска се оформяне на стъпала в части от улиците и пътеките с наклон по-голям от 15%. Стъпалата да са оформени с дебели каменни плочи с груб финиш от традиционни местни скални породи.
3.3.4.16 Допуска се изграждане на повдигнати тротоари за следните улици и пътища:          част от ПИ 00583.38.229 – местен  път, част от ПИ 00583.501.9529 – второстепенна улица, и ПИ 00583.501.9546 – местен път. Изисква се оформяне на повдигнат тротоар с минимална ширина 1,80 м от север в ПИ 00583.501.9546 – местен път, и в ПИ 00583.501.369 с цел обвързване на входа към ГНКЦ „Манастирски комплекс „Св. Никола“ с подхода към центъра на селището и пешеходната пътека в ПИ 00583.501.417. Изисква се настилките на тротоарите и бордюрите да бъдат от естествен камък от местни скални породи.
3.3.4.17 Допускат се оформяне на тесни озеленени ивици покрай оградите при използване само на традиционни и местни растителни видове – трева, цветя, увивни растения. Допуска се ограждане на озеленените ивици с тесни бордюри от местен камък с дебелина до 5 см и височина до 5 см.
3.3.4.18 В земеделските имоти с отреждане за озеленяване по действащия ПРЗ - актуализация от 2002 г.: ПИ 00583.501.368, 00583.501.9533, 00583.501.9541, 00583.28.6, 00583.31.212, 00583.35.209, 00583.35.210, 00583.37.2, 00583.37.3, 00583.37.206, 00583.38.6 и 00583.38.204, се допуска минимално моделиране на терена за оформяне на алеи и разполагане на детски площадки. Изисква се алеите да бъдат с каменна настилка от местни скални породи или без настилка – естествена скална основа с трева, без бордюри. Изисква се алеите да са обвързани с подходите към важните обекти за културен туризъм и туристическите маршрути. 
3.3.4.19 Допуска се оформяне на паркоместа само в ПИ 00583.501.9541, 00583.31.212, 00583.52.198, 00583.501.369, 00583.501.9521 и част от 00583.501.9526, като паркоместата се разделят в групи чрез плътна храстова и дървесна растителност. Допускат се до 5 места в група. Настилките на паркингите да бъдат от естествен камък от местни породи на тревна фуга или естествената скална основа със затревяване. Не се допуска ограждане на имотите. Изисква се по протежение на границите на имотите да се засажда храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. Изисква се съхраняване в максимална степен на наличната висока растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове.
3.3.5 Изисквания по отношение на туристическата инфраструктура в Охранителна зона I:
3.3.5.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци. 
3.3.5.2 Изисква се създаване на туристически информационен център на подходящо място в зоната на източния буферен паркинг, обвързан с културно-туристическите маршрути. За целта се допуска изграждане на нова сграда в ПИ 00583.37.3 при следните изисквания:
- начин на застрояване – свободностоящо;
- характер на застрояване – нискоетажно, един етаж, максимална височина на кота било 5,60 м. Височината на фасадите, мерена от котата на немоделирания прилежащ терен за съответната ограждаща стена и котата на пресечната линия на фасадната плоскост с плоскостта на стрехата да не надвишава 3,60 м в нито една точка по контура на сградата.
- максимална застроена площ – 15 кв. м
Изисква се при оформянето на сградата да се спазват изискванията на точка 3.3.8 от настоящите предписания за опазване на Охранителна зона І.
3.3.6 Изисквания към оградите и портите в Охранителна зона I:
3.3.6.1 Изисква се ограждане на имотите с отреждане за застрояване по регулационните граници с плътни огради от каменна зидария, с изключение на ПИ 00583.28.20, 00583.28.18, 00583.28.21, 00583.28.22, 00583.28.23, 00583.28.24, 00583.28.25, 00583.28.26, 00583.28.27, 00583.28.28 и 00583.28.29, в които не се допуска ограждане с плътни огради. Допуска се ограждане с мрежи, каширани с храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат плътни огради във вътрешността на имотите. Не се допускат огради в земеделските имоти.
3.3.6.2 Изисква се оградните зидове да следват плавно наклона на терена, без стъпаловидни промени във височина. Изисква се над зида да се изпълнява двускатен покрив с равни стрехи, без чупки по хоризонтала и вертикала, с дървена конструкция и покритие от едноулучни керамични керемиди. Изисква се височината на оградите да не надвишава 2,20 м кота било на покрива на оградата, мерено откъм улицата, с изключение на оградите по южните граници на ПИ 00583.501.115, 00583.501.116, 00583.501.117 и 00583.501.120, за които се изисква кота било на покрива да не надвишава 1,20 м. Не се допуска ограждане на ПИ 00583.501.294 по северната граница на имота и към Пазарската чешма. 
3.3.6.3 Изисква се пешеходният и автомобилният вход в имотите да се осъществява съответно чрез еднокрили и двукрили порти. Светлата широчина на двукрилата порта, предназначена за автомобилно преминаване, да не надвишава 2,80 м, а еднокрилата порта за пешеходно преминаване – 1 м. Допуска се изграждане на порти за комбинирано пешеходно и автомобилно преминаване с обща светла широчина 3,80 м. 
3.3.6.4 Изисква се портите да се оформят чрез прекъсване на оградния зид, със или без плавен преход във височина от оградния зид към портите. Изисква се портите да са монтирани върху каменни или дървени стълбове и да се покриват с четирискатен покрив с равни стрехи, без чупки по хоризонтала и вертикала, с дървена конструкция и покритие от едноулучни керамични керемиди. Наклоните на покривните скатове да са между 18 и 22°. Стрехите да са достатъчно широки за отводняване с капчук, но не по-малко от 1,20 м при порти за автомобилно преминаване или с комбинирано пешеходно и автомобилно преминаване. Височината на двукрилите порти за автомобилно преминаване и комбинираните порти да не надвишава 3,60 м кота било на покрива, мерено откъм улицата, а височината на еднокрилата порта за пешеходно преминаване да не надвишава 2,60 м кота било на покрива, мерено откъм улицата.
3.3.6.5 Изисква се оградните зидове и стълбове да са изпълнени от каменна зидария от местни скални породи с традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр.; начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи; фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло. Допуска се и суха каменна зидария. Изисква се всички дървени елементи да са изработени от масивно дърво с матирано байцвано покритие, с традиционно тъмно оцветяване, без гланцови финиши и блажни бои. Покривните покрития на оградите и портите да са от едноулучни керамични керемиди без плоска част, с традиционни размери, в традиционен керемиден тъмночервен цвят и матова повърхност. Не се допуска полагането на улуци и водосточни тръби, отводняването става чрез капчуците. Допуска се използване на подкоси само при условие, че те са изпълнени по традиционния начин – материал, размери, пропорции, оформяне, разположение, закрепване и пр.
3.3.6.6 Изисква се портите на оградите от мрежа да бъдат изработени от желязо или дърво, с максимално опростен детайл. Изисква се максимално запазване на естествения вид на материала – матово покритие, оцветяване в тонове, близки до естествения цвят на материала, не се допускат блажни бои, полирани финиши.  
3.3.6.7 Изисква се преизграждане и/или промяна на архитектурното оформяне на всички съществуващи оградни зидове и порти, които не отговарят на изискванията на настоящия режим за опазване, при спазване на изискванията по точка 6 от настоящите предписания за опазване на Охранителна зона І.
3.3.6.8 Оградите и портите се изграждат и преработват въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Височините на оградите и портите, разполагането им, броят на портите, тяхната големина и отстоянията между тях следва да са съобразени с традиционните характеристики на селището и се доказват с обемно-устройствено проучване и напречни разрези през терена.
3.3.7 Изисквания към оформлението на дворните пространства в Охранителна зона I:
3.3.7.1 Изисква се при оформянето на дворовете и всички елементи в тях да се използват традиционни материали, форми, обработки, фактури, цветове и пр., с цел постигане на хармонично вписване в традиционната среда.
3.3.7.2 Не се допускат симетрични решения на дворовете. 
3.3.7.3 Не се допуска подравняване на имотите и терасиране.
3.3.7.4 Изисква се поддържане на богато озеленени дворове. Минималната озеленена площ се определя според размера на поземления имот, както следва: 
А) за ПИ с площ до 800 кв. м – 60 %;
Б) за ПИ с площ по-голяма от 800 със стъпка през 100 кв. м изискуемата минимална озеленена площ се увеличава с 1%
В) за ПИ с площ над 2600 кв. м – 80%.
Изисква се една трета от необходимата озеленена площ да бъде осигурена за озеленяване с висока дървесна растителност. 
Изисква се задължително озеленяване на ПИ 00583.28.20, 00583.28.16, 00583.28.17, 00583.28.18, 00583.28.23, 00583.28.24, 00583.28.25, 00583.28.26, 00583.28.27, 00583.28.28 и 00583.28.29 с ивици от висока растителност широки минимум 15 м от юг и от запад във всеки имот и широки минимум 3 м от север и от изток във всеки имот.
3.3.7.5 Допуска се изграждането на басейни в дворовете при изискване те да не се виждат от обществените пространства. Доказва се с обемно-устройствено проучване. Изисква се вписване на басейна в естествения релеф, с минимално моделиране на терена, без терасиране. 
3.3.7.6 Изисква се визуално изолиране на съществуващите басейни, които са видими от обществените пространства, чрез засаждане на висока храстова и дървесна растителност в съответните имоти.
3.3.7.7 Изисква се максималната площ, заета от алеи, плочници и басейн, определена като процент от площта на имота според неговия размер, да не надвишава: 
А) за ПИ с площ до 800 кв. м – 15 %;
Б) за ПИ с площ по-голяма от 800 кв. м със стъпка през 200 кв. м допустимата площ се намалява с 1%;
В) за ПИ с площ над 2600 кв. м – 6 %, но не повече от 200 кв. м.
3.3.7.8 За оформяне на алеите и плочниците, включително около басейните, се изисква използване на настилки от естествен камък от местни породи.
3.3.7.9 Допуска се паркиране на 2 автомобила в имоти с площ до 1500 кв. м и до 4 автомобила в имоти с площ над 1500 кв. м. 
3.3.7.10 Допуска се изграждането на малки архитектурни форми – беседки, чешми и др. по индивидуален проект. Доказва се с обемно-устройствено проучване.
3.3.7.11 Не се допуска разполагане на фотоволтаични инсталации, соларни колектори, сателитни чинии, антени, външни тела на климатици и пр. по покривите на основното и допълващото застрояване и по оградите и портите. Всички такива елементи да бъдат разположени на места, които не се възприемат от обществените пространства. В имотите с обществен достъп – техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите.
3.3.8 Изисквания по отношение на застрояването в Охранителна зона I:
3.3.8.1 Изисквания към сградите на основно застрояване:
3.3.8.1.1 Начин на застрояване – свободностоящо. 
Допуска се:
А) за имоти с площ до 2300 кв. м – една сграда в имот;
Б) за имоти с площ от 2300 до 3300 кв. м – до две сгради в имот;
В) за имоти с площ над 3300 кв. м – до три сгради в имот.
Не се допуска подравняване на сградите в имота или на сгради в съседни имоти и формиране на подравнени улични фронтове.
3.3.8.1.2 Характер на застрояване – нискоетажно, до два етажа, максимална височина на кота стреха 7 м. 
3.3.8.1.3 Изисква се сградите на основното застрояване в план да са с опростени форми, близки до правоъгълник със съотношение на страните не по-голямо от 1 : 1,5.
3.3.8.1.4 Допуска се максимална плътност на застрояване от 10 до 25 % според площта на имота, но без да се надвишава следната максимално допустима застроена площ на сградите на основното застрояване: 
А) за ПИ с площ до 800 кв. м – 100 кв. м; 
Б) за ПИ с площ от 800 до 3300 кв. м – със стъпка през 100 кв. м допустимата максимална застроена площ се увеличава с 9 кв. м като за ПИ с площ от 2300 до 3300 кв. м площта се разделя в две сгради на основното застрояване с максимална застроена площ за всяка от тях 165 кв. м; 
В) за ПИ с площ над 3300 кв. м – допустимата максимална застроена площ e 360 кв. м, разделена в три сгради на основното застрояване с максимална застроена площ за всяка от тях 150 кв. м.
3.3.8.2 Изисквания към сградите на допълващото застрояване:
3.3.8.2.1 Начин на застрояване – на вътрешна регулационна граница или свободностоящо. Не се допуска разполагане на допълващо застрояване на по-малко от 3 м от улична регулация. Не се допуска свързано застрояване между сградите в един имот, както и между сгради в съседни поземлени имоти. Допускат се до две сгради на допълващото застрояване в имот, 4 сгради при ПИ над 2300 кв. м, като всяка една от тях да не надвишава 35 кв. м. 
3.3.8.2.2 Характер на застрояване – един етаж, максимална височина на кота било – 3,60 м. Височината на фасадите, мерена от котата на немоделирания прилежащ терен за съответната ограждаща стена до котата на пресечната линия на фасадната плоскост с плоскостта на стрехата да не надвишава 3 м в нито една точка по контура на сградата.
3.3.8.3 Разполагането на сградите на основното и допълващото застрояване, тяхния брой, тяхната големина и отстоянията между тях следва да са съобразени с традиционните характеристики на селището и се доказват с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена.
3.3.8.4 Изисквания към оформлението на сградите на основното и допълващото застрояване
3.3.8.4.1 Изисква се покривите да са обобщени, четирискатни, с късо било, с наклони на покривните скатове от 18 до 22°, без улами. Изисква се покривните скатове да са цялостни, без пробиви и без спусъци; стрехите да са равни, без чупки по хоризонтала и вертикала. Не се допускат мансарди, капандури, кули и други издатини над равнините на покривните скатове, с изключение на комини. За сградите на основното застрояване се допускат табакери при изискване те да не се виждат от обществените пространства и общата им площ да не надвишава 1/20 от застроената площ на сградата. Изисква се покривите да са с дървена конструкция и да завършват със стрехи, като за сградите на основното застрояване с квадратура над 150 кв. м минималната дълбочина на стрехите е 1,60 м. Не се допускат плоски покриви и покривни тераси. Допуска се използване на подкоси само при условие, че те са изпълнени по традиционния начин, характерен за сградите със статут на ЕНКЦ – материал, размери, пропорции, оформяне, разположение, закрепване и пр. Комините да следват традиционните сечения, размери и пропорции и да се оформят с варова мазилка в бял цвят, с шапка, оформена като покрив с керемиди. Покритията на покривите и комините да са с матови керамични керемиди с традиционен керемиден тъмночервен цвят. При използване на едноулучни керемиди те да са с традиционната форма и размери, без плоска част, в традиционен керемиден тъмночервен цвят и матова повърхност. 
3.3.8.4.2 Изисква се придържане към традиционната структура, членение, пропорции и ритъм на фасадите и прозоречните отвори, характерни за сградите със статут на единични НКЦ. Не се допускат еркери и чупки, издатини като балкони, покривчета, козирки и пр. За сградите на основното застрояване се допускат чардаци/тераси на второ ниво с ширина до 2/3 от ширината на фасадата; не се допускат отворени ъглови чардаци/тераси, т.е. такива, които се изявяват едновременно на две фасади; допускат се чупки само за външни стълби, аналогични на съществуващите в сгради със статут на ЕНКЦ. Отворите по фасадите да са правоъгълни прозорци и врати. Не се допускат остъклени фасади, освен за сградите с обществена функция, за които се допуска оформяне на витрини с правоъгълна форма, заемащи не повече от 50 % от площта на фасадата на партерния етаж. За сградите на допълващото застрояване се допускат остъклени фасади, при условие че те не се виждат от уличните пространства. 
3.3.8.4.3 За оформянето на фасадите се допуска използване на каменна зидария; гладка варова мазилка в бяло; дървени обшивки по стени; дървени дограми; дървени рамки около прозорци и врати; дървени парапети, сантрачи, подкоси, стрехи; за навесите – дървени или каменни колони, дървени греди. 
А) Каменната зидария да е от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр. Начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи. Фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло.
Б) Дървените елементи да са с традиционно оцветяване на дървото в тъмни кафяви тонове, с матов завършек, без гланцови финиши и блажни бои.
В) Мазилките да са гладки варови мазилки в бял цвят.
Г) Дървените обшивки по стени да са само от хоризонтални дъски с широчина на дъските минимум 25 см.
3.3.8.4.4 Не се допускат външни щори, външни капаци и др. подобни. Не се допуска употребата на съвременни материали: метал, мозайка, синтетични материали, цветни и огледални стъкла и др. подобни, нехарактерни за автентичното архитектурно оформяне на сградите в с. Арбанаси.
3.3.9 Изисква се всички намеси по съществуващото застрояване и новото строителство да са в хармония с традиционните характеристики на единичните недвижими културни ценности в с. Арбанаси по отношение на обемно-пространствени параметри и външен архитектурно-художествен облик – мащаб, структура, пропорции, членение, архитектурни елементи, детайли и пр., както и по отношение на материалите – видове и начини на обработка, фактури, цветове и пр. Изисква се намесите по съществуващото застрояване и новото строителство да не конкурират ЕНКЦ и ГНКЦ - комплекси, да създават благоприятни условия за тяхното експониране и да се вписват хармонично в историческата среда. 
3.3.10 При извършване на строителни, ремонтни, благоустройствени и др. дейности по съществуващи обекти (сгради, огради, порти, дворове и др.) с нехармонично третиране спрямо ЕНКЦ, се изисква естетизиране и хармонизиране на връзката между тези обекти и традиционната среда чрез префасадиране, реконструиране и/или каширане с висока храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. За целта се изготвя проектна документация при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване. Проектът за естетизиране и хармонизиране на съществуващите обекти с традиционната среда е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Дейностите за естетизиране и хармонизиране се изпълняват предхождащо или едновременно с реализацията на останалите инвестиционни намерения.
3.4 Предписания за опазване на Охранителна зона ІІ:
3.4.1 Всяка намеса на територията на Охранителна зона II се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Охранителна зона II се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите – предмет на намеса, и всички имоти в радиус от 100 м, мерено по хоризонтална проекция, както и всички визуални връзки от обществените пространства към имота/имотите – предмет на намеса, включително визуалните връзки към и от Историческо селище „Велико Търново“.
3.4.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Охранителна зона II:
3.4.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – Арбанашко плато със скали и скални венци, възвишения, растителност и пр. Дейностите в имотите да не засягат по никакъв начин скалния венец и неговия естествен вид.
3.4.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали. 
3.4.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.4.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се имотите в Охранителна зона IІ, като част от територията със силна визуална връзка между двете исторически селища – Велико Търново и Арбанаси, да съхранят и доразвият изолационната си зеленина – зелени яки. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност само при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се ново залесяване. Допуска се премахване на дървета за реализиране на строителство на сгради, но само в обхвата на строителното петно. Изисква се компенсаторно засаждане на същия брой дървета в същия имот по проект. 
3.4.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района.
3.4.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Охранителна зона II:
3.4.3.1 Изисква се устройството на територията на Охранителна зона ІІ да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.4.3.2 Не се допускат частични изменения на регулационния и застроителния план за Охранителна зона ІІ с изключение на такива, необходими за реализиране на настоящия режим за опазване.
3.4.3.3 Не се допуска делба на имоти.
3.4.3.4 Не се допуска промяна на предназначението на имотите, освен в случаите, необходими за реализирането на настоящия режим за опазване. Не се допуска промяна на предназначението на имотите и/или части от имотите за крайселищен лесопарк. Не се допуска промяна на отреждането и големината на площите и зоните за задължително озеленяване в УПИ, отреждането и големината на площите със зеленина за ограничено ползване.
3.4.4 Изисквания по отношение на публичните пространства в Охранителна зона II:
3.4.4.1 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. При изграждане на веломаршрут се изисква той да е на принципа на споделеното пространство без отделяща маркировка.
3.4.4.2 Не се допуска изграждане на нови улици. Допуска се съхраняване на улицата, изградена в ПИ 00583.501.431, 00583.501.9525, 00583.501.9526 и части от съседни имоти. Изисква се премахване на настилката от асфалт. Допускат се настилки от калдъръм, усилена настилка от естествен камък от местни скални породи или естествена скална основа с трева. Изисква се съхраняване и възстановяване на традиционната пътека, свързваща селото с чешмите Голямо лако и Малко лако, преминаваща през ПИ 00583.501.380, 00583.501.432, 00583.501.433 и 00583.501.434 (както и през ПИ 00583.51.15 в обхвата на Охранителна зона ІV), по архивната документация и проучване на място, по проект. Изисква се осигуряване на непрекъснато и безпрепятствено преминаване по традиционната пътека. 
3.4.4.3 Не се допуска изграждане на повдигнати тротоари.
3.4.4.4 Не се допуска използването на имотите за оформяне на паркинги, с изключение на паркингът в уличното пространство, предвиден по ПРЗ – актуализация от 2002 г. Допускат се до 6 паркоместа, които да се разделят едно от друго чрез плътна храстова и дървесна растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат огради.
3.4.4.5 Настилката на паркингите да бъде от естествен камък от местни породи на тревна фуга или естествената скална основа със затревяване.
3.4.5 Изисквания по отношение на оформянето на публичните пространства в Охранителна зона II:
3.4.5.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табели с имена на улици и улични номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, външни маси за хранене, защитни огради, алеи, бордюри, озеленени площи и др.
3.4.5.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – вграждане в оградните зидове, каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането на бетоновите стълбове за електричество и антените на мобилните оператори с увивна растителност. 
3.4.5.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 1 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.4.5.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др. подобни.
3.4.5.5 Не се допускат едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.4.5.6 Не се допуска разполагане на преместваеми обекти. 
3.4.5.7 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, антени на мобилни оператори, фотоволтаични панели, соларни колектори, сателитни чинии и пр. 
3.4.5.8 Изисква се подземно провеждане на мрежите на техническата инфраструктура, при условие, че това не уврежда и не създава условия за увреждане на недвижими културни ценности, както и не засяга по никакъв начин скалните венци.
3.4.6 Изисквания към туристическата инфраструктура Охранителна зона II:
3.4.6.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци.
3.4.7 Изисквания по отношение на оградите и портите в Охранителна зона II:
3.4.7.1 Не се допускат плътни огради включително във вътрешността на имотите. Допуска се ограждане на имотите чрез засаждане на дървесна и храстова растителност по протежение на имотните граници или с мрежи, каширани с храстова и дървесна растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове.
3.4.7.2 Изисква се крилата на портите да бъдат изработени от дърво или от желязо с максимално опростен детайл. Изисква се матово покритие, оцветяване в подходящи тонове – близки до естествените цветове на материалите, без гланцови или полирани финиши. 
3.4.7.3 Изисква се преработка на всички съществуващи огради и порти, които не отговарят на изискванията на настоящия режим за опазване, при спазване на изискванията по точка 7 от предписанията за опазване на Охранителна зона ІІ. 
3.4.7.4 Оградите и портите се изграждат и преработват въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Височините на оградите и портите, разполагането им, броят на портите, тяхната големина и отстоянията между тях се доказват с обемно-устройствено проучване и напречни разрези през терена.
3.4.8 Изисквания към оформлението на дворните пространства в Охранителна зона II:
3.4.8.1 Изисква се при оформянето на дворовете и всички елементи в тях да се използват традиционни материали, форми, обработки, фактури, цветове и пр., с цел постигане на хармонично вписване в традиционната среда.
3.4.8.2 Не се допускат симетрични решения на дворовете.  
3.4.8.3 Не се допуска подравняване и терасиране.
3.4.8.4 Изисква се озеленяване в имотите минимум 80% от площта на имота, като половината от необходимата озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с висока дървесна растителност. Изисква се задължително озеленяване на ПИ 00583.501.425, 00583.51.10, 00583.51.9, 00583.51.7, 00583.51.11, 00583.51.19, 00583.51.20, 00583.501.434, 00583.501.433, 00583.501.380 и 00583.501.432 с ивици от плътна храстова и дървесна растителност, широки минимум 15 м от юг и минимум 3 м от север във всеки имот. 
3.4.8.5 Изисква се общата максимална площ на алеите и плочниците в имотите да не надхвърля 8% от площта на имота, като не надвишава 125 кв. м.
3.4.8.6 За оформяне на алеите и плочниците се изисква използване на настилки от естествен камък от местни породи на тревна фуга.
3.4.8.7 Не се допуска изграждането на басейни.
3.4.8.8 Не се допуска използването на имотите за оформяне на паркинги.  Допуска се осигуряване на места за паркиране на до 2 автомобила в имот.
3.4.8.9 Допуска се изграждането на малки архитектурни форми – беседки, чешми и др. по индивидуален проект. Доказва се с обемно-устройствено проучване.
3.4.8.10 Изисква се разполагането на външните тела на климатиците да бъде на такива места, които не се възприемат от обществените пространства, включително визуалните връзки от Историческо селище „Велико Търново“. В имотите с обществен достъп – техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите. 
3.4.8.11 Изисква се премахване на застрояването върху скалния венец в ПИ 00583.501.425 и 00583.59.189 и възстановяване на естествения вид на природната форма в ПИ 00583.501.425, 00583.59.189, 00583.501.433 и 00583.501.434. Дейностите да не разрушават и да не създават условия за разрушаване на скалния венец. Извършват се въз основа на проектна документация, изготвена при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване.
3.4.9 Изисквания по отношение на застрояването в Охранителна зона II:
3.4.9.1 Всяка намеса на територията на Охранителна зона II се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Охранителна зона II се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите – предмет на намеса, и всички имоти в радиус от 100 м, мерено по хоризонтална проекция, както и всички визуални връзки от обществените пространства към имота/имотите – предмет на намеса, включително визуалните връзки към и от Историческо селище „Велико Търново“.
3.4.9.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Охранителна зона II:
3.4.9.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – Арбанашко плато със скали и скални венци, възвишения, растителност и пр. Дейностите в имотите да не засягат по никакъв начин скалния венец и неговия естествен вид.
3.4.9.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали. 
3.4.9.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.4.9.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се имотите в Охранителна зона IІ, като част от територията със силна визуална връзка между двете исторически селища – Велико Търново и Арбанаси, да съхранят и доразвият изолационната си зеленина – зелени яки. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност само при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се ново залесяване. Допуска се премахване на дървета за реализиране на строителство на сгради, но само в обхвата на строителното петно. Изисква се компенсаторно засаждане на същия брой дървета в същия имот по проект. 
3.4.9.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района.
3.4.9.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Охранителна зона II:
3.4.9.3.1 Изисква се устройството на територията на Охранителна зона ІІ да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.4.9.3.2 Не се допускат частични изменения на регулационния и застроителния план за Охранителна зона ІІ с изключение на такива, необходими за реализиране на настоящия режим за опазване.
3.4.9.3.3 Не се допуска делба на имоти.
3.4.9.3.4  Не се допуска промяна на предназначението на имотите, освен в случаите, необходими за реализирането на настоящия режим за опазване. Не се допуска промяна на предназначението на имотите и/или части от имотите за крайселищен лесопарк. Не се допуска промяна на отреждането и големината на площите и зоните за задължително озеленяване в УПИ, отреждането и големината на площите със зеленина за ограничено ползване.
3.4.9.4 Изисквания по отношение на публичните пространства в Охранителна зона II:
3.4.9.4.1 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. При изграждане на веломаршрут се изисква той да е на принципа на споделеното пространство без отделяща маркировка.
3.4.9.4.2 Не се допуска изграждане на нови улици. Допуска се съхраняване на улицата, изградена в ПИ 00583.501.431, 00583.501.9525, 00583.501.9526 и части от съседни имоти. Изисква се премахване на настилката от асфалт. Допускат се настилки от калдъръм, усилена настилка от естествен камък от местни скални породи или естествена скална основа с трева. 
3.4.9.4.3 Изисква се съхраняване и възстановяване на традиционната пътека, свързваща селото с чешмите Голямо лако и Малко лако, преминаваща през ПИ 00583.501.380, 00583.501.432, 00583.501.433 и 00583.501.434 (както и през ПИ 00583.51.15 в обхвата на Охранителна зона ІV), по архивната документация и проучване на място, по проект. Изисква се осигуряване на непрекъснато и безпрепятствено преминаване по традиционната пътека. Не се допуска изграждане на повдигнати тротоари.
3.4.9.4.4 Не се допуска използването на имотите за оформяне на паркинги, с изключение на паркингът в уличното пространство, предвиден по ПРЗ – актуализация от 2002 г. Допускат се до 6 паркоместа, които да се разделят едно от друго чрез плътна храстова и дървесна растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат огради.
3.4.9.4.5 Настилката на паркингите да бъде от естествен камък от местни породи на тревна фуга или естествената скална основа със затревяване. 
3.4.9.5 Изисквания по отношение на оформянето на публичните пространства в Охранителна зона II:
3.4.9.5.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табели с имена на улици и улични номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, външни маси за хранене, защитни огради, алеи, бордюри, озеленени площи и др.
3.4.9.5.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – вграждане в оградните зидове, каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането на бетоновите стълбове за електричество и антените на мобилните оператори с увивна растителност. 
3.4.9.5.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 1 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.4.9.5.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др. подобни.
3.4.9.5.5 Не се допускат едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.4.9.5.6 Не се допуска разполагане на преместваеми обекти. 
3.4.9.5.7 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, антени на мобилни оператори, фотоволтаични панели, соларни колектори, сателитни чинии и пр. 
3.4.9.5.8 Изисква се подземно провеждане на мрежите на техническата инфраструктура, при условие, че това не уврежда и не създава условия за увреждане на недвижими културни ценности, както и не засяга по никакъв начин скалните венци. 
3.4.9.6 Изисквания към туристическата инфраструктура Охранителна зона II:
3.4.9.6.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци. 
3.4.9.7 Изисквания по отношение на оградите и портите в Охранителна зона II:
3.4.9.7.1 Не се допускат плътни огради включително във вътрешността на имотите. Допуска се ограждане на имотите чрез засаждане на дървесна и храстова растителност по протежение на имотните граници или с мрежи, каширани с храстова и дървесна растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове.
3.4.9.7.2 Изисква се крилата на портите да бъдат изработени от дърво или от желязо с максимално опростен детайл. Изисква се матово покритие, оцветяване в подходящи тонове – близки до естествените цветове на материалите, без гланцови или полирани финиши. 
3.4.9.7.3 Изисква се преработка на всички съществуващи огради и порти, които не отговарят на изискванията на настоящия режим за опазване, при спазване на изискванията по точка 7 от предписанията за опазване на Охранителна зона ІІ.
3.4.9.7.4 Оградите и портите се изграждат и преработват въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Височините на оградите и портите, разполагането им, броят на портите, тяхната големина и отстоянията между тях се доказват с обемно-устройствено проучване и напречни разрези през терена.
3.4.9.8 Изисквания към оформлението на дворните пространства в Охранителна зона II:
3.4.9.8.1 Изисква се при оформянето на дворовете и всички елементи в тях да се използват традиционни материали, форми, обработки, фактури, цветове и пр., с цел постигане на хармонично вписване в традиционната среда.
3.4.9.8.2 Не се допускат симетрични решения на дворовете. 
3.4.9.8.3 Не се допуска подравняване и терасиране.
3.4.9.8.4 Изисква се озеленяване в имотите минимум 80% от площта на имота, като половината от необходимата озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с висока дървесна растителност. Изисква се задължително озеленяване на ПИ 00583.501.425, 00583.51.10, 00583.51.9, 00583.51.7, 00583.51.11, 00583.51.19, 00583.51.20, 00583.501.434, 00583.501.433, 00583.501.380 и 00583.501.432 с ивици от плътна храстова и дървесна растителност, широки минимум 15 м от юг и минимум 3 м от север във всеки имот. 
3.4.9.8.5 Изисква се общата максимална площ на алеите и плочниците в имотите да не надхвърля 8% от площта на имота, като не надвишава 125 кв. м.
3.4.9.8.6 За оформяне на алеите и плочниците се изисква използване на настилки от естествен камък от местни породи на тревна фуга.
3.4.9.8.7 Не се допуска изграждането на басейни.
3.4.9.8.8 Не се допуска използването на имотите за оформяне на паркинги.  Допуска се осигуряване на места за паркиране на до 2 автомобила в имот.
3.4.9.8.9 Допуска се изграждането на малки архитектурни форми – беседки, чешми и др. по индивидуален проект. Доказва се с обемно-устройствено проучване.
3.4.9.8.10 Изисква се разполагането на външните тела на климатиците да бъде на такива места, които не се възприемат от обществените пространства, включително визуалните връзки от Историческо селище „Велико Търново“. В имотите с обществен достъп – техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите. 
3.4.9.8.11 Изисква се премахване на застрояването върху скалния венец в ПИ 00583.501.425 и 00583.59.189 и възстановяване на естествения вид на природната форма в ПИ 00583.501.425, 00583.59.189, 00583.501.433 и 00583.501.434. Дейностите да не разрушават и да не създават условия за разрушаване на скалния венец. Извършват се въз основа на проектна документация, изготвена при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване.
3.4.9.9 Изисквания по отношение на застрояването в Охранителна зона II: 
3.4.9.9.1 В имотите с отреждане за застрояване се допуска ново строителство само на една сграда на основното застрояване в имот. Не се допуска допълващо застрояване.
3.4.9.9.2 Изисквания към сградите на основно застрояване.
3.4.9.9.2.1 Начин на застрояване – свободностоящо.
Изисква се сградите на основното застрояване да се разполагат във високата (северната) част на имотите, отдръпнати от северна граница на имота на минимум 3 м, отдръпнати от странични граници на имота и отдръпнати от южна граница на имота на минимум:
- 40 м за ПИ 00583.51.10, 00583.51.9, 00583.51.19, 00583.51.20 и 00583.51.7;
- 30 м за ПИ 00583.51.11 и 00583.501.433;
- 25 м за ПИ 00583.501.434, 00583.501.380 и 00583.501.432
Не се допуска подравняване на сградите в съседни имоти и формиране на подравнени улични фронтове.
3.4.9.9.2.2 Характер на застрояване – едноетажно. 
Допуска се максимална височина на кота стреха – 3,60 м. 
3.4.9.9.2.3 Изисква се сградите на основното застрояване в план да са с опростени форми, близки до правоъгълник. Максималната застроена площ на сградите на основното застрояване да не надвишава 100 кв. м.
3.4.9.9.2.4 Изисква се покривите да са обобщени, четирискатни, със стрехи, с късо било, с наклони на покривните скатове от 18 до 22 °, без улами. Изисква се покривните скатове да са цялостни, без пробиви и без спусъци; стрехите да са равни, без чупки във вертикала. Не се допускат мансарди, капандури, табакери, кули и други издатини над равнините на покривните скатове, с изключение на комини. Допуска се използване на подкоси само при условие, че те са изпълнени по традиционния начин, характерен за сградите със статут на ЕНКЦ – размери, оформяне, разположение, пропорции и пр. Покритията на покривите да са с матови керамични керемиди с традиционен керемиден тъмно червен цвят. При използване на едноулучни керемиди те да са в традиционната форма и размери, без плоска част, с традиционен керемиден тъмно червен цвят и матова повърхност. Комините да следват традиционните сечения, размери и пропорции и да се оформят с варова мазилка в бял цвят, с шапка, оформена като покрив с керемиди.
3.4.9.9.2.5 Изисква се придържане към традиционната структура, пропорции, членение и оформяне на фасадите, характерна за сградите със статут на ЕНКЦ. Не се допускат козирки, покривчета и пр. Отворите по фасадите да са правоъгълни прозорци и врати. Не се допускат остъклени фасади. 
3.4.9.9.2.6 За оформянето на фасадите се допуска използване на каменна зидария, гладка варова мазилка в бяло, дървени обшивки по стени, дървени дограми, рамки около прозорци и врати, парапети, сантрачи, подкоси, стрехи. 
А) Каменната зидария да е от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр. Начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи. Фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло.
Б) Дървените елементи да са с традиционно оцветяване на дървото в тъмни кафяви тонове, с матов завършек, без гланцови финиши и блажни бои.
В) Мазилките да са гладки варови мазилки в бял цвят.
Г) Дървените обшивки по стени да са само от хоризонтални дъски с широчина на дъските минимум 25 см. 
3.4.9.9.2.7 Не се допускат външни щори, външни капаци и др. подобни. Не се допуска употребата на съвременни материали: алуминий, мозайка, синтетични материали, цветни и огледални стъкла, стъклени парапети и др. подобни елементи,  нехарактерни за автентичното архитектурно оформяне на сградите в с. Арбанаси. 
3.4.9.9.3 Изисква се новото строителство да е в хармония с традиционните характеристики на ЕНКЦ по отношение на обемно-пространствени параметри и външен архитектурно-художествен облик – мащаб, структура, пропорции, членение, архитектурни елементи, детайли и пр., както и по отношение на материалите – видове и начини на обработка, фактури, цветове и пр. Изисква се намесите по съществуващото застрояване и новото строителство да не конкурират ЕНКЦ и ГНКЦ – комплекси, да създават благоприятни условия за тяхното експониране и да се вписват хармонично в историческата среда. 
3.4.9.9.4 При извършване на строителни, ремонтни, благоустройствени и др. дейности по съществуващи обекти (сгради, огради, порти, дворове и др.) с нехармонично третиране спрямо ЕНКЦ, се изисква естетизиране и хармонизиране на връзката между тези обекти и традиционната среда чрез префасадиране, реконструиране и/или каширане с висока храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. За целта се изготвя проектна документация при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване. Проектът за естетизиране и хармонизиране на съществуващите обекти с традиционната среда е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Дейностите за естетизиране и хармонизиране се изпълняват предхождащо или едновременно с реализацията на останалите инвестиционни намерения.
3.5 Предписания за опазване на Охранителна зона ІІI:
3.5.1 Всяка намеса на територията на Охранителна зона III се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Охранителна зона III се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите – предмет на намеса, и всички имоти в радиус от 100 м, мерено по хоризонтална проекция, както и всички визуални връзки от обществените пространства към имота/имотите – предмет на намеса.
3.5.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Охранителна зона III:
3.5.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – скали, дерета и потоци, възвишения, растителност и пр.
3.5.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали и/или глина. 
3.5.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.5.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност само при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се сеч на иглолистната растителност за трансформация в естествена широколистна растителност по планове или програми съобразно собствеността на имота. Допуска се премахване на дървета за реализиране на строителство на сгради, но само в обхвата на строителното петно. Изисква се компенсаторно засаждане на същия брой дървета в същия имот от традиционни и/или местни видове по проект. Допуска се ново залесяване. 
3.5.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района.
3.5.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Охранителна зона III:
3.5.3.1 Изисква се устройството на територията на Охранителна зона ІІІ да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.5.3.2 Не се допускат частични изменения на регулационния и застроителния план за Охранителна зона ІІІ с изключение на такива, необходими за реализиране на настоящия режим за опазване. Не се допуска делба на имоти, с изключение на имоти с площ по-голяма от 4000 кв. м, като в тези случаи се изисква след разделянето всеки от новообразуваните имоти да е с площ минимум 2000 кв. м.
3.5.3.3 Не се допуска промяна на предназначението на имотите, освен в случаите, необходими за реализирането на настоящия режим за опазване. Допуска се промяна на предназначението на ПИ 00583.501.481 за изграждане на буферен паркинг. Не се допуска промяна на предназначението на имотите и/или части от имоти с отреждане за изолационна зеленина и зеленина за широко обществено ползване и земеделските имоти. Не се допуска промяна на отреждането и големината на площите и зоните за задължително озеленяване в УПИ, отреждането и големината на площите със зеленина за ограничено ползване.
3.5.4 Изисквания по отношение на пътищата, улиците и пътеките в Охранителна зона III: 
3.5.4.1 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. При изграждане на веломаршрут се изисква той да е на принципа на споделеното пространство без отделяща маркировка.
3.5.4.2 Изисква се съхраняване на всички традиционни пътища, улици, улични уширения, тупици и пътеки и възстановяване на заличените такива, доказано с архивна документация и проучване на място, по проект. 
3.5.4.3 Не се допуска изграждане на нови улици, освен предвидените със ПРЗ – актуализация от 2002 г. 
3.5.4.4 Не се допуска промяна на оригиналните очертания, профили и нивелетни коти на пътищата, улиците и пътеките в техните автентични части. Допуска се промяна при пътища, улици и пътеки или части от тях, които са загубили свои автентични характеристики, с цел възстановяването им.
3.5.4.5 Допуска се оформяне на стъпала в части от улиците и пътеките, които са разположени напряко на хоризонталите и които са с наклон по-голям от 15%. Стъпалата да са оформени с дебели каменни плочи с груб финиш от традиционни местни скални породи. Допуска се стъпалата да са с ширина до 1 м при съхраняване на затревени ивици в зоните между стъпалата и оградните зидове. Не се допуска използване на цимент и бетон. 
3.5.4.6 Не се допуска изграждане на повдигнати тротоари, с изключение на ПИ 00583.501.9514, 00583.268.219 и 00583.268.220. Изисква се настилките на тротоарите и бордюрите да бъдат от естествен камък от местни скални породи.
3.5.4.7 Допускат се оформяне на тесни озеленени ивици покрай оградите при използване само на традиционни и местни растителни видове – трева, цветя, увивни растения. Допуска се ограждане на озеленените ивици с тесни бордюри от местен камък с дебелина до 5 см и височина до 5 см.
3.5.5 Изисквания по отношение на имотите с отреждане за изолационна зеленина и зеленина за широко обществено ползване, земеделски имоти - ПИ 00583.268.237, 00583.268.238, 00583.501.481:
3.5.5.1 Допуска се минимално моделиране на терена за оформяне на алеи и детски площадки. Изисква се алеите да бъдат с каменна настилка от местни скални породи или без настилка – естествена скална основа с трева, без бордюри. 
3.5.5.2 Изисква се алейната мрежа да е тясно обвързана с тротоарите на тангиращите улици, с подходите към важните обекти за културен туризъм и с туристическите маршрути. 
3.5.5.3 Допуска се оформяне на буферен паркинг само в ПИ 00583.501.481, предвиден по ПРЗ – актуализация от 2002 г. Паркоместата да се разделят в групи чрез плътна храстова и дървесна растителност. Допускат се до 5 паркоместа в група. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат огради.
3.5.5.4 Изисква се настилката на паркинга да бъде от естествен камък от местни породи на тревна фуга или естествената скална основа със затревяване. 
3.5.6 Изисквания по отношение на публичните пространства в Охранителна зона III:
3.5.6.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табели с имена на улици и улични номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, външни маси за хранене, защитни огради, алеи, бордюри, озеленени площи и др.
3.5.6.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – вграждане в оградните зидове, каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането на бетоновите стълбове за електричество и антените на мобилните оператори с увивна растителност. 
3.5.6.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 1 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.5.6.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др. подобни.
3.5.6.5 Не се допускат едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.5.6.6 Не се допуска трайно разполагане на преместваеми обекти. Допуска се временно разполагане на преместваеми обекти единствено при провеждане на събори, чествания, изложби, временни пазари и други събития. Преместваемите обекти се премахват веднага след приключване на събитието и територията се възстановява в нейния оригинален вид.
3.5.6.7 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, антени на мобилни оператори, фотоволтаични инсталации и пр. 
3.5.7 Изисквания към туристическата инфраструктура Охранителна зона III:
3.5.7.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци. 
3.5.7.2 Изисква се създаване на туристически информационен център на подходящо място в зоната на западния буферен паркинг, обвързан с културно-туристическите маршрути. Допуска се изграждане на нова сграда в ПИ 00583.501.481 или ПИ 00583.268.237 при следните изисквания:
- начин на застрояване – свободностоящо;
- характер на застрояване – нискоетажно, един етаж, максимална височина на кота било 5,60 м. Височината на фасадите, мерена от котата на немоделирания прилежащ терен за съответната ограждаща стена и котата на пресечната линия на фасадната плоскост с плоскостта на стрехата да не надвишава 3,60 м в нито една точка по контура на сградата.
- максимална застроена площ – 15 кв. м
Изисква се при оформянето на сградата да се спазват изискванията на т. 3.5.10 от настоящите предписания за опазване на Охранителна зона ІІІ. 
3.5.8 Изисквания по отношение на оградите и портите Охранителна зона III:
3.5.8.1 Не се допускат плътни огради включително във вътрешността на имотите.  Допуска се ограждане на имотите чрез засаждане на дървесна и храстова растителност по протежение на имотните граници или с мрежи, каширани с храстова и дървесна растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове.
3.5.8.2 Изисква се крилата на портите да бъдат изработени от дърво или от желязо с максимално опростен детайл. Изисква се матово покритие, оцветяване в подходящи тонове – близки до естествените цветове на материалите, без гланцови или полирани финиши. 
3.5.8.3 Изисква се преработка на всички съществуващи огради и порти, които не отговарят на изискванията на настоящия режим за опазване, при спазване на изискванията по точки 3.5.8.1, 3.5.8.2 и 3.5.8.4.  
3.5.8.4 Оградите и портите се изграждат и преработват въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Височините на оградите и портите, разполагането им, броят на портите, тяхната големина и отстоянията между тях се доказват с обемно-устройствено проучване и напречни разрези през терена.
3.5.9 Изисквания към оформлението на дворните пространства в Охранителна зона III:
3.5.9.1 Изисква се при оформянето на дворовете и всички елементи в тях да се използват традиционни материали, форми, обработки, фактури, цветове и пр., с цел постигане на хармонично вписване в традиционната среда.
3.5.9.2 Не се допускат симетрични решения на дворовете. 
3.5.9.3 Не се допуска подравняване и терасиране.
3.5.9.4 Изисква се озеленяване в имотите с минимален процент на озеленяване 70%, като половината от необходимата озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с висока дървесна растителност. 
3.5.9.5 Изисква се максималната площ от имота, заета от алеи и плочници и басейн, да не надвишава 100 кв. м. 
3.5.9.6 За оформяне на алеите и плочниците се изисква използване на настилки от естествен камък от местни породи на тревна фуга.
3.5.9.7 Не се допуска използването на имотите за оформяне на паркинги, освен тези с отреждане за паркиране в ЗРП - актуализация от 2002 г. 
3.5.9.8 Допуска се изграждането на малки архитектурни форми – беседки, чешми и др. по индивидуален проект. Доказва се с обемно-устройствено проучване.
3.5.9.9 Изисква се разполагането на елементи като фотоволтаични панели, соларни колектори, сателитни чинии, антени, външни тела на климатици и пр. да бъде на такива места, които не се възприемат от обществените пространства. В имотите с обществен достъп – техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите. 
3.5.10 Изисквания по отношение на застрояването в Охранителна зона III:
3.5.10.1 В един имот се допуска разполагане на една или две сгради на основното застрояване и една сграда на допълващото застрояване. 
3.5.10.1.1 Не се допуска подравняване на имота или терасиране.
3.5.10.1.2 Изисква се съхраняване в максимална степен на съществуващата висока дървесна растителност. Разполагането на сградите, алеите и плочниците в имотите, както и изграждане на басейни, да се подчинява на изискването за минимално засягане на висока дървесна растителност. При необходимост от премахване на отделни дървета, да се извършва компенсаторно засаждане в същия имот на същия брой дървета от традиционни и/или местни видове. Преимуществено да се подменят нехарактерните видове – иглолистни и др.
3.5.10.1.3 Изисква се задължително озеленяване на цялата свободна от застрояване, алеи и плочници част от двора. Допуска се тревна, цветна, храстова и дървесна растителност от местни растителни видове. Допуска се засаждане на традиционни за селището земеделски култури. 
3.5.10.1.4 Изисква се визуално изолиране на сградите от всички посоки чрез съхраняване в максимална степен на съществуващата висока дървесна и храстовата растителност и засаждане на нова висока дървесна и храстова растителност във всеки имот. Към пътя Велико Търново - Горна Оряховица и пътя Велико Търново - Арбанаси се изисква оформяне на пояси от висока дървесна и храстова растителност с минимална ширина 5 м. Изисква се залесяването да бъде с традиционни и/или местни видове като преимуществено се засаждат местни растителни видове. 
3.5.10.2 Изисквания към сградите на основно застрояване:
3.5.10.2.1 Начин на застрояване – свободностоящо.
Допуска се една сграда на основното застрояване в ПИ с площ до 800 кв. м и две сгради на основното застрояване в ПИ с площ над 800 кв. м.
Изисква се сградите на основното застрояване да се разполагат във вътрешността на имотите, отдръпнати от регулационните граници и отдръпнати от улиците на минимум 3 м при изискване за максимално съхраняване на съществуващата висока растителност.
Не се допуска подравняване на сградите в имота или в съседни имоти и формиране на подравнени улични фронтове.
3.5.10.2.2 Характер на застрояване – нискоетажно, до два етажа; максимална височина на кота стреха 7 м, максимална височина на кота било 10 м.
3.5.10.2.3 Изисква се сградите на основното застрояване в план да са с опростени форми, близки до правоъгълник със съотношение на страните максимум 1 : 1,5. 
3.5.10.2.4 Допуска се максимална плътност на застрояване от 10 до 25 % според площта на имота, но без да се надвишава следната максимално допустима застроена площ на сградите на основното застрояване: 
А) За ПИ с площ до 800 кв. м – 120 кв. м;
Б) За ПИ с площ от 800 до 2600 кв. м – със стъпка през 100 кв. м застроената площ на основното застрояване се увеличава с 8 кв. м като допустимата максимална застроена площ се разделя в две сгради на основното застрояване с максимална застроена площ за всяка от тях 140 кв. м; 
В) за ПИ с площ над 2600 кв. м допустимата максимална застроена площ e 300 кв. м, разделена в две сгради на основното застрояване с максимална застроена площ за всяка от тях 160 кв. м.
3.5.10.3 Изисквания към сградите на допълващото застрояване:
3.5.10.3.1 Начин на застрояване – на вътрешна регулационна граница или свободностоящо при изискване за максимално съхраняване на съществуващата висока растителност. Не се допуска разполагане на допълващо застрояване на по-малко от 3 м от улична регулация. Изисква се застроената площ на сградата на допълващото застрояване да не надвишава 35 кв. м. Не се допуска свързано застрояване между сградите в един имот, както и между сгради в съседни поземлени имоти.
3.5.10.3.2 Характер на застрояване – един етаж, максимална височина кота било – 3,60 м. 
3.5.10.4 Изисквания към оформлението на сградите на основното и допълващото застрояване
3.5.10.4.1 Изисква се покривите да са обобщени, четирискатни, с късо било, с наклони на покривните скатове от 18 до 22°, без улами. Изисква се покривните скатове да са цялостни, без пробиви и без спусъци; стрехите да са равни, без чупки по хоризонтала и вертикала. Не се допускат мансарди, капандури, кули и други издатини над равнините на покривните скатове, с изключение на комини. За сградите на основното застрояване се допускат табакери при изискване те да не се виждат от обществените пространства и общата им площ да не надвишава 1/20 от застроената площ на сградата. Изисква се покривите да са с дървена конструкция и да завършват със стрехи, като за сградите на основното застрояване с квадратура над 150 кв. м минималната дълбочина на стрехите е 1,60 м. Не се допускат плоски покриви и покривни тераси. Допуска се използване на подкоси само при условие, че те са изпълнени по традиционния начин, характерен за сградите със статут на ЕНКЦ – материал, размери, пропорции, оформяне, разположение, закрепване и пр. Комините да следват традиционните сечения, размери и пропорции и да се оформят с варова мазилка в бял цвят, с шапка, оформена като покрив с керемиди. Покритията на покривите и комините да са с матови керамични керемиди с традиционен керемиден тъмночервен цвят. При използване на едноулучни керемиди те да са с традиционната форма и размери, без плоска част, в традиционен керемиден тъмночервен цвят и матова повърхност. 
3.5.10.4.2 Изисква се придържане към традиционната структура, членение, пропорции и ритъм на фасадите и прозоречните отвори, характерни за сградите със статут на единични НКЦ. Не се допускат еркери, издатини като балкони, покривчета, козирки и пр. За сградите на основното застрояване се допускат чардаци/тераси на второ ниво с ширина до 2/3 от ширината на фасадата; не се допускат отворени ъглови чардаци/тераси, т.е. такива, които се изявяват едновременно на две фасади; допускат се външни стълби, аналогични на съществуващите в сгради със статут на ЕНКЦ. Отворите по фасадите да са правоъгълни прозорци и врати. Не се допускат остъклени фасади, освен за сградите с обществена функция, за които се допуска оформяне на витрини с правоъгълна форма, заемащи не повече от 50 % от площта на фасадата на партерния етаж. За сградите на допълващото застрояване се допускат остъклени фасади, при условие че те не се виждат от уличните пространства. 
3.5.10.4.3 За оформянето на фасадите се допуска използване на каменна зидария; гладка варова мазилка в бяло; дървени обшивки по стени; дървени дограми; дървени рамки около прозорци и врати; дървени парапети, сантрачи, подкоси, стрехи; за навесите – дървени или каменни колони, дървени греди. 
А) Каменната зидария да е от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на камъните, с традиционна обработка на повърхностите и пр. Начин на подреждане: в хоризонтални редове само от легнали камъни, с дървени сантрачи на разстояние 80-100 см един от друг или без сантрачи. Фугите да са плоски, от хоросан с естествен цвят или варосани в бяло.
Б) Дървените елементи да са с традиционно оцветяване на дървото в тъмни кафяви тонове, с матов завършек, без гланцови финиши и блажни бои.
В) Мазилките да са гладки варови мазилки в бял цвят.
Г) Дървените обшивки по стени да са само от хоризонтални дъски с широчина на дъските минимум 25 см.
3.5.10.4.4 Не се допускат външни щори, външни капаци и др. подобни. Не се допуска употребата на съвременни материали: метал, мозайка, синтетични материали, цветни и огледални стъкла и др. подобни, нехарактерни за автентичното архитектурно оформяне на сградите в с. Арбанаси. 
3.5.11 Изисква се всички намеси по съществуващото застрояване и новото строителство да са в хармония с традиционните характеристики на единичните недвижими културни ценности в с. Арбанаси по отношение на обемно-пространствени параметри и външен архитектурно-художествен облик – мащаб, структура, пропорции, членение, архитектурни елементи, детайли и пр., както и по отношение на материалите – видове и начини на обработка, фактури, цветове и пр. Изисква се намесите по съществуващото застрояване и новото строителство да не конкурират ЕНКЦ и ГНКЦ - комплекси, да създават благоприятни условия за тяхното експониране и да се вписват хармонично в историческата среда. 
3.5.12 При извършване на строителни, ремонтни, благоустройствени и др. дейности по съществуващи обекти (сгради, огради, порти, дворове и др.) с нехармонично третиране спрямо ЕНКЦ, се изисква естетизиране и хармонизиране на връзката между тези обекти и традиционната среда чрез префасадиране, реконструиране и/или каширане с висока храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. За целта се изготвя проектна документация при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване. Проектът за естетизиране и хармонизиране на съществуващите обекти с традиционната среда е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Дейностите за естетизиране и хармонизиране се изпълняват предхождащо или едновременно с реализацията на останалите инвестиционни намерения. 
3.6 Предписания за опазване на Охранителна зона ІV:
3.6.1 Всяка намеса на територията на Охранителна зона IV се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Всяка намеса с проектна документация на територията на Охранителна зона IV се доказва с обемно-устройствено проучване с панорамни силуети и напречни разрези през терена за достатъчен брой имоти, съобразно конкретния случай, но не по-малко от: имотът/имотите – предмет на намеса, и всички имоти в радиус от 200 м, мерено по хоризонтална проекция, както и всички визуални връзки между имота/имотите – предмет на намеса, и територията на ГНКЦ – историческо селище „Арбанаси“. 
3.6.2 Изисквания по отношение на природната среда, релефа и растителността в Охранителна зона IV:
3.6.2.1 Изисква се съхраняване в максимална степен на релефа и естествената природна среда с всички характерни елементи на природния пейзаж – Арбанашко плато със скали и скални венци, дерета, потоци, хребети и възвишения, растителност и пр.
3.6.2.2 Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво индивидуално вземане на скални материали.
3.6.2.3 Не се допуска подравняване и терасиране.  
3.6.2.4 Изисква се увеличаване на озеленените площи въз основа на цялостен проект за ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се имотите във визуална връзка между двете исторически селища – Велико Търново и Арбанаси, да съхранят и доразвият изолационната си зеленина – зелени яки. Изисква се съхраняване в максимална степен на естественото и изкуственото залесяване. Допуска се подмяна на растителност при необходимост, доказана с фитосанитарна оценка и въз основа на проект. Допуска се сеч на иглолистната растителност за трансформация в естествена широколистна растителност по планове или програми съобразно собствеността на имота. Допуска се ново залесяване. 
3.6.2.5 Изисква се да се засаждат само традиционни и/или местни растителни видове, посочени в „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване, Приложение 3. Изисква се преимуществено възстановяване на местните растителни видове. Допуска се засаждане на земеделски култури, традиционни за района.
3.6.2.6 Допуска се разполагане на кошери.
3.6.3 Изисквания по отношение на устройството на територията в Охранителна зона IV:
3.6.3.1 Изисква се устройството на територията на Охранителна зона ІV да се решава само с цялостни устройствени проекти за ГНКЦ Историческо селище „Арбанаси“. Изисква се специфичните правила и нормативи към устройствените проекти да се изработват в пълно съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности на територията на ГНКЦ и нейните охранителни зони. Изисква се към цялостните устройствени проекти да се изработват вертикално привързани силуети и разрези през терена.
3.6.3.2 Допуска се делба и обединяване на имоти само при необходимост за реализиране на настоящия режим за опазване. 
3.6.3.3 Не се допуска промяна на предназначението на имотите, отредени за крайселищен лесопарк, за обществен извънселищен парк и за изолационна зеленина, с изключение на:
- ПИ 00583.268.226 – за изграждане на буферен паркинг.
3.6.3.4 Не се допуска промяна на предназначението на земеделските и горските имоти в имоти за застрояване и промяна на начина на тяхното трайно ползване, с изключение на: 
- ПИ 00583.38.10 – за изграждане на буферен паркинг в източния край на с. Арбанаси;
- ПИ 00583.39.7 – за изграждане на буферен паркинг за достъп към обществения извънселищен парк и Конна база Арбанаси; 
- ПИ 00583.268.79, 00583.57.16, 00583.268.74 и 00583.268.226 – за изграждане на буферен паркинг в зоната на чешмата „Каменец“ и реконструкция на кръстовището с цел осигуряване на безопасно пешеходно движение; 
- ПИ 00583.39.7 и 00583.38.8 – за разширение на обществения извънселищен парк; 
- ПИ 00583.34.147, 00583.34.6, 00583.34.248, 00583.34.29, както и на части от ПИ 00583.40.13 и ПИ 00583.40.14 в обхвата на съществуващото застрояване – за спорт и рекреация – Конна база „Арбанаси“;
- за обособяване на имоти – защитени територии за опазване на археологически недвижими културни ценности;
- за изграждане на инженерни мрежи и съоръжения, включително за нуждите на земеделието; 
- за изграждане на лифт – стъпки и финална станция в ПИ 00583.50.193.
3.6.3.5 Допуска се запазване на съществуващото предназначение и начина на трайно ползване на имотите с технически съоръжения.
3.6.3.6 В земеделските и горските територии се прилагат определените за тях специални режими, планове и пр. по Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазването на земеделските земи.
3.6.3.7 В границите на имотите, попадащи в защитени зони от мрежата на Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие, запазват действието си режимите на дейности, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие, заповеди за обявяване и планове за управление.
3.6.4 Изисквания по отношение на археологическите недвижими културни ценности (АНКЦ) и техните имоти в Охранителна зона IV:
3.6.4.1 В защитени територии за опазване на археологически недвижими културни ценности всички намеси се извършват само въз основа на определените за тях режими за опазване. 
3.6.4.2 До определяне на режими за опазване на археологическите недвижими културни ценности, на тяхната територия не се допуска ново строителство. Не се допускат взривни дейности. Не се допуска добив на подземни богатства, както и всякакво вземане на скални материали. Не се допуска подравняване и терасиране.  На територията на археологическите НКЦ не се допуска навлизане с моторни превозни средства и/или паркиране. Не се допуска къмпиране. Не се допуска разполагане на преместваеми обекти. Не се допускат реклами, фотоволтаици, соларни колектори, сателитни чинии, антени и пр. 
3.6.4.3 До определяне на режими за опазване на археологическите недвижими културни ценности, отразени на карта „Урбанистична и архитектурно-строителна групова недвижима културна ценност – историческо селище „Арбанаси“ – териториален обхват и граници на ГНКЦ и охранителните зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване – Приложение 2, на тяхната територия се изисква спазването и на следните предписания:
3.6.4.3.1 При реализиране на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове на територията на АНКЦ „Селище от XIII – XIV в.“ – южно и югоизточно от резиденцията“ – ПИ 00583.52.8, 00583.52.9, 00583.52.3, 00583.52.2, 00583.59.3, 00583.52.6, 00583.59.2 и 00583.52.199, части от ПИ – 00583.59.200, 00583.59.202, 00583.52.10 пътища: и 00583.59.5 и целите ПИ – пътища 00583.52.4, 00583.59.201 и 00583.52.1, се изисква предварително уведомяване на РИМ – Велико Търново и провеждане на археологическо наблюдение. 
3.6.4.3.2 „Надгробна могила до село Арбанаси“, разположена на изток-североизток от селото в местността „Арбанашко бърдо“:
А) При реализирането на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове на територията на АНКЦ – части от ПИ 00583.32.39, 00583.32.32, 00583.32.29, се изисква предварително уведомяване на РИМ - Велико Търново. Дейностите задължително се предхождат от спасителни археологически проучвания на могилата и археологическо наблюдение на прилежащия терен. 
Б) Реализирането на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове в имоти и части от имоти, попадащи в зона с обхват 25 метра извън обхвата на територията на АНКЦ – части от ПИ 00583.32.39, 00583.32.32, 00583.32.29, се извършват под наблюдение от археолог. 
3.6.4.3.3 „Надгробна могила до село Арбанаси“, разположена на изток-североизток от селото в местността „Баба Маньовица“:
А) При реализирането на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове на територията на АНКЦ – части от ПИ 00583.53.8, 00583.53.12, 00583.53.13 и 00583.147.30, 00583.53.21, 00583.147.26, 00583.147.10 и 00583.147.43, се изисква предварително уведомяване на РИМ – Велико Търново. Дейностите задължително се предхождат от спасителни археологически проучвания на могилата и археологическо наблюдение на прилежащия терен. 
Б) Реализирането на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове в имоти и части от имоти, попадащи в зона с обхват 25 метра извън обхвата на територията на АНКЦ – части от ПИ 00583.53.8, 00583.53.12, 00583.53.13 и 00583.147.30, 00583.53.21, 00583.147.26, 00583.147.10 и 00583.147.43, се извършват под наблюдение от археолог. 
3.6.4.3.4 „Средновековно селище от XIII – XIV в.“, в местностите „Арбанашко бърдо“, „До манастира“ и „Новите лозя“, на североизток от Конна база Арбанаси и в непосредствена близост с нея – ПИ 00583.32.28, 00583.32.27, 00583.32.26, 00583.32.25, 00583.34.3, 00583.34.123, 00583.34.10, 00583.34.9, 00583.34.5, 00583.34.11, 00583.34.12, 00583.34.13, 00583.34.14, 00583.34.18, 00583.34.17, 00583.34.16, 00583.34.15, 00583.34.19, 00583.34.21, 00583.34.22, 00583.34.23, 00583.34.24, 00583.41.6, 00583.41.4, 00583.41.2, 00583.41.1, част от 00583.41.9, 00583.41.8, 00583.41.3, 00583.34.130, 00583.34.20, 00583.34.6, 00583.34.7, 00583.34.8, 00583.33.28, 00583.33.2, 00583.33.26, 00583.34.2, 00583.32.18, 00583.32.30, 00583.32.20, 00583.32.21, 00583.32.23, 00583.32.24, 00583.255.17, 00583.41.7, 00583.41.5, 00583.34.128, 00583.34.125, 00583.32.19, 00583.32.17:
А) При реализирането на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове на територията на АНКЦ – части от ПИ 00583.53.8, 00583.53.12, 00583.53.13 и 00583.147.30, 00583.53.21, 00583.147.26, 00583.147.10 и 00583.147.43, се изисква предварително уведомяване на РИМ – Велико Търново и провеждане на археологическо наблюдение. 
Б) Реализирането на дейности, които не са свързани с нарушаване на целостта на земните пластове, се извършват под наблюдение от археолог и след задължително уведомяване на РИМ – Велико Търново.   
3.6.4.3.5 Когато при реализирането на дейности, свързани с нарушаване целостта на земните пластове на територията на археологическите НКЦ се установят археологически структури и/или находки се изисква незабавно спиране на дейността и провеждане на регламентираните в действащата нормативна уредба процедури като за целта изпълнителят и извършващият археологическото наблюдение незабавно уведомяват Община Велико Търново, Министерство на културата, РИМ – Велико Търново и НИНКН.
3.6.4.3.6 Всички проекти за консервация, реставрация, експониране и социализиране на археологически НКЦ се изготвят само въз основа на определен режим за опазване за всяка АНКЦ. За целта се изисква предварително провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на режим за опазване за всяка археологическа НКЦ. 
3.6.4.3.7 Изисква се всяка намеса на територията на АНКЦ да се извършва въз основа на проектна документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. 
3.6.4.3.8 При наличие на обстоятелства, застрашаващи АНКЦ от увреждане или разрушаване, за определяне на допустимите намеси се изисква предварително провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на режим за опазване. До приключване на процедурата се допуска обезопасяване, аварийна консервация, аварийно временно укрепване и направа на защитни огради и покрития на обектите по проектна документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба. Изисква се всички дейности да се извършват под непосредствено наблюдение от археолог.
3.6.5 Изисквания по отношение на архитектурно-строителните недвижими културни ценности и тяхната среда – Чешмата „Каменец“ - на 500 м западно от селото на пътя Г. Оряховица - В. Търново в ПИ 00583.268.79, Чешмата „Голямото лако“ - на 2,5 км югоизточно от селото в ПИ 00583.50.193 и Чешмата „Малкото лако“ - на 1,5 км югоизточно от селото, в ПИ 00583.59.188  
3.6.5.1 Всички намеси в имоти и обекти със статут на единични недвижими културни ценности се извършват при стриктно спазване на определените за тях индивидуални режими за опазване. 
3.6.5.2 При липса на определени индивидуални режими за опазване, до определянето на такива се изисква спазването на следните предписания:
3.6.5.2.1 На територията на недвижимите културни ценности – чешми, и в техните имоти не се допускат взривни дейности, добив на подземни богатства, както и всякакво вземане на скални материали; не се допуска подравняване и терасиране; не се допуска къмпиране. Не се допуска навлизане с моторни превозни средства и/или паркиране. Допуска се паркиране на отстояние минимум 20 м от чешмата „Каменец“, само в ПИ 00583.268.74, в който с настоящия режим за опазване се допуска оформяне на буферен паркинг. Не се допуска разполагане на преместваеми обекти. Не се допускат реклами, фотоволтаици, соларни колектори, сателитни чинии, антени и пр. Допуска се разполагане на информационни табели за статута на НКЦ при спазване изискванията на настоящия режим за опазване. Оформянето, материалите, размерите на табелите следва да са в хармония с облика на НКЦ, а местата и начините на разполагане и закрепване се определят така, че да не увреждат и да не създават условия за увреждане на НКЦ или части от тях, да не пречат на експонирането им и на достъпа до тях. Изисква се обвързване на ЕНКЦ „Каменец“, „Голямо лако“ и „Малко лако“ със съществуващите туристически и екопътеки в района, както и сигниране по подходящ начин на пътя до тях при спазване на изискванията на настоящия режим за опазване.
3.6.5.2.2 Не се допуска строителство на нови обекти на територията на чешмите „Голямо лако“ и „Малко лако“ и в радиус от 200 м от тях. Не се допуска благоустрояването на средата на ЕНКЦ „Голямо лако“ и „Малко лако“; изисква се запазване в максимална степен на естествената природна среда.
3.6.5.2.3 Не се допуска строителство на нови обекти на територията на чешмата „Каменец“ и в ПИ 00583.268.79. В непосредствената среда на чешмата „Каменец“ не се допуска ново строителство, освен необходимото за реализиране на настоящия режим за опазване. Допуска се минимално благоустрояване около чешмата „Каменец“ – плочник  непосредствено пред чешмата, подпорни зидове. Материалите да са от местни скални породи в традиционни цветове, размери и форми на плочите, с традиционна обработка на повърхностите, подредени на тревна фуга. 
3.6.5.2.4 Изисква се опазване, консервация и реставрация, експониране и социализиране на единичните недвижими културни ценности – чешми. При наличие на инициатива за консервация, реставрация, експониране, социализиране на единична недвижима културна ценност се изисква предварително провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на индивидуален режим за опазване. Проектната документация се изготвя въз основа на определения режим за опазване. 
3.6.5.2.5 До определяне на индивидуални режими за опазване за ЕНКЦ се допускат само дейности за аварийна консервация и аварийни ремонти. Аварийните ремонти се извършват само въз основа на инвестиционен проект с част „Технология“ и при използване на материали, детайли, обработка, фактури, завършек, цветове, техники на изпълнение и пр., идентични с оригиналните за всяка ЕНКЦ, доказано чрез подробно проучване, архитектурно и фото заснемане с детайли. Не се допуска използване на цимент и бетон, пластмаси, метал и др. нехарактерни материали. 
3.6.5.2.6 Не се допуска демонтиране на ЕНКЦ или части от тях. При наличие на обстоятелства, застрашаващи ЕНКЦ от увреждане или разрушаване и необходимост от извършване на укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, подмяна на елементи от носещата конструкция или демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни, всички допустими намеси се определят само въз основа на определен индивидуален режим за опазване за всяка ЕНКЦ. В тези случаи се изисква предварително провеждане на процедура за изготвяне на заключителна оценка и определяне на индивидуален режим за опазване. До приключване на процедурата се допуска обезопасяване, аварийно временно укрепване и направа на защитна ограда и/или покритие на обекта по проект. Намесите следва да са напълно обратими и се извършват под наблюдение на археолог и реставратор.
3.6.5.2.7 При реализиране на дейности по ЕНКЦ и в тяхната среда, свързани с нарушаване целостта на земните пластове, се изисква предварително уведомяване на РИМ – Велико Търново и провеждане на археологическо наблюдение. Когато се открият структури или находки, които имат признаци на културни ценности, се изисква изпълнителят незабавно да прекрати извършването на дейността; изпълнителят и извършващият археологическото наблюдение незабавно да уведомят Община Велико Търново, Министерство на културата, РИМ – Велико Търново и НИНКН.
3.6.5.3 Изисква се всяка намеса на територията на ЕНКЦ да се извършва въз основа на документация, изготвена и съгласувана по реда на действащата нормативна уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Изисква се проектната документация да се изготвя въз основа на пълно предварително проучване и документиране на ЕНКЦ и нейната среда, които отразяват и изясняват оригиналната структура, реализираните намеси – етапи, места и видове, актуалното състояние. Предварителното проучване включва и обемно-устройствено проучване на ЕНКЦ и нейната среда. Предварителното проучване се придружава от подробно фото заснемане на ЕНКЦ, както и подробно фото заснемане на средата на обекта. Пълното предварително проучване и документиране на ЕНКЦ и нейната среда е неразделна част от заданието за проектиране или от обяснителната записка към проекта. Изисква се проектната документация да включва подробно архитектурно заснемане на съществуващото положение – разпределения, фасади, покриви, разрези в М 1:10 до М 1:20; пълен набор от заснемане на характерни архитектурни детайли в М 1:2 до М 1:10, шаблони – при необходимост; съществуващи силуети в М 1:100 до 1:200. Изисква се проектната документация, изготвена въз основа на предварителните проучвания, да изяснява проектното предложение в детайли по отношение на материалите, начините на тяхната обработка, формите, финишните повърхности, цветовете и др., както и детайлите на подреждане и закрепване на елементите – каменни зидове и облицовки, покрития, ВиК инсталация и пр.; точната спецификация на използваните готови изделия. Проектната документация се изготвя в М 1:10 до М 1:20. Проектното предложение за консервационно-реставрационни дейности, изготвено въз основа на предварителните проучвания, включва задължително технология за изпълнението на консервационно-реставрационни дейности, рецепти, специфични предписания и др., необходими за пълно изясняване на предложената технология.
3.6.6 Пътища, пътеки, инфраструктура в Охранителна зона IV:
3.6.6.1 Изисква се създаване на максимално благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение с преимущество пред автомобилното. Изисква се изграждане на пешеходен и веломаршрут, който обвързва селищната и извънселищната територия. Изисква се обвързване на обществения извънселищен парк с Конна база Арбанаси като за целта се регламентира споделено пешеходно, велосипедно и автомобилно движение по пътя в ПИ 00583.34.149, а скоростта на движение се ограничи до 20 км/ч. 
3.6.6.2 Изисква се съхраняване на всички традиционни пътища и пътеки и възстановяване на заличените такива, доказано с архивна документация, по проект. Изисква се съхраняване и възстановяване на традиционната пътека, свързваща селото с чешмите Голямо лако и Малко лако, преминаваща през ПИ 00583.51.15 (както и през ПИ 00583.501.380, 00583.501.432, 00583.501.433 и 00583.501.434 в обхвата на Охранителна зона ІІ), по архивната документация и проучване на място, по проект. Изисква се осигуряване на непрекъснато и безпрепятствено преминаване по традиционните пътища и пътеки.
3.6.6.3 Не се допуска изграждане на нови пътища, освен необходимите за реализиране на настоящия режим за опазване. 
3.6.6.4 Изисква се запазване на пътищата и пътеките в техните автентични части. Не се допуска промяна на оригиналните очертания, профили и нивелетни коти в техните автентични части. Допуска се промяна в участъци, които са загубили свои автентични характеристики, с цел възстановяването им.
3.6.6.5 Изисква се запазване на традиционното оформяне на полските и горските пътища и пътеки: с калдъръм, трошен камък или без настилки – естествен терен. Не се допускат бордюри. Не се допускат повдигнати тротоари. Не се допуска използване на павета и други нехарактерни елементи. Не се допуска използване на цимент и бетон.
3.6.6.6 Допуска се изграждане на стъпала в отделни зони с голям наклон. Оформянето да бъде от едри каменни плочи с груб финиш от традиционни местни скални породи или чрез дървени стъпала. Не се допускат бордюри. Не се допуска използване на цимент и бетон. 
3.6.6.7 Не се допуска масов достъп с превозни средства, освен до буферните паркинги и конната база. Не се допуска къмпиране. 
3.6.6.8 Не се допуска използване на имотите за паркинги, с изключение на ПИ 00583.38.10, 00583.31.14, 00583.57.16, 00583.268.74 и 00583.268.226, в които се допуска изграждане на буферни паркинги. Допуска се паркиране на до 2 автомобила в имотите по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
3.6.6.9 Изисква се буферните паркинги да се оформят с настилка от естествен камък от местни породи на тревна фуга или без настилка – естествена скална основа със затревяване. Паркоместата се разделят в групи чрез храстова и дървесна растителност. Допускат се до 5 паркоместа в група – за леки автомобили и до 2 места в група – за автобуси. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. Не се допускат плътни огради. Допуска се ограждане с растителност или с мрежи, каширани с растителност. Паркингите се доказват с обемно-устройствено проучване и се изграждат въз основа на индивидуален проект. 
3.6.7 Изисквания по отношение на оформянето на публичните пространства в Охранителна зона IV:
3.6.7.1 Изисква се оформянето на публичните пространства да става по единен проект и единен дизайн за цялата територия на селището, включително табелите с имената на улици и уличните номера, указателни и информационни табели и знаци, решетки и капаци на шахти, чешми, пейки, кошчета за боклук, осветителни тела, навеси, беседки, перголи, защитни огради, алеи, бордюри и др.
3.6.7.2 Изисква се ел. таблата, разпределителните кутии и другите технически елементи, както и контейнерите за боклук, да се разполагат по такъв начин, че да не се възприемат от обществените пространства – вграждане в оградните зидове, каширане с прегради, растителност или друг подходящ начин. Удачно е каширането с растителност на стълбове, антените и пр. технически съоръжения. 
3.6.7.3 Изисква се материалите, оформянето, местата и начините на разполагане, детайлите на изпълнение и закрепване на рекламни табели и фирмени надписи да се решава с индивидуални проекти за всеки отделен случай. За всеки имот се допуска поставяне по един фирмен надпис или една рекламна табела за дейността в имота с максимална площ 1 кв. м на нивото на пешеходен поглед. Не се допускат обемни и светещи реклами.
3.6.7.4 Не се допускат едромащабни рекламни елементи като билбордове, транспаранти и др. подобни.
3.6.7.5 Не се допускат едромащабни монументи и монументално-декоративни елементи.
3.6.7.6 Не се допуска трайно разполагане на преместваеми обекти. Допуска се временно разполагане на преместваеми обекти единствено при провеждане на събори, чествания, изложби, временни пазари и други събития. Преместваемите обекти се премахват веднага след приключване на събитието и територията се възстановява в нейния оригинален вид. За традиционно провеждани събития се изисква изработване и съгласуване на схеми за разполагане.
3.6.7.7 Не се допускат ветрогенератори, мачтови трафопостове, антени на мобилни оператори, фотоволтаични инсталации и пр.  
3.6.7.8 Изисква се подземно провеждане на мрежите на техническата инфраструктура, при условие че това не застрашава опазването на обекти със статут на НКЦ. 
3.6.8 Изисквания към туристическата инфраструктура Охранителна зона IV:
3.6.8.1 Изисква се обозначаване по единен проект и единен дизайн на груповата недвижима културна ценност, единичните и груповите недвижими културни ценности в нейните граници и културно-туристическите маршрути, в които те са обвързани, чрез информационни и указателни табели и знаци. 
3.6.8.2 Изисква се създаване на туристически информационен център на подходящо място в зоната на източния буферен паркинг, обвързан с културно-туристическите маршрути. Допуска се разполагане на туристически информационен център в ПИ 00583.38.10 с предназначение за буферен паркинг или в ПИ 00583.38.11 – крайселищен обществен парк.
3.6.9 Изисквания по отношение на обществения извънселищен парк - ПИ 00583.39.7, 00583.38.8, 00583.38.11 и 00583.38.144.
3.6.9.1 Изисква се благоустрояване на парка въз основа на цялостен проект при минимално моделиране на терена, без терасиране. 
3.6.9.2 Допуска се изграждане на алеи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, поставяне на парково обзавеждане и осветление. Допуска се разполагане на детски и спортни площадки. Не се допуска изграждане на басейни, пързалки и пр. атракциони.
3.6.9.3 Изисква се алейната мрежа в парка да е обвързана с подходите към важните обекти за културен туризъм и туристическите маршрути, както и с буферните паркинги. 
3.6.9.4 Изисква се алейната мрежа в парка да е обвързана с тангиращия път, така че да поема пешеходното и велосипедно движение и да осигурява достъп от различни места. 
3.6.9.5 Изисква се пешеходно и велосипедно обвързване на парка с буферния паркинг в      ПИ 00583.38.10 и с озеленените площи в ПИ 00583.37.206 и 00583.37.3 в източния край на селото, както и с пътя до Конна база Арбанаси в ПИ 00583.34.149 и с традиционния път към манастира „Св.св. Петър и Павел“ над град Лясковец. Изисква се пешеходно (евентуално и велосипедно) обвързване на парка с чешмите Голямо лако и Малко лако, с традиционните пътеки между Арбанаси и Велико Търново.
3.6.9.6 Допуска се оформяне на буферен паркинг в югоизточния край на ПИ 00583.39.7 за осигуряване на паркиране за посещение на парка и Конна база Арбанаси.
3.6.9.7 Допуска се засаждане на тревна, храстова и дървесна растителност от характерните местни видове.
3.6.10 Изисквания по отношение на оградите и портите на имоти без статут на недвижими културни ценности в Охранителна зона IV:
3.6.10.1 Не се допуска ограждане на имотите, с изключение на:
- земеделските земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ от север на селището, ПИ 00583.56.2, 00583.151.1, 00583.151.2, 00583.151.4,  00583.149.100583.149.2, 00583.149.3, 00583.149.4, 00583.149.5, 00583.149.6, 00583.149.7, 00583.149.8, 00583.149.9, 00583.149.14, 00583.149.17, 00583.148.18, 00583.148.19, 00583.148.15, 00583.148.16, 00583.148.10, 00583.148.3, 00583.148.4, 00583.148.8, 00583.148.5, 00583.148.13, 00583.148.14, 00583.148.7, 00583.147.44, 00583.147.45, 00583.147.2, 00583.147.34, 00583.147.3, 00583.147.32, 00583.147.33, 00583.147.9, 00583.147.26, 00583.147.10, 00583.147.43, 00583.147.12, 00583.147.6, 00583.147.13, 00583.147.14, 00583.147.36, 00583.147.37, 00583.147.23, 00583.146.13, 00583.146.12, 00583.146.18, 00583.146.4, 00583.146.5, 00583.146.9, 00583.146.19, 00583.146.10, 00583.255.211, 00583.255.215, 00583.255.207;
- паркингите в ПИ 00583.38.10, 00583.31.14, 00583.57.16, 00583.268.74 и 00583.268.226;
- имотът на Конна база Арбанаси ПИ 00583.34.147; 
- имотите със съоръжения на техническата инфраструктура ПИ 00583.53.9, 00583.38.143, 00583.38.4 и 00583.255.252
3.6.10.2 Не се допускат плътни огради. Изисква се ограждане чрез засаждане на растителност по периферията на имотите или с прозирни огради, каширани с растителност. Изисква се поддържане на естествения вид на растенията, не се допуска оформяне и подравняване във вид на живи плетове. За имота на Конна база Арбанаси се изисква ограждането да бъде с ниска храстовидна растителност. Изисква се портите да бъдат изработени от дърво или от желязо с максимално опростен детайл. Изисква се матово покритие, оцветяване в подходящи тонове – близки до естествените цветове на материалите, без гланцови или полирани финиши.
3.6.10.3 Изисква се преработка на всички съществуващи огради и порти, които не отговарят на изискванията на настоящия режим за опазване при спазване на всички изисквания по точки 3.6.10.1, 3.6.10.2 и 3.6.10.4.
3.6.10.4 Оградите и портите се изграждат и преработват въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Височините на оградите и портите, разполагането им, броят на портите, тяхната големина и отстоянията между тях се доказват с обемно-устройствено проучване и напречни разрези през терена.
3.6.11 Изисквания към оформлението на дворните пространства в имоти за застрояване без статут на недвижими културни ценности в Охранителна зона IV:
3.6.11.1 Изисква се при оформянето на дворовете и всички елементи в тях да се използват традиционни материали, форми, обработки, фактури, цветове и пр., с цел постигане на хармонично вписване в традиционната среда.
3.6.11.2 Не се допускат симетрични решения на дворовете. 
3.6.11.3 Не се допуска подравняване и терасиране.
3.6.11.4 Допуска се общата площ, заета от алеи и плочници в имота, да бъде 5 % от площта на имота, но не повече от 100 кв. м.
3.6.11.5 За оформяне на алеите и плочниците се изисква използване на настилки от естествен камък от местни породи на тревна фуга или естествената скална основа със затревяване.
3.6.11.6 Не се допуска изграждането на басейни. 
3.6.11.7 Допуска се осигуряване на места за паркиране на до 2 автомобила в имот като се изискват настилки от естествен камък от местни породи на тревна фуга или използване на естествената скална основа със затревяване.
3.6.11.8 Не се допускат разполагане на фотоволтаични инсталации, соларни колектори, сателитни чинии, антени, външни тела на климатици и пр. по покривите на сградите и по оградите. Всички такива елементи да бъдат разположени на места, които не се възприемат от обществените пространства. В имотите с обществен достъп – техническите елементи да се разполагат скрито, каширани с растителност или по друг подходящ начин, за да не се налагат при визуално възприемане, включително и от вътрешността на имотите. 
3.6.11.9 Изисква се съхраняване в максимална степен на съществуващата висока дървесна растителност. При подмяна на растителност преимуществено да се подменят нехарактерните видове – иглолистни и др., при използване на местни растителни видове. Изисква се визуално изолиране на сградите и съоръженията от всички посоки чрез съхраняване в максимална степен на съществуващата висока дървесна и храстовата растителност и засаждане на нова висока дървесна и храстова растителност във всеки имот. Изисква се засаждане на растителни видове по „Индикативен списък на растителните видове, чието използване е допустимо за озеленяване и залесяване в териториалния обхват на историческо селище „Арбанаси“ и неговите охранителни зони“ – неразделна част от настоящия режим за опазване – Приложение 3. Изисква се преимуществено засаждане на местни растителни видове. Допуска се засаждане на традиционни за селището земеделски култури, плодни дръвчета и храсти.
3.6.12 Изисквания по отношение на застрояването в имоти без статут на недвижими културни ценности:
3.6.12.1 В имотите за застрояване, с изключение на имоти или части от имоти, които попадат в обхвата на археологическите НКЦ, се допуска премахване или реконструкция на съществуващите сгради, пристрояване, надстрояване, преустройство, подмяна на съществуващото застрояване и/или ново строителство на основно застрояване. Допуска се само по една сграда в имот. 
3.6.12.2 Не се допуска застрояване в земеделските и горските имоти, включително земеделските имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, разположени от изток на селото:                      ПИ 00583.150.1, 00583.150.2, 00583.150.3, 00583.150.4 и 00583.30.2. Допуска се съхраняване или премахване на вече изградените сгради в тези имоти.
А) В земеделските земи без промяна на предназначението на земеделската земя се допуска строителство само на сгради и съоръжения, свързани с ползването на земеделските имоти.
В) В горските територии без промяна на предназначението на земи от горския фонд се допуска строителство на сгради и съоръжения, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.
3.6.12.3 В земеделските имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, разположени от север на селото: ПИ 00583.56.2, 00583.151.1, 00583.151.2, 00583.151.4,  00583.149.100583.149.2, 00583.149.3, 00583.149.4, 00583.149.5, 00583.149.6, 00583.149.7, 00583.149.8, 00583.149.9, 00583.149.14, 00583.149.17, 00583.148.18, 00583.148.19, 00583.148.15, 00583.148.16, 00583.148.10, 00583.148.3, 00583.148.4, 00583.148.8, 00583.148.5, 00583.148.13, 00583.148.14, 00583.148.7, 00583.147.44, 00583.147.45, 00583.147.2, 00583.147.34, 00583.147.3, 00583.147.32, 00583.147.33, 00583.147.9, 00583.147.26, 00583.147.10, 00583.147.43, 00583.147.12, 00583.147.6, 00583.147.13, 00583.147.14, 00583.147.36, 00583.147.37, 00583.147.23, 00583.146.13, 00583.146.12, 00583.146.18, 00583.146.4, 00583.146.5, 00583.146.9, 00583.146.19, 00583.146.10, 00583.255.211, 00583.255.215, 00583.255.207, се допуска разполагане на една сграда в имот при следните изисквания:
- начин на застрояване – свободностоящо;
- характер на застрояване – нискоетажно, до два етажа, максимална височина на кота било 7 м, мерено от най-ниската прилежаща теренна кота;
- местоположение в имота – сградите се разполагат свободно, отдръпнати от граници на имота и отдръпнати от улицата на минимум 3 м; 
- Не се допуска подравняване на сградите в съседни имоти и формиране на подравнени улични фронтове.
3.6.12.4 В имотите на паркингите в ПИ 00583.38.10, 00583.31.14, 00583.57.16, 00583.268.74 и 00583.268.226, се допуска разполагане на една сграда в имот при следните изисквания:
- начин на застрояване – свободностоящо;
- характер на застрояване – нискоетажно, един етаж, максимална височина на кота било 5,60 м; височината на фасадите, мерена от котата на немоделирания прилежащ терен за съответната ограждаща стена и котата на пресечната линия на фасадната плоскост с плоскостта на стрехата да не надвишава 3,60 м в нито една точка по контура на сградата;
- местоположение в имотите – сградите се разполагат свободно, в най-ниските части на имотите, отдръпнати от техните граници и отдръпнати от улиците и пътищата на минимум 5 м; 
- максимална застроена площ – 15 кв. м.
3.6.12.5 В имотите на Конна база Арбанаси – ПИ 00583.34.147, 00583.34.248, 00583.34.6,  00583.34.29, се изисква прилагането на нормативите за функционалното предназначение и:
- начин на застрояване – свободностоящо; 
- характер на застрояване – средноетажно, максимална височина на кота стреха 12 м, мерено от най-ниската прилежаща теренна кота;
- местоположение в имота – сградите се разполагат в най-ниските части на имота;
- максимална застроена площ – 20 %
- допуска се минимално моделиране на терена при доказана необходимост за функцията.
В имота на Конна база Арбанаси се изисква озеленяване на всички незаети от сгради и съоръжения площи при максимално запазване на тревната растителност и при максимално запазване и възстановяване на имотите като пасища.
3.6.12.6 В имотите със съоръжения на техническата инфраструктура и  водохранилището – ПИ 00583.53.9, 00583.38.143, 00583.38.4 и 00583.255.252 се допускат дейности, свързани с поддръжката на съоръженията, както и тяхното демонтиране и/или подмяна. 
3.6.12.7 Изисква се всички намеси по съществуващото застрояване и новото строителство да са в хармония с традиционните характеристики на ЕНКЦ по отношение на обемно-пространствени параметри и външен архитектурно-художествен облик – мащаб, структура, архитектурни елементи, детайли, както и по отношение на материалите – видове и начини на обработка, фактури, цветове. Изискват се обобщени покриви без издатини, покривни покрития от керамични керемиди в традиционен червен цвят. Не се допускат мансарди, капандури, кули и други издатини над равнините на покривните скатове, с изключение на комини. Допускат се табакери при изискване за всеки покривен скат общата площ, заета от табакери, да не надвишава 1/10 от площта на същия скат. Комините да следват традиционните сечения, размери и пропорции и да се оформят с варова мазилка в бял цвят, с шапка, оформена като покрив с керемиди. 
3.6.12.8 При извършване на строителни, ремонтни, благоустройствени и др. дейности по съществуващи обекти (сгради, огради, порти, дворове и др.) с нехармонично третиране спрямо ЕНКЦ, се изисква естетизиране и хармонизиране на връзката между тези обекти и традиционната среда чрез префасадиране, реконструиране и/или каширане с висока храстова и дървесна растителност от традиционни и/или местни видове. За целта се изготвя проектна документация при спазване на предписанията на настоящия режим за опазване. Проектът за естетизиране и хармонизиране на съществуващите обекти с традиционната среда е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Дейностите за естетизиране и хармонизиране се изпълняват предхождащо или едновременно с реализацията на останалите инвестиционни намерения. 
3.6.13 Изисква се всички намеси в Охранителна зона IV да създават максимално благоприятни условия за физическото съхраняване, опазването и експонирането на ГНКЦ - Историческо селище „Село Арбанаси“, за съхраняване на безпрепятствения достъп до обектите на недвижимото културно наследство, за съхраняване на комуникационните и визуалните връзки, включително от и към ГНКЦ - Историческо селище „Велико Търново“. 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Министерството на културата, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17 или на следния e-mail адрес: d.ninova@mc.government.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ в Министерството на културата, стая № 304.
Настоящето уведомление да се оповести на интернет страницата на Министерство на културата, на основание чл. 66, ал. 1 от АПК.
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