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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17

тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551;  info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg

ОДОБРИЛ:_________________



ВЕЖДИ РАШИДОВ


МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

За представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за извършване на строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерство на културата 
Уважаеми ГОСПОЖИ И господа,

Министерство на културата на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерство на културата при следните условия:

1. Предмет на поръчката: извършване на строително-ремонтни дейности на административната сграда на Министерство на културата.
2. Вид на поръчката: По чл. 14, ал.4,т.1 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на публична покана.
3. Обхват на поръчката: съгласно техническа спецификация (Приложение № 1).
4. Прогнозна стойност на поръчката – до 60 000 лв. без ДДС. Оферираната цена трябва да е окончателна и да включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката. 
5. Срок за изпълнение на поръчката – до 20 работни дни.
6. Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците:
6.1. да имат опит в извършване на строително – ремонтни дейности на обекти с обществено предназначение.

6.2. да имат изпълнени през последните 3 (три) години не по- малко от 3 договора с предмет строително – ремонтни дейности на обекти с обществено предназначение с подобна на поръчката или с по-висока сложност.

6.3. да притежават валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

6.4. да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи минимум трета категория или еквивалентен на тази регистрация за чуждестранните участници.
7. Офертите на участниците следва да съдържат:

7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника); 
7.2. Административни сведения за участника – по образец (Приложение № 2).
7.3. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица или еднолични търговци. Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност - заверено от участника. Ако  участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи  в официален превод
 на български език.
7.4. Валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
7.5. Декларация за изпълнените през последните 3 (три) години основни договори за строително – ремонтни дейности на обекти с обществено предназначение с подобна на поръчката или по-висока сложност – по образец (Приложение № 5). Декларацията трябва да е придружена с документи, доказващи изпълнението и приемането на възложените строително – ремонтни дейности ( напр. препоръки за добро изпълнение на договорите или констативни или приемо - предавателни протоколи за приемане на работата). 
7.6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи минимум трета категория или еквивалентен на тази регистрация за чуждестранните участници в обществената поръчка.
7.7. Декларация /свободен текст/, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП.
7.8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец (Приложение № 3) Гаранционните срокове не могат да бъдат по-къси от посочените в Наредба № 2/ 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок тече от предаването и приемането на обекта с двустранно подписан протокол. 

7.9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец (Приложение № 4). 
8. Показатели за избор и методика за оценка: класирането на офертите ще се извърши по критерия „най-ниска цена”.
9. Срок за подаване на офертите: 01.10.2012 год. включително, до 17:00 часа.
10. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в административната сграда на Министерство на културата, гр. София, бул.”Александър Стамболийски”№ 17 в запечатан непрозрачен плик с надпис:  „Оферта за извършване на строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерство на културата” - име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща.
11. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.
12. Документи за сключване на договор– при сключване на договора избраният изпълнител е длъжен да представи следните документи:

12.1. документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.

12.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

12.3. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена под формата на банкова гаранция или под формата на неолихвяем паричен депозит. Когато се представя банкова гаранция срокът й на валидност трябва да обхваща  целия срок на договора, удължен с 30 дни. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, той трябва да се преведе по сметка IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: Българска народна банка - Централно управление, като се посочи поръчката, за която се внася. 
13. Оглед на обекта – при необходимост оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на оферти от 10:00 до 14:00 часа след предварителна заявка на телефон 02/94-00-949 - арх. Иван Мечкунов и 02/94-00-954 - инж. Стефан Седмаков.
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строително–ремонтните работи, предмет на настоящата поръчка се отнасят за четиринадесет работни помещения ( стаи № 101, 209,206, 213, 215, 308, 313, 316, 317, 318, 506, 512, 611, 702), един склад, който се преустройва в архив, както и подмяна хидроизолацията на покрива над едноетажната застройка, изпълваща вътрешния двор. 

Предмета на поръчката включва изпълнение на следните видове дейности:
 1. Интериорни строително-ремонтни работи:
· Демонтаж на подови настилки – балатум, мокет
· Демонтаж на съществуващи мебели/прегради

· Демонтаж на съществуващи осветителни тела

· Демонтаж на съществуваща неносеща стена

· Демонтаж на съществуващи мивка, батерия и фаянсови плочи

· Демонтаж на съществуваща врата

· Почистване и извозване на отпадъци

· Доставка и монтаж на метална врата с пожароустойчивост до 90 мин.

· Доставка и монтаж на ламинатна настилка

· Доставка и монтаж на ПВЦ первази

· Доставка и монтаж на преходни лайсни

· Направа на окачен растерен таван

· Доставка и монтаж на пожарообезопасени осветителни тела

· Доставка и полагане на СВТ 3х1.5 кв.мм в гофрирана тръба, вкопана в улей

· Изграждане на преградна стена по системата за сухо строителство Кнауф

· Шпакловка на стени и тавани

· Подготовка на основата за боя

· Грундиране на стени и тавани

· Боядисване на стени и тавани с латекс, вкл. облепване с найлон и скоч

2. Екстериорни строително-ремонтни работи:

· Почистване и премахване на стара хидроизолация

· Направа на метална конструкция с поликарбонат над отвор

· Грундиране с битумен грунд

· Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация 

	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	
	
	
	
	
	

	N
	СМР
	мярка
	колич.
	ед.цена в лева без ДДС 
	обща стойност в лева без ДДС 

	СТАЯ •101•

	1
	Демонтаж на балатум
	м2
	18.95
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	18.95
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	16.50
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.00
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	59.35
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	59.35
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	59.35
	 
	

	СТАЯ •209•

	1
	Демонтаж съществуваща преграда(мебели), почистване и извозване на отпадъци
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Направа на преградна стена с d=15см /1х12,5мм ГК плоскости от всяка страна на метална конструкция, фугирани и изшкурени фуги/
	м2
	28.75
	 
	

	3
	Подготовка на основата за боя
	м2
	221.80
	 
	

	4
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	221.80
	 
	

	5
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	234.40
	 
	

	СТАЯ •206•

	1
	Демонтаж на мокет
	м2
	42.20
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	42.20
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	25.10
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.60
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	102.40
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	102.40
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	102.40
	 
	

	СТАЯ •213•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •215•

	1
	Преместване на стелажи
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Частична шпакловка стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	4
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •308•

	1
	Демонтаж на мокет
	м2
	32.10
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	32.10
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	35.20
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	2.00
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	118.10
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	118.10
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	118.10
	 
	

	СТАЯ •313•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •316•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •317•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •318•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •506•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	45.10
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	45.10
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	45.10
	 
	

	СТАЯ •512•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	34.60
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	34.60
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	34.60
	 
	

	СТАЯ •611•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	46.70
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	46.70
	 
	


	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	46.70
	 
	

	СТАЯ •702•

	1
	Демонтаж на мокет
	м2
	18.45
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	18.45
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	20.10
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.00
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	68.70
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	68.70
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	68.70
	 
	

	Помещение за АРХИВ /партер/

	1
	Премахване на преградна стена
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Демонтаж на мивка, батерия и фаянсови плочи, както и затапването й
	бр.
	1.00
	 
	

	3
	Демонтаж съществуваща врата
	бр.
	1.00
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на метална врата с пожароустойчивост до 90 мин
	бр.
	1.00
	 
	

	5
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	45.55
	 
	

	6
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	19.80
	 
	

	7
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.00
	 
	

	8
	Направа на растерен окачен таван
	м2
	18.55
	 
	

	9
	Демонтаж на стари осветителни тела
	бр.
	7.00
	 
	

	10
	Доставка и монтаж на осветителни тела - пожарообезопасени
	бр.
	8.00
	 
	

	11
	Доставка и полагане на СВТ 3х1,5мм2 в гофрирана тръба, вкопани в улей
	м'
	35.00
	 
	

	12
	Запълване на улей
	м'
	15.00
	 
	

	13
	Подготовка на основата за боя
	м2
	56.49
	 
	

	14
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	161.40
	 
	

	15
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	161.40
	 
	

	ВЪТРЕШЕН ДВОР - ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

	1
	Почистване и премахване на компрометирана хидроизолация
	м2
	291.50
	 
	

	2
	Направа на метална конструкция с поликарбонат, над отвор
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	291.50
	 
	

	3
	Доставка и полагане на 1 пласт битумна хидроизолация с поплиестер 4кг/м2 без посипка
	м2
	291.50
	 
	

	4
	Доставка и полагане на 1 пласт битумна хидроизолация с поплиестер 4кг/м2  с посипка
	м2
	291.50
	 
	


Приложение № 2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника …………………………………………....................

2. Координати:

2.1. Адрес:………………………………...................…............…………………..........

2.2. Телефон ………………………….............................................................................

2.3. Факс: ………………………………...............................................................................

2.4. Е-mail: ………………………………............................................................................

2.5. ЕИК ................................................................................................................................

3. Лице за контакти.……….……………………………………………………............
4.  Обслужваща банка………………………………………….............….....………….…...

5.  IBAN: ..................................................................................................................................

6.  BIC код на банката.............................................................................................................
Дата:………………2012 год.                          ПОДПИС и ПЕЧАТ:
                          __________________________ 

   (име и фамилия)

                          __________________________

  (длъжност на представляващия участника)
Приложение № 3
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………........................
/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………........................
/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………........................
/длъжност/

Уважаеми Госпожи и Господа,

1. След запознаване с публикуваната публична покана за избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности в административната страда на Министерство на културата и документацията за участие заявяваме, че приемаме всички условия за участие, включително техническата спецификация на възложителя. 
2. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Ако бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

3. С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ____________ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
4. Предлагаме срок за изпълнение на строително-ремонтните дейности ....................дни (с думи.....................................) /в работни дни/ 

5. Предлагаме следния гаранционен срок на извършените строително-ремонтни дейности ..................... / в месеци/.
(Предлаганите гаранционни срокове не могат да бъдат по-малки от предвидените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

6. Размер на неустойка за забавено изпълнение на ден ................. /в процент, изразява се с число/.
7. При изпълнение на строително-ремонтните дейности ще бъдат влагани следните материали, оборудване и строителни продукти:
	№
	Описание на
оборудване /материали
	Мярка 
	Количество
	Стандарт или съответствие
	Произход 
	Забележка

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


Оборудването и строителните продукти трябва да отговарят на техническите изисквания, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. 
Изпълнението на строително – ремонтните работи ще бъде съобразено с: 

· изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи тази категория строежи;
· Наредба №2  от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
· Наредба № 3  от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Приложения:  Декларации за съответствие и сертификати за качество  за всяка една от горните позиции. Декларации и сертификати, които са на чужд език, се представят и в превод на български език
Дата:………………2012 год.                          ПОДПИС и ПЕЧАТ:
                          __________________________ 

   (име и фамилия)

                          __________________________

  (длъжност на представляващия участника)
Приложение № 4
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №17
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………........................
/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………........................
/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………........................
/длъжност/

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с публикувана публична покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности на сградата на Министерство на културата и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним обществената поръчка при следното ценово предложение:
	КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА  СМЕТКА
за извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на Министерство на културата 

	
	
	
	
	
	

	№
	СМР
	мярка
	количество
	ед.цена в лева без ДДС 
	обща стойност в лева без ДДС 

	СТАЯ •101•

	1
	Демонтаж на балатум
	м2
	18.95
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	18.95
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	16.50
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.00
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	59.35
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	59.35
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	59.35
	 
	

	СТАЯ •209•

	1
	Демонтаж съществуваща преграда(мебели), почистване и извозване на отпадъци
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Направа на преградна стена с d=15см /1х12,5мм ГК плоскости от всяка страна на метална конструкция, фугирани и изшкурени фуги/
	м2
	28.75
	 
	

	3
	Подготовка на основата за боя
	м2
	221.80
	 
	

	4
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	221.80
	 
	

	5
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	234.40
	 
	

	СТАЯ •206•

	1
	Демонтаж на мокет
	м2
	42.20
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	42.20
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	25.10
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.60
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	102.40
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	102.40
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	102.40
	 
	

	СТАЯ •213•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •215•

	1
	Преместване на стелажи
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Частична шпакловка стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	4
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •308•

	1
	Демонтаж на мокет
	м2
	32.10
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	32.10
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	35.20
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	2.00
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	118.10
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	118.10
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	118.10
	 
	

	СТАЯ •313•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •316•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •317•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •318•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	55.05
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	55.05
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	55.05
	 
	

	СТАЯ •506•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	45.10
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	45.10
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	45.10
	 
	

	СТАЯ •512•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	34.60
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	34.60
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	34.60
	 
	

	СТАЯ •611•

	1
	Подготовка на основата за боя
	м2
	46.70
	 
	

	2
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	46.70
	 
	

	3
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	46.70
	 
	

	СТАЯ •702•

	1
	Демонтаж на мокет
	м2
	18.45
	 
	

	2
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	18.45
	 
	

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	20.10
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.00
	 
	

	5
	Подготовка на основата за боя
	м2
	68.70
	 
	

	6
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	68.70
	 
	

	7
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	68.70
	 
	

	Помещение за АРХИВ /партер/

	1
	Премахване на преградна стена
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Демонтаж на мивка, батерия и фаянсови плочи, както и затапването й
	бр.
	1.00
	 
	

	3
	Демонтаж съществуваща врата
	бр.
	1.00
	 
	

	4
	Доставка и монтаж на метална врата с пожароустойчивост до 90 мин
	бр.
	1.00
	 
	

	5
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	45.55
	 
	

	6
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м'
	19.80
	 
	

	7
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м'
	1.00
	 
	

	8
	Направа на растерен окачен таван
	м2
	18.55
	 
	

	9
	Демонтаж на стари осветителни тела
	бр.
	7.00
	 
	

	10
	Доставка и монтаж на осветителни тела - пожарообезопасени
	бр.
	8.00
	 
	

	11
	Доставка и полагане на СВТ 3х1,5мм2 в гофрирана тръба, вкопани в улей
	м'
	35.00
	 
	

	12
	Запълване на улей
	м'
	15.00
	 
	

	13
	Подготовка на основата за боя
	м2
	56.49
	 
	

	14
	Грундиране на стени и тавани
	м2
	161.40
	 
	

	15
	Боядисване с латекс стени и тавани, вкл. облепване с найлон и скоч
	м2
	161.40
	 
	

	ВЪТРЕШЕН ДВОР - ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

	1
	Почистване и премахване на компрометирана хидроизолация
	м2
	291.50
	 
	

	2
	Направа на метална конструкция с поликарбонат, над отвор
	бр.
	1.00
	 
	

	2
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	291.50
	 
	

	3
	Доставка и полагане на 1 пласт битумна хидроизолация с поплиестер 4кг/м2 без посипка
	м2
	291.50
	 
	

	4
	Доставка и полагане на 1 пласт битумна хидроизолация с поплиестер 4кг/м2  с посипка
	м2
	291.50
	 
	


Обща стойност без ДДС ................................ лв. (с думи .........................................................)

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
При формиране на единичните цени за отделните видове строително – ремонтни работи сме използвали следните ценови показатели:

· часова ставка - ….......лева/час;
· допълнителни разходи за труд - ….......%;

· допълнителни разходи за механизация - .........%;

· доставно-складови разходи - ...........%;

· печалба върху всичките СМР - …........%;

· [други по преценка на Участника]……………………
Единичните цени на отделите видове строително-ремонтни работи сме съставяли на база ..................................... [трябва да се посочат – например: УСН/78 г., “Building manager”, “Гауди”, др.]
Дата:………………2012 год.                          ПОДПИС и ПЕЧАТ:
                          __________________________ 

   (име и фамилия)

                          __________________________

  (длъжност на представляващия участника)
Приложение №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл.51, ал. 1  от ЗОП

Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................

В качеството си на ...................................................................................... 

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:


1. През последните три години основните договори на дружеството за строително – ремонтни дейности на обекти с обществено предназначение с подобна на поръчката или по-висока сложност са :
	№ по ред
	Дата на сключване и срок за изпълнение
	Предмет на договора
	Стойност на договора без ДДС
	Категория на обекта съгл. Наредба №1 на МРРБ
	Име на възложителя и адрес


	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Приложение: препоръки за добро изпълнение или констативни или приемо - предавателни протоколи  или други документи, доказващи изпълнението и приемането на възложените строително – ремонтни дейности.
Дата:………………2012 год.                          ПОДПИС и ПЕЧАТ:
                          __________________________ 

   (име и фамилия)

                          __________________________

  (длъжност на представляващия участника)
� "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи
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